| # Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) Nadat u een productieorder hebt ingevoerd, genereert ERP LN de productieplanning en de voorgecalculeerde materialen op basis van de stuklijst en de routing. De voorgecalculeerde materialen van de geplande orders worden in deze sessie weergegeven. Deze sessie kunt u gebruiken voor het opvragen en muteren van materiaalhoeveelheden die vanuit het magazijn aan het productiecenter moeten worden afgegeven. U kunt de hoeveelheid alleen wijzigen als de productieorder een van de volgende statussen heeft: Vrijgegeven Actief Gereed te melden Gereed Als het selectievakje Voorgecalculeerde kosten zijn bevroren in de sessie Productieorders (tisfc0101s000) is ingeschakeld, kunt u de bewerking nog wijzigen. Als de voorgecalculeerde kosten echter bevroren zijn, kunt u de volgende gegevens niet wijzigen: Het artikel. Het magazijn indien de waarderingsprijs op de calculatiedatum verschillend is voor het oude en het nieuwe magazijn. Let op: U kunt het magazijn wijzigen indien de waarde van de velden Hoeveelheid NC en Totale afgifte vanuit magazijn gelijk is aan nul. U kunt de materialen aanpassen zonder dat dit van invloed is op de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct. Als de voorgecalculeerde kosten bevroren zijn, kunt u de materialen aanpassen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voorgecalculeerde kosten. Als het selectievakje Financiële mutaties per afdeling is ingeschakeld, moeten de oude en de nieuwe bewerking in dezelfde bewerkingsset voorkomen. Phantoms Het materiaal voor een of meer phantoms kan deel uitmaken van het voorgecalculeerde materiaal voor een productieorder. Als u een phantom voor een productieorder wilt toevoegen en desaggregeren, klikt u op Phantom toevoegen/desaggregeren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren voor meer informatie. NB Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is ingeschakeld, worden de materialen per productieorderbewerking weergegeven. Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is uitgeschakeld, worden alle materialen per productieorder weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van materiaalafgifte Productieorders - functieoverzicht Overzicht van materiaalafgifte Phantoms Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren Directe verwerking van materiaaltekorten Productieorder De productieorder waarvoor materialen worden afgegeven. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Productieorderstatus De orderstatus van de productieorder. Voorgecalculeerde kosten zijn bevroren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen de voorgecalculeerde materialen niet meer gewijzigd worden. Het moment waarop ERP LN de voorgecalculeerde kosten bevriest wordt bepaald door de waarde van het veld Moment voorcalculaties bevriezen in de sessie Productieorders (tisfc0101s000). SFC-ordergroep De SFC- ordergroep waartoe de productieorder behoort. Gerelateerde onderwerpen Orders groeperen Materialen backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de materialen voor de productieorder afgeboekt door middel van backflushing. Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflushed. Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflushed, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO), zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Bewerkte artikel Het artikel dat tijdens de productie als materiaal wordt gebruikt. Artikel Het artikel dat voor de productieorder wordt gemaakt. Positie Het positienummer dat verwijst naar het voorgecalculeerde materiaal in de sessie VC materialen (ticst0101m000). Artikel Het artikel dat tijdens de productie als materiaal wordt gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Voor- en nacalculatie materialen Datum reservering De datum en het tijdstip van een tijdsgefaseerd voorraadverloop, d.w.z. de datum en tijd waarop het materiaal dat voor de productieorder is gereserveerd, wordt opgenomen in de geplande voorraadmutaties van Magazijnbeheer (WH). Revisie De revisie van het artikel. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Bewerking De bewerking waarin het materiaal wordt gebruikt. Als er geen bewerking is gekoppeld, gaat ERP LN ervan uit dat het materiaal benodigd is aan het begin van de eerste bewerking. NB Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is ingeschakeld, worden de materialen per productieorderbewerking weergegeven. Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is uitgeschakeld, worden alle materialen per productieorder weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Materialen aan bewerkingen koppelen Methode materiaalbeheer De methode die bepaalt welke materialen uit de stuklijst op de orderdocumenten moeten worden afgedrukt en/of welke stuklijstmaterialen moeten worden gereserveerd. Voorbeelden van orderdocumenten zijn materiaallijsten, materiaalafgiftebonnen, controlelijsten productieorders, zaagstaten, knipstaten, verzamelzaagstaten en verzamelknipstaten. De waarde van dit veld is afhankelijk van de instelling van het selectievakje Op orderdocument afdrukken in de detailsessie Stuklijst (tibom1110m000) en het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000). De volgende tabel bevat de default combinaties en de methode van materiaalbeheer.
Selectievakje "Op orderdocument afdrukken" | Selectievakje Grijpvoorraad | Waarde bewakingsmethode
Nee | Ja | Er is geen materiaalregel aangemaakt
Nee | Nee | Alleen reserveren
Ja | Nee | Afdrukken en reserveren
Ja | Ja | Alleen afdrukken
NB Als dit veld wordt gevuld tijdens het aanmaken van de productieorder, kan de waarde van het veld niet meer worden gewijzigd. Algemeen Methode van afgifte Backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt backflushing toegepast als methode voor de materiaalafgifte. Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflushed. Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflushed, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO), zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Direct uitgevoerde voorraadafgifte Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de magazijnorderregel voor het materiaal automatisch gedeblokkeerd tijdens het vrijgeven van de productieorder. Dit betekent dat u voor het deblokkeren van het materiaal de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) niet opnieuw hoeft te draaien. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is niet gebackflusht, moet u gebruikmaken van de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) om de magazijnorderregel voor het materiaal te deblokkeren. Na het deblokkeren van een magazijnorderregel kan de magazijnuitslagprocedure worden uitgevoerd, waarbij eerst een uitslagadvies voor het materiaal wordt aangemaakt. De magazijnuitslagprocedure resulteert in de afgifte van het materiaal aan de productievloer. Indien het selectievakje Magazijnorderregel direct verwerken voor het materiaal is ingeschakeld, wordt de magazijnuitslagprocedure automatisch uitgevoerd tijdens de deblokkering van de magazijnorderregel. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van materiaalafgifte Magazijnorderregel direct verwerken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt automatisch de magazijnuitslagprocedure uitgevoerd na het deblokkeren van materialen in het magazijn. Materiaal deblokkeert u met de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000). In de detailsessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) wordt de hoeveelheid die u wilt afgeven, opgeteld bij de waarde van het veld Totale afgifte vanuit magazijn. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gelden de instellingen in de sessie Activiteiten per magazijnorder (whinh2104m000): De uitslagactiviteiten waarvoor het selectievakje Automatisch is ingeschakeld, worden automatisch uitgevoerd nadat het materiaal in het magazijn is gedeblokkeerd. De uitslagactiviteiten waarvoor het selectievakje Van toepassing is ingeschakeld en het selectievakje Automatisch is uitgeschakeld, moeten handmatig worden uitgevoerd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van materiaalafgifte Directe verwerking van materiaaltekorten Geleverd door subcontractor Als u een of meer bewerkingen of het hele productieproces voor een artikel uitbesteedt, kunt u aangeven of het materiaal voor het uitbestede artikel naar de toeleverancier moet worden verzonden. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het materiaal niet naar de toeleverancier verzonden. Het materiaal wordt geleverd door de toeleverancier. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is gekoppeld aan een uitbestede bewerking, wordt het materiaal naar de toeleverancier verzonden. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Hoeveelheden Hoeveelheid VC De voorgecalculeerde brutohoeveelheid van de component die nodig is voor de uitvoering van de productieorder. De voorgecalculeerde hoeveelheid is de nettohoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met het percentage afval, de hoeveelheid afval en de opbrengst van de bewerkingen. Hoeveelheid NC De totale hoeveelheid materiaal die reeds vanuit de voorraad is afgegeven. De waarde van het veld wordt bijgewerkt vanuit Magazijnbeheer (WH). NB Als ERP LN het veld Hoeveelheid NC bijwerkt, maakt ERP LN ook een financiële mutatie aan om het OHW-bedrag te verhogen of te verlagen. Totale afgifte vanuit magazijn De totale niet-geblokkeerde hoeveelheid die vanuit het magazijn aan de werkvloer moet worden afgegeven. NB Dit veld wordt gewijzigd door Productie (TI) en Magazijnbeheer (WH). Als Productie (TI) een magazijnorder deblokkeert, wordt de waarde van het veld Af te geven hoev. opgeteld bij de waarde van het veld Totale afgifte vanuit magazijn. Als een hoeveelheid vanuit Magazijnbeheer (WH) wordt afgegeven, wordt de hoeveelheid afgetrokken van de waarde van het veld Totale afgifte vanuit magazijn. Af te geven hoev. De reserveringen in het magazijn, d.w.z. de gedeblokkeerde hoeveelheden van magazijnorderregels. Seriedragende artikelen In geval van een seriegedragen artikel waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is ingeschakeld in de sessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000), vult ERP LN default de af te geven hoeveelheid in op het veld Nalevering. U kunt echter ook anoniem een hoeveelheid seriegedragen artikelen afgeven. Dit betekent dat de serienummers worden bepaald in Magazijnbeheer (WH), bijvoorbeeld door een streepjescode te scannen. In dat geval typt u de af te geven hoeveelheid in dit veld en draait u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000). Als er dan nog een hoeveelheid seriegedragen artikelen overblijft op het veld Nalevering, worden deze artikelen in ERP LN afgegeven op basis van de serienummers die zijn ingevoerd in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Eenheid afgifte De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Nalevering De hoeveelheid van dit veld kan verband houden met de volgende concepten: Backflushen Als u gebruikmaakt van backflushing, wordt de hoeveelheid die moet worden gebackflusht hier weergegeven. Met deze hoeveelheid wordt geen rekening gehouden als u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) uitvoert. In Magazijnbeheer (WH) wordt de hoeveelheid weergegeven als de geblokkeerde hoeveelheid van een magazijnorderregel. Handmatig afgeven Als het selectievakje Handmatig afgeven in de detailsessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) is ingeschakeld, wordt op dit veld de geplande gereserveerde hoeveelheid weergegeven. U kunt de afgegeven hoeveelheid in het veld Af te geven hoev. invoeren. Zie Geef het af te geven materiaal op voor meer informatie. Seriedragende artikelen Als het artikel een seriedragend artikel is waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is ingeschakeld in de sessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000), wordt op dit veld de hoeveelheid van het seriedragende artikel weergegeven die moet worden afgegeven. Als u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) draait, wordt in ERP LN de hoeveelheid uit dit veld afgegeven op basis van de serienummers die zijn ingevoerd in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Alleen de artikelen waarvoor u een serienummer hebt ingevoerd worden afgegeven. De resterende artikelhoeveelheid blijft aanwezig in het veld Nalevering. Als de hoeveelheid in het veld Nalevering bijvoorbeeld 10 is en er voor drie artikelen een serienummer beschikbaar is in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000), worden alleen deze drie artikelen afgegeven. De hoeveelheid in het veld Nalevering wordt verminderd tot 10 - 3 = 7. In ERP LN wordt de hoeveelheid seriedragende artikelen in het veld Nalevering ingevuld zodat de artikelen worden afgegeven volgens de serienummers die zijn opgegeven in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). U kunt seriedragende artikelen anoniem afgeven door de hoeveelheid in het veld Af te geven hoev. in te voeren. Zie de veldhelp Af te geven hoev. voor meer informatie. In geval van een herbewerkingsorder, waarbij een materiaalregel een seriedragend artikel bevat dat opnieuw moet worden bewerkt, moet een eindproduct met het juiste serienummer worden afgegeven. Het serienummer wordt vastgelegd in de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000). Zie voor meer informatie Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen. NB In de volgende gevallen hebt u geen toegang tot dit veld: De bewerking is geblokkeerd voor afgifte. Voor het materiaal wordt backflushing gebruikt, zodat de hoeveelheid op dit veld de hoeveelheid is die moet worden gebackflusht. Gerelateerde onderwerpen Backflushen Seriedragende artikelen in Magazijnbeheer (WH) Serienummers registreren in het laag-volumescenario Seriedragende artikelen in Productie (TI) Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen Magazijninfo Magazijn Het magazijn van waaruit het materiaal wordt afgegeven. NB Als u gebruikmaakt van een productiemagazijn, worden de artikelen eerst naar het productiemagazijn overgezet, voordat de afgifte daadwerkelijk plaatsvindt. Gerelateerde onderwerpen Gebruik productiemagazijnen Overzicht van materiaalafgifte WMS-gestuurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft u in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) vastgelegd dat er integratie is met een magazijnbeheersysteem (WMS). De waarde van het veld Partijselectie in deze sessie moet hetzelfde zijn als in het magazijnbeheersysteem. Partijselectie Als het artikel partij gestuurd is, kunt u bepalen hoe het materiaal moet worden afgegeven. Als het selectievakje Partijgestuurd in de detailsessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) is inschakeld, kunt u op dit veld een waarde selecteren. Is het selectievakje Partijgestuurd uitgeschakeld, dan is de waarde Willekeurige en kunt u de waarde niet wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Partijbeheer Partijcode Als het veld Partijselectie op Specifieke staat, kunt u opgeven vanuit welke partij het materiaal moet worden afgegeven. Gerelateerde onderwerpen Partijbeheer Specificatie Toegekend aan Relatie De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de verkopen-aan relatie die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Type business-object De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de ordersoort die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt en geven samen de relevante order of orderregel aan: Type business-object Business-object Business-object referentie Toegestane waarden Gereserveerd voor type business-object Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Business-object De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de order of orderregel die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt en geven samen de relevante order of orderregel aan: Type business-object Business-object Business-object referentie Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Ref. De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de referentiecode die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. ERP LN kan dit veld op twee manieren gebruiken: Als het veld Relatie is ingevuld, wordt in ERP LN het veld Referentie gebruikt om een referentiecode vast te leggen die door een klant is gedefinieerd. Als het veld Relatie leeg is, wordt in ERP LN het veld Referentie gebruikt om een interne referentiecode vast te leggen. Aan de hand van een referentiecode kunt u een verzameling componenten die bij elkaar horen aan elkaar koppelen, zelfs als ze niet allemaal dezelfde route volgen, wat bijvoorbeeld het geval is als sommige componenten worden getransporteerd naar een toeleverancier en later worden geretourneerd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Eigendom Gecombineerd eigendom Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de eigendom afgeleid van een parent-artikel. Eigendom Eigendom Retourneren als Als een materiaalregel wordt geretourneerd naar Warehouse Management, moet u dit veld instellen, zodat de regel kan worden doorgegeven aan de magazijnorderregel en opgeslagen. Toegestane waarden Retour zoals afgegeven Gebruik deze waarde als het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Eigendom bedrijf Gebruik deze waarde als het materiaal niet opnieuw kan worden gebruikt. Phantom toevoegen/desaggregeren Klik om een phantom aan het artikel van de productieorder toe te voegen. U kunt van deze optie gebruikmaken indien u geen phantoms op voorraad hebt. Zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren voor meer informatie. Nalevering naar afgifte overzetten Hiermee wordt de waarde van het veld Af te geven hoev. bijgewerkt met de hoeveelheid van het veld Nalevering. De laatstgenoemde hoeveelheid blijft de na te leveren hoeveelheid. Alle voorgecalculeerde materialen worden vanuit de sessie VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000) geselecteerd voor de gekozen order/bewerking: Waarvoor de waarde van het veld Nalevering ongelijk is aan nul. Waarvoor hoeveelheden niet worden afgegeven door middel van backflushing. Het selectievakje Backflushen wordt niet ingeschakeld. Voorraadafgifte uitvoeren Klik om de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) te starten. De vooraadafgifte vindt plaats voor alle bewerkingen. Productieordergebonden inspectiegegevens Klik om de sessie Specifieke orders naar herkomst (qmptc0149m000) te starten. Verdeling af te geven materiaal Klik om de sessie Verdeling af te geven materiaal (ticst0508m001) te starten. Voorraad per magazijn, artikel en effectivity-unit Klik om de sessie Voorraad per magazijn, artikel en effectivity unit (whwmd2516m000) te starten. Magazijnorders Klik om de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) te starten. VC versus NC materiaalkosten Klik om de sessie VC versus NC materiaalkosten (ticst0506s000) te starten. Seriedr. eindproduct - as-built componenten Klik om de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000) te starten. In deze sesie kunt u voor het afgegeven materiaal de serienummers intoetsen. Zie Seriedragende artikelen in Productie (TI) voor meer informatie. Productiemagazijnorders Klik om de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) te starten. Materiaaltekorten verwerken Hiermee kunt u de materiaaltekorten voor materialen verwerken nadat een tekort is weggewerkt, zonder dat daarvoor uitgebreide handmatige magazijnhandelingen moeten worden uitgevoerd. Zie Directe verwerking van materiaaltekorten voor meer informatie. Materiaaltekorten verwerken Hiermee wordt de sessie Materiaaltekorten verwerken (tisfc0221m000) gestart. Partij genereren Klik om een partij nummer te genereren. |