| # Pegging van geplande orders Dit onderwerp bevat een inleiding op het concept orderpegging en geeft een toelichting op het gebruik van orderpegging. Pegging is het vastleggen van de bron van de vraagbehoeften waarop geplande orders zijn gebaseerd. Met behulp van pegging kunt u behoeften bijhouden voor een bepaalde component, tot aan het definitieve eindproduct, de klant of het project. Deze informatie helpt u bij de analyse van planningsproblemen en de evaluatie van correctieve acties, zoals: Het verhogen van de productiecapaciteit. Het verlagen van de orderhoeveelheid. Het vervangen van materialen. Voorbeeld Als een productieorder dient om een component voor een andere productieorder te maken, identificeert de pegging-relatie de productieorder waarvoor de component is bestemd. Als een deel van de voorraad van deze component per ongeluk is vernietigd, laat de pegging-relatie zien welke eindproducten en klanten betrokken zijn. Bij orderpegging wordt de order waarvan de vraag afkomstig is (bijv. een verkooporder), een parent-order genoemd. NB De parent-order kan van elke soort zijn. Bijvoorbeeld: Verkooporder Verkoopafroepschema Werkelijke productieorder Geplande productieorder Magazijnorder (van het type Overboeking) Geplande distributieorder Prognose Single-level pegging-gegevens ERP LN houdt voor een gepegde geplande order automatisch de parent-order op het volgende niveau bij. Om de herkomst van de vraag van een geplande order op te vragen, voert u de volgende stappen uit: Start de sessie Geplande orders (cprrp1100m000). Selecteer de geplande order. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Gegevens om de detailsessie te starten. Klik in de detailsessie op het tabblad Pegging-informatie. Multi-level pegging-gegevens Om alle niveaus waarop pegging-gegevens aanwezig zijn, te doorlopen, moet u pegging-relaties genereren. Genereren van pegging-relaties Pegging-relaties kunt u op twee manieren genereren: Met de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000), in combinatie met de planning van orders. Schakel het selectievakje Pegging-relaties bijwerken in. In de sessie Pegging-relaties genereren (cprrp0240m000). Gebruik de sessie Prognose peggingrelaties genereren - bevestigde levering (cpvmi1212m000) voor het toevoegen van de pegging-relaties tussen de prognose die u hebt ontvangen van een klant waarvoor u de levering plant en de bevestigde levering die u naar die klant hebt verzonden. ERP LN genereert de pegging-relaties tot de horizon die is gedefinieerd op het veld Pegging-horizon in de sessie Parameters EP (cprpd0100m000). NB Indien het veld Peggingrelaties tijdens orderplanning bijwerken in de sessie Simulaties (cprpd4100m000) op Altijd of Nooit staat, bepaalt ERP LN automatisch de instelling van het selectievakje Pegging-relaties bijwerken in de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000). In dat geval kunt u de instelling van het selectievakje niet wijzigen. Alle pegging-relaties verwijderen Indien u het selectievakje Alle pegging-relaties vooraf verwijderen inschakelt, verwijdert ERP LN alle pegging-gegevens die voor alle planartikelen in alle simulaties voorheen zijn gegenereerd. De volgende werkwijze is aanbevolen: Indien u de pegging-relaties voor een van de simulaties of voor een beperkte verzameling van planartikelen opnieuw wilt genereren, schakelt u het selectievakje Alle pegging-relaties vooraf verwijderen uit om de pegging-relaties voor de andere simulaties en planartikelen vast te houden. Als u een volledige ordersimulatie wilt uitvoeren voor alle planartikelen, kunt u beter dit selectievakje inschakelen. Daardoor zal de prestatie van het systeem niet verminderen. Pegging-signaleringen Als u de pegging-relaties genereert, zal ERP LN eventuele problemen signaleren en daarvoor signaleringen genereren. Zie voor meer informatie Pegging-signaleringen. Net-change pegging update Tussen twee regeneratieve of net-change planningsruns kunt u meerdere net-change updates uitvoeren van de pegging-gegevens. Een net-change pegging update zorgt ervoor dat de pegging-gegevens snel worden bijgewerkt. Tijdens een net-change pegging update herberekent ERP LN de pegging-gegevens alleen voor die artikelen waarvan de artikelstructuur, de voorraadmutaties of de geplande orders sinds de vorige pegging update zijn gewijzigd. ERP LN houdt rekening met de volgende typen wijzigingen: Wijzigingen in de geplande orders voor een artikel. Wijzigingen in de structuur van een artikel, zoals de stuklijst. Wijzigingen in de voorraadmutaties die voor een artikel zijn vastgelegd, zoals het voorraadverloop met betrekking tot inkoop- en verkooporders. Het selectievakje Pegging op basis van nettowijzigingen in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) geeft aan of een planartikel sinds de vorige planningsrun is gewijzigd. ERP LN schakelt dit selectievakje in als een van de volgende situaties zich voordoet: ERP LN schakelt het selectievakje Net-change in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) in, als de artikelgerelateerde gegevens zijn gewijzigd. U voert een orderplanningsrun uit, zonder dat de pegging-relaties worden gewijzigd. U voert dus de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000) of Orderplanning genereren (artikel) (cprrp1220m000) uit en schakelt het selectievakje Pegging-relaties bijwerken uit. Indien u de pegging-relaties bijwerkt, schakelt ERP LN het selectievakje Pegging op basis van nettowijzigingen uit voor het gerelateerde planartikel. Uitvoering van net-change pegging update Als u een net-change pegging update wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje Net-change run in de sessie Pegging-relaties genereren (cprrp0240m000) in. Pegging-relaties doorbladeren Als u de pegging-relaties in een grafische browser wilt doorbladeren, gebruikt u de sessie Orderpegging-gegevens doorbladeren (cprrp0740m000). Deze sessie kunt u starten door te zoomen vanuit een groot aantal ordergerelateerde sessies of u start de sessie rechtstreeks vanuit het menu. Om de grafische browser vanuit de sessie Geplande orders (cprrp1100m000) te starten, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Pegging - upstream of Pegging - downstream. Gerelateerde onderwerpen Orderplanning, een overzicht Geplande orders in Enterprise Planning Pegging-signaleringen Net-change simulaties |