| # Assemblageorder (tiasc2100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om assemblageorders te bekijken en de prioriteit van de orders vast te leggen. Gerelateerde onderwerpen Assemblageorders Assemblageorder Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen. Assemblagelijn De laatste assemblagelijn waarop de order wordt geproduceerd. Deze lijn wordt ook wel de roll-off assemblagelijn voor de order genoemd. Status Status assemblageorder De status kan Gepland, Op volgorde, In uitvoering, Gereed of Afgesloten zijn. Gerelateerde onderwerpen Assemblageorders Offsetting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een offsetting worden uitgevoerd voor de lijnstationorders van deze assemblageorder. Offsetting is het proces waarbij (nieuwe) starttijden en eindtijden worden berekend. Offsetting is vereist zodra de datum of de tijd van een order wordt gewijzigd, of met andere woorden zodra de werkelijke datum en tijd niet meer overeenkomen met de geplande datum en tijd. U kunt lijnstationorders offsetten in de sessie Lijnstationorders offsetten (tiasl4230m000). NB Dit selectievakje wordt alleen weergegeven voor assemblageorders met de status Gepland. Het selectievakje Offsetting wordt in de volgende gevallen ingeschakeld voor geplande orders: Wanneer een assemblageorder is gegenereerd in ASC. Bij het genereren van een order krijgen alle lijnstationorders van de order dezelfde initiële waarde, namelijk de starttijd en einddatum van de assemblageorder zelf. Als u geplande orders mixt of handmatig verschuift met als gevolg dat de afleverdatum of -tijd van deze orders wordt gewijzigd. Als u offsetting uitvoert op de lijnstationorders van een parent-order, waardoor de afleverdatum of -tijd van deze parent-order wordt gewijzigd. In dat geval wordt het selectievakje ingeschakeld voor de child-orders, omdat deze met de parent-order moeten worden gesynchroniseerd. N.B.: bij het offsetten van de lijnstationorders van een parent-order worden de starttijden en eindtijden van de lijnstationorders van de child-orders niet aangepast. U moet deze afzonderlijk offsetten. Gerelateerde onderwerpen Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Prioriteit Als u Prioriteit sregels gebruikt, worden orders met een laag nummer op dit veld eerst verwerkt. De prioriteit is als volgt: Vroegste afleverdatum assemblagelijn Handmatig ingevoerde prioriteit Verkoopstatus van de order (verkooporders hebben een hogere prioriteit) Prioriteiten worden gebruikt bij het remixen. Wanneer u orders remixt, hoeft u de prioriteiten niet expliciet te definiëren, omdat de prioriteitsregels automatisch worden gebruikt. U kunt ook gebruikmaken van prioriteitsregels bij de volgordebepaling. In dat geval moet u de prioriteitsregels expliciet definiëren. Artikel Artikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Serienummer Het serienummer van het eindproduct. Het serienummer wordt gekoppeld aan de order zodra de volgorde van de order is bepaald. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van seriedragende artikelen Productvariant Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties: 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V) 2 kleuren (blauw, grijs). Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de orderhoeveelheid van een verkooporderregel met deze productvariant groter zijn dan één. Een assemblageorder heeft altijd een orderhoeveelheid van één. Om aan één verkooporderregel te kunnen voldoen zijn mogelijk meerdere assemblageorders nodig. Gerelateerde onderwerpen Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen Peildatum Zowel in LAC als in Assemblagebeheer (ASC) worden de configuratie en desaggregatie van stuklijsten uitgevoerd op basis van de peildatum, die weer wordt bepaald door de configuratiedatum. In LAC, waarvoor gebruik wordt gemaakt van tools van Configurator, wordt de configuratiedatum gebaseerd op de configuratiedatum van de verkoopparameter. De waarde voor dit veld kan gebaseerd zijn op de volgende datums: Orderdatum Systeemdatum Leverdatum De inhoud van de productvariant, dat wil zeggen de opties waaruit de productvariant bestaat, is gebaseerd op de orderdatum, systeemdatum of leverdatum. De productvariant die wordt gegenereerd, bevat een peildatum die gelijk is aan de configuratiedatum, met andere woorden de orderdatum, systeemdatum of leverdatum. De desaggregatie van de stuklijst waarmee de productstructuur wordt aangemaakt, is gebaseerd op deze peildatum. De peildatum wordt ook gebruikt om te controleren welke lijnstations geldig zijn in Assemblagebeheer (ASC). Eindartikel op voorraad Standaardartikel Het standaardartikel dat is gekoppeld aan het generieke eindproduct. Als een generiek artikel in een voorraad wordt opgeslagen, moet u twee artikelen definiëren die hetzelfde fysieke artikel vertegenwoordigen: een generiek artikel voor gebruik in Assemblagebeheer en een standaardartikel voor gebruik in Magazijnbeheer (WH). Gerelateerde onderwerpen Voltooide generieke artikelen opslaan Magazijn Het magazijn waar het eindproduct wordt opgeslagen. Gerelateerde onderwerpen Voltooide generieke artikelen opslaan Afleverdatums Gevraagde afleverdatum De datum waarop het werk aan de assemblageorder moet zijn voltooid. Geplande einddatum assemblage De datum waarop het werk aan de order moet zijn voltooid. Leverdatums Gevraagde leverdatum De datum waarvoor de klant de levering van het product heeft aangevraagd. Bevestigde leverdatum De datum die door de producent aan de klant is meegedeeld als leverdatum van het product. Geplande leverdatum De leverdatum volgens de meest recente planning, zoals bepaald door Assemblagebeheer (ASC). Werkelijke leverdatum De datum waarop het eindproduct is geleverd. Geplande startdatum assemblage Geplande startdatum assemblage De datum waarop het werk aan de assemblageorder volgens de planning start op de assemblagelijn. Order Parent-order Nummer In een multi-site productieomgeving is dit de order op een andere locatie waarvoor deze assemblageorder een subassemblage produceert. De parent-order geldt voor de hoofdassemblagelijn, terwijl de child-order (in de huidige sessie) geldt voor de aanvoerlijn. Ook een aanvoerlijn kan weer een aanvoerlijn hebben. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar het principe is hetzelfde. Locatie In een multi-site productieomgeving is het bedrijf van de parent-order het bedrijf waarvan deze assemblageorder is afgeleid. Assemblagelijn De parent-assemblagelijn waaraan het halffabrikaat moet worden geleverd dat door deze assemblageorder wordt geproduceerd. Voorbeeld: de parent-assemblagelijn wordt gebruikt bij rekening-courant OHW-overboekingen als de aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen levert. Voor meer informatie, zie Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen) Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk Een aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen synchroniseren Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen Vraagorder Componentsoort De ordersoort waarvan de assemblageorder is afgeleid. Als de assemblageorder is afgeleid van een verkooporder, heeft dit veld de waarde Verkooporder. Is de order afgeleid van een phantom-order, dan heeft dit veld de waarde Phantom-order. NB Indien het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen is ingeschakeld, wordt dit veld leeg gelaten. Vraagorder De verkooporder waarvan de huidige assemblageorder het resultaat is. NB Indien het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen is ingeschakeld, wordt dit veld leeg gelaten. Positie De positie van de vraagorder (verkooporder). In een verkooporder kunnen meerdere orderregels voorkomen, die door middel van hun positie worden geïdentificeerd. Voor elke positie kan een productvariant, en dus een assemblageorder, worden gegenereerd. NB Indien het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen is ingeschakeld, wordt dit veld leeg gelaten. Kostengegevens Calculatiebureau Een administratieve afdeling die wordt gebruikt voor kostencalculaties. Na het afsluiten van de assemblagelijnen wordt het OHW overgezet naar het calculatiebureau, waar het wordt geboekt tegen de voorgecalculeerde kostprijs. Nadat de assemblageorder is afgesloten, is de waarde van het OHW gelijk aan de op opties gebaseerde kostprijs. Het calculatiebureau wordt op de verkooporder weergegeven, omdat de verkoopafdeling niet vanuit een magazijn levert, maar vanuit het calculatiebureau. Magazijnorders Hiermee start u de sessie Magazijnorder (whinh2100m100). Magazijnorder - statusoverzicht Hiermee start u de sessie Statusoverzicht inslagregel (whinh2119m000). |