| # Bewerkingen uitbesteden (zijde van producent) Voer de volgende stappen uit om een of meer bewerkingen uit te besteden. Het materiaal wordt samen met de haffabrikaten naar de toeleverancier verzonden. De gegevensinstellingen voor uitbestedingen met materiaalleveringen worden beschreven in Uitbesteding van bewerkingen instellen (zijde van producent). Uitbestedingsprocedure Stap 1. Productieorder aanmaken Voor een artikel met een of meer uitbestede bewerkingen hebt u een productieorder nodig. U kunt handmatig een productieorder aanmaken in Productiebeheer (SFC) of een geplande productieorder aanmaken in Enterprise Planning en deze overzetten naar Productiebeheer (SFC). Voor geplande productieorders in Enterprise Planning kunt u de productieorderbewerkingen bekijken in de sessie Capaciteitsgebruik per geplande order. Gegevens over de halffabrikaten worden (indien van toepassing) op de bewerkingsregel weergegeven. U kunt de sessie Uitbestedingsprognose afdrukken (cprrp2402m000) gebruiken om een lijst af te drukken met alle halffabrikaten die van de toeleverancier moeten worden ontvangen. Stap 2. Een productieorder vrijgeven U kunt de productieorder vrijgeven in Productiebeheer (SFC). Klik op het tabblad VC materialen (ticst0101m000) van de sessie Productieorder (tisfc0101m100) op Halffabrikaat tonen om de halffabrikaten weer te geven die in de voorgecalculeerde materialen zijn opgenomen: Voor het halffabrikaat dat naar de toeleverancier is verzonden, wordt een negatieve hoeveelheid weergegeven voor de bewerking die voorafgaat aan de uitbestedingsbewerking. Voor de uitbestede bewerking wordt een positieve hoeveelheid weergegeven. Voor het halffabrikaat dat de toeleverancier retourneert, wordt een negatieve hoeveelheid weergegeven voor de uitbestede bewerking. Voor de bewerking die volgt op de uitbestede bewerking wordt een positieve hoeveelheid weergegeven. Stap 3. Uitbestedingsinkooporder genereren Voor de administratie van het uitbestedingsproces is een uitbestedingsinkooporder nodig. Start de sessie Inkooporders voor uitbestedingen genereren (tisfc2250m000) vanuit de sessie Productieorders (tisfc0501m000) om een inkooporder te genereren. Als het selectievakje Controle of voorgaande bewerking gereedgemeld is in deze sessie is ingeschakeld, kunt u pas een inkooporder genereren als de bewerkingen zijn gereedgemeld die voorafgaan aan de uitbestede bewerkingen. Voer in de sessie Inkooporders voor uitbestedingen genereren (tisfc2250m000) een inkoopordersoort in. Op basis van de activiteiten die aan de inkoopordersoort zijn gekoppeld, wordt de afhandeling van de uitbestedingsinkooporder vastgesteld. U kunt bijvoorbeeld de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000) invoegen en het selectievakje Automatisch inschakelen zodat leveringsorders automatisch worden gegenereerd. Bekijk de gegenereerde inkooporder in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900). Op de orderregel wordt het halffabrikaat weergegeven dat u na de uitbesteding van de toeleverancier ontvangt. Stap 4. Leveringsregels en leveringsorders Nadat de uitbestedingsinkooporder is gegenereerd, kunt u de leveringsregels bekijken in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900) of in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000). De leveringsregels vertegenwoordigen de materialen en de halffabrikaten die naar de toeleverancier moeten worden verzonden. Met behulp van leveringsorders worden de halffabrikaten en de materialen vanuit het magazijn op locatie van de producent naar het administratieve magazijn verzonden. Als leveringsorders niet automatisch worden aangemaakt (zie stap 3), voert u de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000) uit. Het leveringssysteem van het halffabrikaat dat in de detailsessie Magazijn - artikel (whwmd2510m000) is gedefinieerd, moet Ordergestuurd/enkelvoudig zijn. Stap 5. Uitbestedingsinkooporder goedkeuren Klik in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900) op Goedkeuren om de uitbestedingsinkooporder goed te keuren. Zie Goedkeuring van inkooporders voor meer informatie. Stap 6. Voorgaande bewerkingen gereedmelden In de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000) kunt u de bewerkingen gereedmelden die voorafgaan aan de uitbestede bewerkingen. Als u een SFC-magazijn hebt gedefinieerd, wordt het halffabrikaat automatisch in het SFC-magazijn ontvangen. Zonder SFC-magazijn wordt het halffabrikaat ontvangen in het magazijn dat in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000) is gedefinieerd. In de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) kunt u controleren of het halffabrikaat is afgegeven. In de sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) kunt u controleren in welk magazijn het halffabrikaat is ontvangen. Stap 7. Halffabrikaten overzetten Als u de halffabrikaten vanaf de werkvloer of het SFC-magazijn naar het magazijn voor halffabrikaten wilt verzenden, voert u de overboekingsorder uit. Selecteer in de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) het halffabrikaat dat naar het magazijn voor halffabrikaten moet worden verzonden. Deze materiaalregel bevat een negatieve hoeveelheid. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Productiemagazijnorders om de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) te starten. Selecteer de overboekingsorder met mutatiesoort Afgifte en klik op Magazijnorder - statusoverzicht. Voer de gedefinieerde activiteiten voor de uitslagorderregel uit in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000). Stap 8. Halffabrikaten en materialen naar de toeleverancier verzenden De producent moet de halffabrikaten en materialen naar de toeleverancier verzenden. In ERP LN worden de halffabrikaten en materialen met behulp van een uitslagprocedure naar het administratieve magazijn verzonden. Hiervoor moet u de leveringsorders van de halffabrikaten en materialen afhandelen. Selecteer het halffabrikaat en het materiaal in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900) of de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) en klik op Leveringsorder.... Genereer een advies in de sessie Magazijnorder (whinh2100m100). Als de orders nog niet handmatig zijn afgehandeld, selecteert u de uitslagregel in de sessie Magazijnorder (whinh2100m100) en klikt u vervolgens op Statusoverzicht. Voer de gedefinieerde activiteiten in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000) uit, zoals het genereren en vrijgeven van het uitslagadvies en het bevestigen van de zending. In bepaalde gevallen wordt het materiaal voor uitbestedingsactiviteiten door de leverancier rechtstreeks naar de toeleverancier verzonden. Voer in dat geval de volgende stappen uit: Selecteer het halffabrikaat en het materiaal in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900) of de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) en klik op Leveringsorder.... Er wordt een nieuwe leveringsorder gegenereerd. Selecteer de zojuist gegenereerde orderregel en klik op Goedkeuren. Stap 9. Inkooporder in magazijn voor halffabrikaten ontvangen Na de uitbesteding retourneert de toeleverancier de halffabrikaten. Om de halffabrikaten in het magazijn voor halffabrikaten te ontvangen, moet u de inkooporder afhandelen. Houd er rekening mee dat de naam van het halffabrikaat dat de toeleverancier retourneert, afwijkt van de naam van het halffabrikaat dat u naar de toeleverancier hebt verzonden. Voer de volgende stappen uit: Selecteer in de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900) de inkooporderregel van het halffabrikaat dat de toeleverancier heeft geretourneerd en klik op Status. In de sessie Status inkooporderregel (tdpur4534m000) kunt u de inkooporder afhandelen volgens de gedefinieerde inkooporderprocedure. Zie Flexibele verwerking van inkooporders en Overzicht van de afhandeling van inkooporders voor meer informatie over het afhandelen van inkooporders. Wanneer de inkooporder wordt ontvangen, meldt ERP LN de uitbestede bewerking automatisch gereed. Indien van toepassing worden de halffabrikaten en materialen die u in combinatie met het halffabrikaat verzendt, gebackflusht. Stap 10. Overzetten vanuit magazijn voor halffabrikaten naar het SFC-magazijn of de werkvloer Als u verder wilt werken met de halffabrikaten die u van de toeleverancier hebt ontvangen, moet u de halffabrikaten afgeven aan de werkvloer. Selecteer in de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) het halffabrikaat dat de toeleverancier heeft geretourneerd (het halffabrikaat met een positieve hoeveelheid). Geef het halffabrikaat af aan de werkvloer. Als u gebruikmaakt van een SFC-magazijn, moet u een overboekingsorder gereedmelden zodat de halffabrikaten vanuit het magazijn voor halffabrikaten naar het SFC-magazijn worden verzonden. Selecteer in de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) het halffabrikaat dat de toeleverancier heeft geretourneerd (het halffabrikaat met een positieve hoeveelheid op het veld Af te geven hoev.). Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Productiemagazijnorders om de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) te starten. Selecteer de overboekings order van het halffabrikaat met mutatiesoort Afgifte en klik op Magazijnorder - statusoverzicht. Voer de gedefinieerde activiteiten uit in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000). In de sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) kunt u controleren of voor het halffabrikaat voorraad is gereserveerd in het SFC-magazijn. Stap 11. Bewerkingen gereedmelden Verwerk de resterende bewerkingen in de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000) en meld ze gereed. U kunt de eindproducten direct op voorraad boeken. Stap 12. Productieorder gereedmelden Meld de productieorder gereed in de detailsessie Orders gereedmelden (tisfc0520m000). Stap 13. Productieorder afsluiten Sluit de productieorder af in de sessie Productieorders afsluiten (ticst0201m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Uitbesteding van bewerkingen instellen (zijde van producent) |