| # Parameters wijzigen Door parameters in te stellen kunt u de werking van de module afstemmen op de behoeften van het bedrijf. Geïmplementeerde softwarecomponenten Open de sessie \ Infor ERP LN Basisgegevens \ Enterprise-model \ Bedrijfsgegevens \ Geïmplementeerde softwarecomponenten (tccom0500m000). Zorg ervoor dat de gewenste parameters zijn geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld het volgende selectievakje inschakelen: Module Voorwaarden en condities: Deze module is optioneel. Als u Voorwaarden en condities wilt gebruiken, moet u dit selectievakje inschakelen. Module Assemblageplanning (APL): U moet deze module gebruiken. De module Assemblageplanning dient voor het plannen van de assemblage van productvarianten en voor het genereren van assemblageorders in Assemblagebeheer. Module Assemblagebeheer (ASC): U moet deze module gebruiken. Module Productconfiguratie (PCF): Deze module is optioneel. Als u Productconfiguratie wilt gebruiken, moet u dit selectievakje inschakelen. Parameters Assemblagebeheer Open de sessie \ Infor ERP LN Productie \ Parameters Productie \ Parameters Assemblagebeheer (tiasc0100m000). In deze sessie kunt u parameters voor Assemblagebeheer vastleggen. NB Als u in deze sessie parameters wijzigt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben in de module Assemblagebeheer. U moet een nummergroep en serie definiëren voor de volgende elementen die in Assemblagebeheer worden gebruikt: Orders Geclusterde lijnstationorders Lijnstationvarianten Referentienummers De nummergroepen en series van deze elementen moeten van elkaar verschillen. In de sessie ERP Nummergroepen (tcmcs0151m000) moet u een nummergroep selecteren die bij productie hoort. Activeer de gewenste parameters. Dit kan bijvoorbeeld de parameter Mutatieverwerking zijn. Mutatieverwerking: Als deze parameter is geactiveerd, kunt u het volgende doen: Financiële mutaties verwerken en opslaan Assemblagedelen reserveren Materialen en uren worden backflushen U kunt voor het veld Mutatieverwerking de volgende waarden instellen: Op lijnstationniveau: Selecteer deze parameter voor omgevingen met hoge volumes. De gegevens voor lijnstationorders worden voor elk lijnstation samengevoegd tot één geclusterde lijnstationorder per dag. De verwerking wordt uitgevoerd op een geaggregeerd niveau (lijnstationniveau). Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau ontvangt u productieresultaten voor elke periode. U kunt deze instelling gebruiken wanneer zich het volgende voordoet: U hoeft de originele assemblageorder niet te traceren Kosten worden geboekt naar de assemblagelijn Resultaten worden berekend per periode per assemblagelijn Op orderniveau: Selecteer deze parameter voor omgevingen met lage volumes. Als u voor elke assemblageorder berekeningen uitvoert, beschikt u over meer gedetailleerde informatie, maar ook over een grotere hoeveelheid gegevens. Als er sprake is van veel assemblageorders, kan dit tot prestatieverlies leiden. Er wordt één geclusterde lijnstationorder per assemblageorder per dag aangemaakt. De verwerking wordt uitgevoerd voor elke afzonderlijke assemblageorder. Bij mutatieverwerking op orderniveau ontvangt u productieresultaten voor elke order. Buckets definiëren Open de sessie \ Infor ERP LN Productie \ Assemblagebeheer \ Applicatiebeheer \ Buckets – tiasl1501m000. Een bucket is een hoeveelheid tijd voor planning en backflushing. Reservering en backflushing worden uitgevoerd per lijnstation per bucket als u mutaties op lijnstationniveau verwerkt. Hierbij worden alle lijnstationorders in één bucket samengevoegd. Vergeleken met het verwerken van mutaties op orderniveau, ligt bij deze methode het aantal mutaties lager. De prestaties zijn nog beter als u grotere buckets gebruikt, omdat hierdoor het aantal mutaties wordt verminderd. Stap 1: Ga naar het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties en klik op Buckets definiëren. De sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000) wordt geopend. Definieer de buckets op basis van uw behoeften. Stap 2: Ga naar het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000) en klik op Buckets genereren. Stap 3: Controleer de sessie Buckets (tiasl1501m000) om te zien of de buckets met succes zijn gegenereerd. Segmentplanningen Open de sessie \ Infor ERP LN Productie \ Assemblagebeheer \ Applicatiebeheer \ Segmentplanningen– tiapl4500m000. Met deze sessie kunt u segmentplanningen berekenen en weergeven. Segmentplanningen geven aan wanneer de benodigde assemblagedelen voor het werk in een bepaald lijnsegment in het productiemagazijn moeten worden afgeleverd. Voor elk segment op een lijn wordt een bereik van afleverperioden gedefinieerd. Per periode is een datum ingepland waarop de assemblagedelen nodig zijn. Dit betekent dat voor elke productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum binnen een van die perioden valt, de benodigde assemblagedelen op die datum in het betreffende segment aanwezig moeten zijn. Het voordeel van deze planningen is dat de behoeften aan assemblagedelen op basis van de planning kan worden bepaald, als slechts de aangevraagde afleverdatum van de productvariant en het segment van de assemblagedelen bekend zijn. Segmentplanningen worden gebruikt voor het maken van een ruwe planning van de benodigde assemblagedelen, vooral in de nabije toekomst, d.w.z. de periode na de time fence van de reservering, maar vóór de time fence van de vraag. De planningen dekken de volledige periode in de time fence van de vraag, incl. de time fence van de reservering. De segmentplanningen bevinden zich in de sessie Segmentplanningen (tiapl4500m000). |