| # Bezetting gezamenlijke afdeling per dag (tisfc1509m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een overzicht op te vragen van de capaciteitsbezetting van een gezamenlijke afdeling voor één dag. U kunt voor elke order de geplande bezetting van een afdeling en een machine bekijken (tijd en hoeveelheid). U kunt deze sessie alleen gebruiken als u Automatisch of Handmatig op het veld Bijwerkmethode dagbezetting in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) hebt geselecteerd. Om deze sessie te kunnen gebruiken, moet u de sessie Bezetting opbouwen (tisfc0201m000) uitvoeren (in het bedrijf van de afdeling). Als u de plannen dagelijks wilt bijwerken, moet u Automatisch of Handmatig op het veld Bijwerkmethode dagbezetting en Automatisch of Handmatig op het veld Bijwerkmethode weekbezetting in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) selecteren. In de sessie Relaties tussen gezamenlijke afdelingen (tirou3100m000) definieert u het Capaciteitspercentage van de primaire afdeling die aan de huidige secundaire afdeling is toegekend. Dat is bepalend voor de capaciteit van de secundaire afdeling. Als de primaire afdeling een capaciteit heeft van 80 uur per week en het Capaciteitspercentage van de huidige secundaire afdeling 50% is, is de capaciteit van de secundaire afdeling 40 uur. Gerelateerde onderwerpen Gezamenlijke afdelingen Productieorders - functieoverzicht Afdeling De gezamenlijke afdeling waarvan u de geplande bezetting wilt opvragen. Wijzigingsorder Het bedrijf waartoe de gezamenlijke afdeling behoort. Datum De dag waarvoor de geplande capaciteitsbezetting van de afdeling wordt weergegeven. Afdeling De secundaire afdeling waarvan u de geplande bezetting wilt opvragen. Basiscapaciteit (man) De normale capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal operators	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare mancapaciteit De beschikbare capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal operators * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal manuren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de secundaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in manuren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Basiscapaciteit (machine) De normale capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal machines	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare machinecapaciteit De beschikbare capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal machines * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal mach.uren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de secundaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in machine-uren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Afdeling Een afdeling die geen fysieke resources heeft en niet in een routing kan worden gemodelleerd. Een afdeling wordt gebruikt voor de capaciteitsplanning en toont de totale capaciteitsbehoeften van de gezamenlijke afdelingen. De fysieke uitvoering van het werk vindt plaats in gezamenlijke secundaire afdelingen. Deze afdelingen kunnen deel uitmaken van hetzelfde logistieke bedrijf als de primaire afdeling of van een ander logistiek bedrijf. Zo kunt u werk in verschillende logistieke bedrijven plannen en uitvoeren (mits u verschillende secundaire afdelingen vastlegt), zonder dat u gebruik hoeft te maken van inkoop- en verkooporders. Wijzigingsorder Het bedrijf van de primaire afdeling. Basiscapaciteit (man) De normale capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal operators	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare mancapaciteit De beschikbare capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal operators * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = Percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling (percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is). Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal manuren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de primaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in manuren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Basiscapaciteit (machine) De normale capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal machines	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare machinecapaciteit De beschikbare capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal machines * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal mach.uren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de primaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in machine-uren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Starttijd De productiedatum waarop de bezetting van toepassing is. Machine De machine waarmee de bewerking wordt uitgevoerd. Productieorder De geplande productieorder. Routing De routing van de geplande productieorder in de gezamenlijke afdeling. Bewerking De bewerking die in de gezamenlijke afdeling wordt uitgevoerd. Taak De taak die in de gezamenlijke afdeling wordt uitgevoerd. Geplande hoeveelheid De hoeveelheid die volgens de planning wordt geproduceerd tijdens de huidige bewerking in de gezamenlijke afdeling. Manuren Het aantal manuren dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Machine-uren Het aantal machine-uren dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Fysieke locatie De locatie waar de bewerking op de werkvloer wordt uitgevoerd. U kunt dit veld ook gebruiken om andere informatie over de productieorder te geven. SFCordergroep De SFC-ordergroep waartoe de productieorder behoort. Gerelateerde onderwerpen Orders groeperen Artikel Het eindproduct dat aan de hand van de productieorder wordt geproduceerd. |