| # Orderspecifieke inspectieregels (qmptc0151m000) Deze sessie kunt u gebruiken om orderspecifieke inspectiegegevensregels op te vragen of te muteren. Voor elk kenmerk of elke combinatie van aspect en kenmerk is er een inspectieregel beschikbaar. De gegevens die aan dit kenmerk gerelateerd zijn, kunnen voor deze specifieke order worden gewijzigd. Gerelateerde onderwerpen Orderspecifieke inspecties Volgnummer Het volgnummer van de order. Per volgnummer worden een of meer steekproeven genomen om de kenmerken te testen. Regelnummer Het nummer van de inspectieorderregel. Aspect Een onderdeel van een artikel. Bijvoorbeeld, een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan één of meer kenmerken hebben. Een kop kan bijvoorbeeld een diameter en een lengte hebben en de schroefdraad een diameter en een kleur. Kenmerk Een verwijzing naar een bijzondere kwaliteit of een onderscheidingsteken van een artikel of een onderdeel/component van een artikel. Bijvoorbeeld: diameter, lengte, gewicht. Soort kenmerk De soort waarde die wordt gemeten. Kenmerk-eenheid De eenheid waarin het kenmerk van het artikel uitgedrukt wordt, bijvoorbeeld, meters, kilogrammen. NB Als u Breuk of Geheel getal hebt geselecteerd op het veld Soort kenmerk, moet u het veld Kenmerk-eenheid vullen. Heeft u Optie geselecteerd, dan wordt het veld Kenmerk-eenheid leeggemaakt. Kenmerk voor algoritme Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt dit kenmerk gebruikt als variabele of constante in het algoritme van een ander kenmerk. Optieset Een verzameling van mogelijke waarden van een kenmerk. U kunt voor elke waarde (optie) aangeven of deze acceptabel is of niet. De opties blauw en rood vormen samen een optieset. Voorbeeld
Kenmerk | pH-waarde
Testen | Lakmoesproef
Opties | blauw = acceptabel
rood = niet acceptabel
NB U kunt een optieset intoetsen als het veld Soort kenmerk op Optie staat. Methode Het type kenmerkwaarde of de wijze waarop de kenmerkwaarde wordt berekend. Algoritme Een expressie die gebruikt wordt om een kenmerk te berekenen door middel van andere variabelen of vaste kenmerken. NB Als u op het veld Methode Algoritme hebt geselecteerd, kunt u op het veld Algoritme alleen gegevens intoetsen. Toets de naam in van het algoritme dat wordt gebruikt voor het berekenen van het kenmerk. Test Een controle die op een kenmerk wordt uitgevoerd. Aan een kenmerk kunnen een of meer tests worden gekoppeld. Testlocatie De fysieke locatie waar testen plaatsvinden. Duurzaamheidsproef Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de duurzaamheid getest en kan het artikel na het testen niet meer worden gebruikt. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de duurzaamheid niet getest en is het artikel na het testen nog geschikt voor gebruik. Soort resultaat Het soort resultaat dat door gebruiker wordt gemeld. Testeenheid Eenheid die van toepassing is op de test. Bijvoorbeeld meter, liter of kilogram. NB De kenmerkeenheid is de default waarde. De testeenheid en de kenmerkeenheid moeten dezelfde grootheid hebben. Testvolgorde Geeft aan in welke volgorde de kenmerken binnen een testgroep worden getest. Als de waarde van het veld Testvolgorde nul is, is het volgnummer van die combinatie van aspect en kenmerk niet relevant voor het testen. De combinatie wordt pas getest nadat alle andere testen hebben plaatsgevonden. Voorbeeld
| Duurzaamheidsproef | Testvolgorde
Test 1 | Nee | 1
Test 2 | Ja | 2
Uitleg: de duurzaamheidsproef zal als laatste worden uitgevoerd. NB Het volgnummer kan hetzelfde zijn voor meerdere kenmerken. De testen worden dan gesorteerd op combinatie van aspect en kenmerk, tenzij het testvolgnummer nul is. Teststandaard De standaardnorm die doorgaans voor de test wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, een DIN-norm. Kennisgebieden Specifieke kennis of bekwaamheid die een medewerker moet hebben om activiteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld kennis van elektriciteit, specifiek materieel, enz. Medewerker De persoon die de test op dit kenmerk uitvoert. Instrument Een gereedschap waarmee kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om bepaalde kenmerken van een artikel te testen. Voorbeeld
Instrument | zuurmeter
Kenmerk | pH-waarde
Vaste kenmerkwaarde Een kenmerkwaarde die eenmalig wordt bepaald en wordt vergeleken met de testresultaten die zijn ingevoerd in de sessie Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) of Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000). NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Methode op Vast staat. Kenmerkstandaard De standaard die doorgaans voor kenmerken wordt gebruikt. Dit veld dient alleen om informatie te verschaffen. Bijvoorbeeld, een DIN-norm. Norm De norm is de gewenste kwaliteit van dit kenmerk, uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB Dit veld is niet van toepassing als u Vast selecteert op het veld Methode of Optie op het veld Soort kenmerk. Bovengrens Toets de hoogste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Bovengrens moet groter zijn dan gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Ondergrens Toets de laagste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Ondergrens moet kleiner zijn dan gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Herkomst Een geïntegreerde module of een geïntegreerd pakket waarin een (inspectie)order is aangemaakt. Regelnummer Het nummer van de orderregel waarop de inspectieorder van toepassing is. Dit kan het positienummer zijn van een verkooporderregel, een inkooporderregel of een positienummer van de voorgecalculeerde materialen. Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. Een kwaliteitsinspectie moet tijdens of na deze bewerking plaatsvinden. Algoritme valideren HIermee wordt de geldigheid van de orderspecifieke algoritme-gegevens gecontroleerd. |