| # Bezetting gezamenlijke afdeling per week (tisfc1508m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de capaciteitsplanning op te vragen van een gezamenlijke afdeling voor een bepaalde week. NB Als u wijzigingen hebt aangebracht in de productieplanning, moet u de sessie Bezetting opbouwen (tisfc0201m000) uitvoeren (in het bedrijf van de afdeling), voordat u de huidige sessie kunt gebruiken. U moet Automatisch of Handmatig op het veld Bijwerkmethode weekbezetting in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) selecteren. In de sessie Relaties tussen gezamenlijke afdelingen (tirou3100m000) definieert u het Capaciteitspercentage van de primaire afdeling die aan de huidige secundaire afdeling is toegekend. Dat is bepalend voor de capaciteit van de secundaire afdeling. Als de primaire afdeling een capaciteit heeft van 80 uur per week en het Capaciteitspercentage van de huidige secundaire afdeling 50% is, is de capaciteit van de secundaire afdeling 40 uur. Gerelateerde onderwerpen Gezamenlijke afdelingen Productieorders - functieoverzicht Afdeling De gezamenlijke afdeling waarvan u de geplande capaciteit wilt opvragen. Wijzigingsorder Het bedrijf waartoe de gezamenlijke afdeling behoort. Productiejaar Het jaar waarvoor u de geplande bezetting van de gezamenlijke afdeling wilt opvragen. Productieweek Het weeknummer waarvoor u de geplande bezetting van de gezamenlijke afdeling wilt opvragen. Week 1 is de eerste week van het jaar met ten minste vier dagen, ervan uitgaande dat maandag de eerste dag van de week is. Afdeling De secundaire afdeling waarvan u de geplande capaciteit wilt opvragen. Basiscapaciteit (man) De normale capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal operators	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare mancapaciteit De beschikbare capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal operators * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal manuren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de secundaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in manuren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Basiscapaciteit (machine) De normale capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal machines	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare machinecapaciteit De beschikbare capaciteit van de secundaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal machines * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal mach.uren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de secundaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in machine-uren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Afdeling De primaire afdeling waarvan u de geplande capaciteit wilt opvragen. Wijzigingsorder Het bedrijf van de primaire afdeling. Basiscapaciteit (man) De normale capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal operators	* Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare mancapaciteit De beschikbare capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in manuren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal operators * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = Percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling (percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is). Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal manuren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de primaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in manuren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Basiscapaciteit (machine) De normale capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De normale capaciteit wordt berekend op basis van de volgende velden in de sessie Afdelingen (tirou0101m000):
    Aantal machines * Basiscapaciteit dag per capaciteitseenheid
Beschikbare machinecapaciteit De beschikbare capaciteit van de primaire afdeling, uitgedrukt in machine-uren. De beschikbare capaciteit wordt als volgt berekend:
    Capaciteit in	kalender * aantal machines * percentage gezamenlijke capaciteit.
Hierbij geldt het volgende:
    Capaciteit in	kalender = kalendertijd * efficiëntiefactor * percentage capaciteit.
Kalendertijd = einddatum - startdatum (voor één record in de actuele kalender). Efficiëntiefactor = werktijd / kloktijd. Percentage gezamenlijke capaciteit = percentage toegekend aan gezamenlijke afdeling. Percentage is 100 indien afdeling primair of niet-gezamenlijk is. Gerelateerde onderwerpen Beschikbare capaciteit berekenen Totaal mach.uren Een aggregatie van de resterende/openstaande bewerkingsuren van de primaire afdeling voor de opgegeven periode, uitgedrukt in machine-uren. Door de aanwezigheid van resterende uren, worden de bestede uren die in Medewerkersbeheer zijn geboekt, niet meegeteld. Dagen De productiedatum waarop de bezetting van toepassing is. Machine De machine waarvoor u de planning in het bedrijf van de gezamenlijke afdeling wilt opvragen. Productieorder De geplande productieorder. Routing De routing van de geplande productieorder in de gezamenlijke afdeling. Bewerking De code van de bewerking die in de gezamenlijke afdeling wordt uitgevoerd. Taak De taak die in de gezamenlijke afdeling is gepland. Geplande hoeveelheid De geplande hoeveelheid van de productieorder die in de gezamenlijke afdeling wordt uitgevoerd. Manuren Het aantal manuren dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Machine-uren Het aantal machine-uren dat nodig is om de bewerking uit te voeren. Fysieke locatie De locatie waar de bewerking wordt uitgevoerd. U kunt dit veld ook gebruiken om andere informatie over de bewerking te geven. SFCordergroep De SFC-ordergroep waartoe de productieorder behoort. Gerelateerde onderwerpen Orders groeperen Artikel Het artikel dat volgens de planning wordt geproduceerd. |