| # Constructiestuklijst kopiëren (tiedm1210m000) Met deze sessie kopieert u de constructiestuklijst van een vorige revisie naar een nieuwe revisie van hetzelfde constructieartikel of kopieert u de constructiestuklijst (vastgelegd voor een specifieke revisie) van een constructieartikel naar de revisie van een ander constructieartikel. Voorbeeld De c-stuklijst van revisie 1 van het c-artikel BAND kan worden gekopieerd naar revisie 2. Het c-artikel kan dus gekopieerd worden van revisie 1 naar revisie 2. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Overzicht van reference designators Constructierevisie De revisie van het constructieartikel dat u aan het kopiëren bent. Constructieartikel Het constructieartikel dat u aan het kopiëren bent. Reference designators kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de reference designators van de bronconstructiestuklijst gekopieerd naar de doelconstructiestuklijst. Alternatieve materialen kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert ERP LN ook de alternatieve materialen. Om de alternatieve materialen op te vragen, gebruikt u de sessie Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000). Op te gebruiken materialen kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert ERP LN ook de op te gebruiken materialen. Om de op te gebruiken materialen op te vragen, gebruikt u de sessie Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000). Kopiëren Klik om de gegevens die u in deze sessie hebt vastgelegd, te kopiëren. |