| # Assemblagelijn - lijnmix (tiasc2501m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de lijnmix te bekijken voor een assemblagelijn. Vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de volgende sessies starten: Assemblageorder verschuiven (tiasl3210m000) Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000) Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) Voorraad controleren (tiasc2240m000) Assemblageorder - OHW-voorcalculaties (tiasc7500m000) Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) Assemblageorder - blokkeerredenen (tiasc2103m000) Dubbelklik op een regel om de detailsessie Assemblageorder (tiasc2100s000) te starten. Als u dezelfde gegevens op assemblageorder wilt sorteren, kunt u de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) gebruiken. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Assemblageorders Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Geplande einddatum assemblage De datum waarop de roll-off van het assemblageartikel van de assemblagelijn volgens de planning zal plaatsvinden. In eerste instantie is de geplande afleverdatum gelijk aan de aangevraagde afleverdatum. U kunt de geplande afleverdatum later wijzigen voor planningsdoeleinden. Assemblageorder Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen. Artikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties: 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V) 2 kleuren (blauw, grijs). Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Geplande startdatum assemblage De geplande startdatum voor productie. Gevraagde afleverdatum De datum waarop de roll-off van het assemblageartikel van de assemblagelijn moet plaatsvinden om te kunnen voldoen aan de afleverdatum op de verkooporderregel. Status assemblageorder De status van de assemblageorder. Geblokkeerd Als in Assemblagebeheer blokkeerredenen zijn ingevoerd voor de assemblageorder, is de assemblageorder voor uitvoering geblokkeerd. In dat geval is het selectievakje Geblokkeerd ingeschakeld. Is de assemblageorder niet geblokkeerd, dan is dit selectievakje uitgeschakeld. Assemblageorder verplaatsen... Klik hierop om de sessie Assemblageorder verschuiven (tiasl3210m000) te starten. Assemblageorders afsluiten... Klik hierop om de sessie Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000) te starten. Assemblagelijnmixen opnieuw genereren... Klik hierop om de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) te starten. Voorraad controleren Hiermee zoomt u naar de sessie Voorraad controleren (tiasc2240m000) om een lijst aan te maken met assemblagedelen waaraan een tekort is. Met deze sessie kunt u ook een lijst genereren met geblokkeerde orders. Lijnstationorders Klik hierop om de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) te starten. OHW-voorcalculaties Klik hierop om de sessie Assemblageorder - OHW-voorcalculaties (tiasc7500m000) te starten. As-built Klik hierop om de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) te starten. Assemblageorder - blokkeerredenen Klik hierop om de sessie Assemblageorder - blokkeerredenen (tiasc2103m000) te starten. |