| # Artikel - routings (tirou1101m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de routingcodes van artikelspecifieke routings en standaardroutings weer te geven, vast te leggen en te muteren. U kunt meerdere routings definiëren door meerdere routingcodes aan een artikel toe te kennen. Bij RPT-artikelen en bij elke routing die voor RPT-artikelen is vastgelegd, wordt de afdeilng (het knelpunt van de routing) bepaald. De productiesnelheid van de knelpuntbewerking wordt ook bepaald. NB U moet een routingcode hebben die gelijk is aan de code die is opgegeven op het veld Default routing van de sessie Parameters routing (tirou0100m000). ERP LN gebruikt die routingcode als een default, tenzij een orderhoeveelheidsafhankelijke routing van toepassing is. Gerelateerde onderwerpen Routing invoeren Plaats en functies van bewerkingen Standaard routing Orderhoeveelheidsafhankelijke routings Routing selecteren voor kostenberekening Maakartikel Het artikel dat op de routing wordt geproduceerd. Als dit veld leeg is, is de in deze sessie gedefinieerde routing een standaard routing. Gerelateerde onderwerpen Standaard routing Routing De volgorde van de bewerkingen die nodig is voor de productie van een artikel. Voor elke bewerking worden de taak, machine en afdeling opgegeven, alsmede de omstel- en cyclustijd. Dit is de routingcode van de bewerkingsstaat die ERP LN moet afdrukken voor productieorders waarvoor gebruik wordt gemaakt van de betreffende routing. Per standaard maakartikel zijn meerdere (alternatieve) routings mogelijk. De selectie van een routing kan afhankelijk zijn van de orderhoeveelheid ( Hoeveelheidsafhankelijke routing in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000)). Standaard routing Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de bewerkingsvolgorde gekoppeld aan een standaard routing. Deze volgorde kan van toepassing zijn op meerdere artikelen. Het veld Standaardroutingcode toont de code van de standaard routing. Gerelateerde onderwerpen Standaard routing Standaardroutingcode Als het selectievakje Standaard routing is ingeschakeld, moet het veld de code van een standaard routing bevatten. Gerelateerde onderwerpen Standaard routing Routing-eenheid Dit is de hoeveelheid van het maakartikel waarop de routing is gebaseerd. Hiermee kunt u zeer korte bewerkingstijden in de routing van een artikel opnemen. Voorbeeld
Routinghoeveelheid | 100
Cyclustijd | 60 minuten
Binnen een tijd van 60 minuten worden 100 artikelen geproduceerd. De bewerkingstijd van één artikel is dus 0,6 minuut. Indien u het selectievakje Standaard routing hebt ingeschakeld, toont ERP LN de default routing-hoeveelheid van de geselecteerde standaardrouting. Deze routinghoeveelheid kan alleen worden gewijzigd nadat u het selectievakje Standaard routing hebt uitgeschakeld. Routing-eenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Maximum orderhoeveelheid De maximum hoeveelheid van de routing. Afhankelijk van de orderhoeveelheid, bepaalt ERP LN een bewerkingsvolgorde. Gerelateerde onderwerpen Routing invoeren Orderhoeveelheidsafhankelijke routings Uitzonderingen aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn aan deze routing uitzonderingen gekoppeld. Met andere woorden, unit-effectivity is van toepassing op de routing in kwestie. Als u de uitzonderingen van de routing in de module Unit-effectivity verwijdert, wordt het selectievakje uitgeschakeld. NB Voor een standaardrouting kunt u geen uitzonderingen vastleggen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Planningsgebied Een fysiek gebied of deel van de productielijn waarvoor een productieschema is vastgelegd. Planningsgebieden worden vastgelegd voor RPT-artikelen. Gerelateerde onderwerpen Planningsgebied Knelpuntafdeling Dit veld bevat de knelpuntafdeling die door ERP LN wordt bepaald voor RPT-artikelen en elke routing. U kunt de knelpuntafdeling bepalen met de optie Knelpunt berekenen... of door de sessie Knelpuntafdeling en productiesnelheid berekenen (tirou1201m000) uit te voeren. Gerelateerde onderwerpen Knelpuntafdeling en snelheid bepalen Gecorrigeerde knelpuntafdeling Dit veld wordt automatisch gevuld met de waarde van het veld Knelpuntafdeling als het selectievakje Automatische update ingeschakeld is. U kunt echter een andere knelpuntafdeling intoetsen. In dat geval gebruikt ERP LN de gegevens van de nieuwe afdeling. Gerelateerde onderwerpen Knelpuntafdeling en snelheid bepalen Productiesnelheid De berekende productiesnelheid. Gerelateerde onderwerpen Knelpuntafdeling en snelheid bepalen Gecorrigeerde productie Tarief De gecorrigeerde waarde van de productiesnelheid. De productiesnelheid wordt gebruikt tijdens het plannen van orders. Datum laatste calc. De dag waarop de productiesnelheid voor het laatst werd berekend. Laatste mutatiedatum De dag waarop de productiesnelheid van de knelpuntafdeling werd bijgewerkt. Automatische update Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vult ERP LN automatisch de velden Gecorrigeerde knelpuntafdeling en Gecorrigeerde productie snelheid met resp. de nieuwe knelpuntafdeling en de productiesnelheid. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt gebruikgemaakt van de afdeling op het veld Gecorrigeerde knelpuntafdeling in plaats van de door ERP LN berekende knelpuntafdeling. / De tijdseenheid waarin de productiesnelheid wordt uitgedrukt. Standaardconfiguratie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de routing deel uit van de standaardconfiguratie van een artikel. De kosten die gerelateerd zijn aan de routing, worden opgenomen in de standaard kostprijs. Als het selectievakje Standaardconfiguratie is uitgeschakeld, maakt de routing geen deel uit van de standaardconfiguratie van een artikel. De kosten die gerelateerd zijn aan de routing, worden niet opgenomen in de standaard kostprijs. De combinatie van de selectievakjes Standaardconfiguratie en Geldig in de sessie Uitzonderingen (tcuef0105m000) geeft aan of de routing wordt gebruikt voor een specifieke effectivity-unit. Indien het selectievakje Standaardconfiguratie is ingeschakeld en het selectievakje Geldig is uitgeschakeld voor een uitzondering die aan de routing is gekoppeld, wordt die routing overgeslagen bij een specifieke effectivity unit of behoefte. Indien het selectievakje Standaardconfiguratie is uitgeschakeld en het selectievakje Geldig is ingeschakeld voor een uitzondering die aan de routing is gekoppeld, wordt die routing toegevoegd voor een specifieke effectivity unit of behoefte. NB Als er aan de routing uitzonderingen zijn gekoppeld, terwijl u die uitzonderingen niet wilt gebruiken voor bijv. de verkoop van reserveonderdelen of voor een eindproduct dat niet unit effective is, kunt u het selectievakje uitschakelen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Kopiëren... Hiermee start u de sessie Routing kopiëren (tirou2201m000). Knelpunt berekenen... Hiermee start u de sessie Knelpuntafdeling en productiesnelheid berekenen (tirou1201m000). Zie Knelpuntafdeling en snelheid bepalen. Buffer-, wacht- en verplaatsingstijden verwijderen Hiermee start u de sessie Buffer-, wacht- en verplaatsingstijden verwijderen (tirou1220m000). Bewerkingen Hiermee start u de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Phantom/routing-relaties Hiermee start u de sessie Phantom/routing-relaties (tirou1103m000). Effectivity statements Hiermee start u de sessie Uitzonderingen (tcuef0105m000). |