| # Parameters routing (tirou0100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om: De historie van parameterinstellingen in de overzichtssessie op te vragen. De huidige parameterinstellingen in de detailsessie te wijzigen. De overzichtssessie Parameters routing (tirou0100m000) bevat: Een lijst met de volledige historie van alle parameterinstellingen met de bijbehorende ingangsdatums. De huidige parameterset staat bovenaan (zonder ingangsdatum). Als u een parameterset wilt opvragen, dubbelklikt u daarop. Wilt u de huidige parameterinstellingen opvragen of wijzigen, dan dubbelklikt u op de parameterset die bovenaan de lijst staat. Hiermee start u de detailsessie Parameters routing (tirou0100m000). Als u wijzigingen in de detailsessie hebt ingevoerd en de nieuwe parameterset hebt opgeslagen, voert ERP LN de volgende acties uit: De bijgewerkte parameterset komt bovenaan de lijst. De voorgaande huidige parameterset wordt aan de historielijst toegevoegd. Ingangsdatum De datum en het tijdstip waarop de parameters zijn gewijzigd. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een meer recente parameterinstelling De huidige parameterset heeft geen ingangsdatum. Omschrijving De omschrijving van de parameterset. Default wordt de omschrijving van de vorige parameterset gebruikt. Om verwarring te voorkomen, moet u deze omschrijving altijd wijzigen en een nieuwe omschrijving invoeren. Routinggegevens Default routing De default routing op dit veld wordt door ERP LN geselecteerd als: De routing onafhankelijk is van de orderhoeveelheid. Er geen routing is gedefinieerd voor de benodigde hoeveelheid. Gerelateerde onderwerpen Orderhoeveelheidsafhankelijke routings Tijdseenheid productiesnelheid De tijdseenheid waarin de productiesnelheid wordt uitgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Knelpuntafdeling en snelheid bepalen. Productiesnelheden gebruiken ERP LN gebruikt de cyclustijd of de productiesnelheid van een artikel om de bewerkingstijd te berekenen. Afhankelijk van de waarde van deze parameter, selecteert ERP LN de waarde van het veld Cyclustijd [min] of het veld Productiesnelheid (bijvoorbeeld in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000)). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de waarde van het veld Productiesnelheid in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) gebruikt om de bewerkingstijd te berekenen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de waarde van het veld Cyclustijd [min] in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) gebruikt om de bewerkingstijd te berekenen. Het veld Productiesnelheid in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) is dan uitgeschakeld. Hoeveelheid afval en opbrengst bewerking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u op bewerkingsniveau de hoeveelheid afval en de opbrengst definiëren. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is er op bewerkingsniveau geen afval of opbrengst gedefinieerd. Dit betekent dat u het volgende kunt doen: afval = 0 opbrengst = 100 Gerelateerde onderwerpen Afval en opbrengst Afval en opbrengst vastleggen Parallelle bewerkingen in routing toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u netwerkroutings definiëren. Een netwerkrouting bevat ook parallelle bewerkingen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het veld Blokkeren bij overschrijden ondermarge in de sessies Routingbewerkingen (tirou1102m000) en Generieke routing (tipcf3120m000) verborgen. Gerelateerde onderwerpen Netwerkroutings Methode batchoverdracht Om redenen van efficiency kan het gewenst zijn met een volgende bewerking te beginnen, hoewel de lopende bewerking nog niet gereed is. Het moment waarop dat gebeurt wordt bepaald door de hoeveelheid artikelen die tijdens de lopende bewerking al gereed zijn gemeld. Daartoe voert u een hoeveelheid (batchoverdracht) of een percentage (batchoverdracht) in. Op basis van de geselecteerde batchoverdrachtsmethode ( Hoeveelheid of Percentage) wordt bepaald of u te maken hebt met een hoeveelheid of een percentage voor de batchoverdracht. volgende sessies: Routingbewerkingen (tirou1102m000) Taakrelaties (tirou0104m000) Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100), in de detailsessie van de generieke routing Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000), in de detailsessie Productieplanning (tisfc0110m000), in de detailsessie Toegestane waarden Methode batchoverdracht RPT Percentage omsteltijd voor berekenen Dit veld dient voor het berekenen van de snelheid voor RPT-artikelen. Het percentage omsteltijd van een bewerking moet worden afgetrokken van de basiscapaciteit per dag om het aantal beschikbare uren voor de productie te berekenen. Gerelateerde onderwerpen Knelpuntafdeling en snelheid bepalen. Kalendergegevens Gebruikte kalendersoort De kalendersoort die wordt gebruikt in Productie (TI). Gerelateerde onderwerpen Kalenders in Productie (TI) Default beschikbaarheidssoort De beschikbaarheidssoort van de kalender. Een kalender kan aan meerdere beschikbaarheidssoorten worden gekoppeld. De kalenderregels worden bepaald door de combinatie van een kalendercode en een beschikbaarheidssoort. De beschikbaarheidssoort op dit veld wordt gebruikt voor de selectie van de kalendercode van de kalendersoort die is gedefinieerd op het veld Gebruikte kalendersoort. Gerelateerde onderwerpen Kalenders in Productie (TI) Kanban-gegevens Kaart-layout Als u gebruikmaakt van Kanban-kaarten voor het in gang zetten van leveringen op de werkvloer, bepaalt de kaart-layout die op dit veld is ingevoerd, het formaat van de kaarten. In de sessie Kanban-kaarten afdrukken (tirou2402m000) kunt u bepalen hoe Kanban-kaarten worden gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Labels in Productie (TI) Tekst bewerkingsstap Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig. |