| # RRP-run, basisberekening voor één artikel Het planningsalgoritme vergelijkt de geplande behoefte met de geplande ontvangsten en signaleert eventuele tekorten. Indien het verwachte voorraadniveau afwijkt van het voorraadplan, genereert ERP LN herplanningsmeldingen voor bestaande orders of genereert zonodig nieuwe geplande orders. In de volgende paragraaf worden de stappen van een RRP-run beschreven. Dit zijn: Bepaal de gesimuleerde tijdsperiode Consumeer vraagprognose Bepaal beginvoorraad Plaats ontvangsten en behoeften op een tijdas Selecteer volgende behoefte Controleer voorraad Genereer herplanningsmeldingen Zet anaonieme voorraad om in projectvoorraad Genereer geplande orders Genereer annuleringsmeldingen Werk database bij Alternatieve materialen Als het selectievakje Op te gebruiken en alternatieve materialen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld, hanteert ERP LN een gewijzigd algoritme. Voor meer informatie, zie Op te gebruiken en alternatieve materialen in Enterprise Planning 1. Bepaal de gesimuleerde tijdsperiode ERP LN voert de simulatie uit over een bepaalde tijdsperiode. De gesimuleerde tijdsperiode wordt bepaald door een aantal factoren: De start- en einddatum van de simulatie. De time fence en de orderhorizon. De net-change datum. Voor meer informatie over deze factoren, zie Gesimuleerde tijdsperiode (RRP-run). - 2 jan. Vraagprognose consumeren Wanneer er voor een planartikel geen artikelhoofdplan aanwezig is, worden de vraagprognoses in de sessie Speciale vraag per artikel (cpdsp2100m000) vastgelegd. Enterprise Planning voert een consumptie van de prognose uit om te bepalen hoeveel van de prognose nog niet door de werkelijke vraag is geconsumeerd. Tijdens het planningsproces wordt met deze niet-geconsumeerde prognose rekening gehouden. 3. Bepaal beginvoorraad ERP LN bepaalt de voorraad aan het begin van de simulatie door de huidige werkelijke voorraad op te halen en deze aan te passen aan de hand van alle geplande voorraadmutaties tot de startdatum van de simulatie. 4. Plaats ontvangsten en behoeften op een tijdas ERP LN plaatst alle bestaande behoeften en geplande ontvangsten op een tijdas om een analyse uit te voeren. Er wordt rekening gehouden met de volgende soorten vraaggegevens: Niet-geconsumeerde vraagprognose Werkelijke verkooporders Kritische materiaalbehoefte uit de hoofdplanning Afhankelijke vraag van geplande orders Afhankelijke vraag van werkelijke orders Er wordt rekening gehouden met de volgende soorten leveringsgegevens: Geplande orders met de orderstatus Firm-planned Geplande orders met de orderstatus Gefiatteerd Werkelijke leveringsorders NB Voordat ERP LN een planningsrun uitvoert, worden alle eerder aangemaakte geplande orders met de orderstatus Gepland verwijderd. Indien u het selectievakje Firm-planned orders verwijderen in de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000) inschakelt, verwijdert ERP LN ook de voorheen aangemaakte geplande orders met de orderstatus Firm-planned. De ontvangsten en behoeften worden opgehaald uit: De niet-geconsumeerde vraagprognose in het artikelhoofdplan of in de sessie Speciale vraag per artikel (cpdsp2100m000) (indien er geen artikelhoofdplan aanwezig is). De kritische materiaalbehoefte in de module Hoofdplanning. Het geplande voorraadverloop in de module Resourcebehoefteplanning. De geplande voorraadmutaties in de module Voorraadplanning van Magazijnbeheer (WH). De voorraadmutaties in de module Voorraadoverzichten van Magazijnbeheer (WH). 5. Selecteer volgende behoefte Zoek naar de volgende behoefte. Als er een behoefte aanwezig is, trekt u de benodigde hoeveelheid van de voorraad af en gaat u door met de volgende stap. Als er geen behoeften meer zijn, gaat u naar stap 10 (annuleringsmeldingen genereren). 6. Controleer voorraad Als de voorraadniveau te laag wordt, gaat u naar de volgende stap (ontvangsten opnieuw plannen) of gaat u terug naar stap 5 (volgende behoefte selecteren). Als een artikel geen artikelhoofdplan heeft, gebruikt Enterprise Planning de veiligheidsvoorraad om het benodigde voorraadniveau te bepalen. U kunt de veiligheidsvoorraad vastleggen in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2500m000). Hierbij kunt u ook een seizoenspatroon opgeven voor de seizoensverschillen in de veiligheidsvoorraad. Als een artikel geen artikelhoofdplan heeft, wordt gebruik gemaakt van het voorraadplan uit de sessie Artikelhoofdplan (cprmp2101m000). Het voorraadniveau in de eerste gesimuleerde periode moet echter ten minste gelijk zijn aan de veiligheidsvoorraad. 7. Genereer herplanningsmeldingen Zoek naar de volgende ontvangst. Als er een ontvangst wordt gevonden: Voegt u de ontvangen hoeveelheid toe aan de voorraad. Genereert u voor deze ontvangst zonodig een herplanningsmelding. Gaat u terug naar stap 6 (voorraad controleren). ERP LN genereert twee soorten herplanningsmeldingen: Vertragen (order naar latere datum verschuiven) Bespoedigen (order naar vroegere datum verschuiven) Voor meer informatie, zie Planningssignaleringen in Enterprise Planning. Als het selectievakje Alleen totale orderhoeveelheid opnieuw inplannen in de sessie Parameters EP (cprpd0100m000) is uitgeschakeld, kan ERP LN ook een deel van een order opnieuw inplannen. U kunt ERP LN de herplanningsmeldingen automatisch laten verwerken met de sessie Verwerken - signaleringen (cprao1220m000). Voor meer informatie, zie Ordersignaleringen Voorbeeld
Ingeplande ontvangst voor dag 1: | 20 stuks
Ingeplande ontvangst voor dag 4: | 10 stuks
Behoeften
Dag | 1 | 2 | 3 | 4
Ingeplande ontvangst | 15 |  |  | 10
Hoeveelheid benodigd | 0 | 5 | 14 | 6
Dit voorbeeld bevat 3 herplanningsmeldingen: Vertragen van dag 1 naar dag 2: 5 stuks Vertragen van dag 1 naar dag 3: 10 stuks Bespoedigen van dag 4 naar dag 3: 4 stuks NB In de sessie Signaleringstypen - per planner (cprao1110m000) kunt u voor herplanningsmeldingen een speling in dagen opgeven. Als u voor vertragingsmeldingen een speling van 1 dag zou ingeven, dan wordt in dit voorbeeld de eerste herplanningsmelding niet gegenereerd. Als er geen ontvangsten meer zijn, gaat u door met de volgende stap (anonieme voorraad overzetten). 8. Anonieme voorraad naar projectvoorraad overzetten Als het artikel een projectartikel is dat is afgeleid van een standaardartikel, kan ERP LN de voorraad van het standaardartikel overzetten naar de voorraad van het projectartikel. Zie Projectartikelen in Enterprise Planning. 9. Genereer geplande order Genereer een geplande order en voeg de orderhoeveelheid toe aan de voorraad. Voor meer informatie, zie Genereren van geplande orders (RRP-run). NB Een firm-planned order fungeert als een soort extra time fence: Vóór de laatste firm-planned order genereert ERP LN geen geplande orders. Zonodig genereert ERP LN bespoedigingsmeldingen. Deze regel kan echter worden overruled door het selectievakje Geplande order vóór firm-planned/werkelijke order in de sessie Parameters EP (cprpd0100m000) in te schakelen. Ga terug naar stap 5 (de volgende behoefte selecteren). 10. Genereer annuleringsmeldingen Genereer annuleringsmeldingen voor alle geplande ontvangsten die nog niet zijn geselecteerd. Deze ontvangsten zijn nl. niet nodig. 11. Werk database bij ERP LN slaat de simulatieresultaten op in de database. ERP LN werkt de gegevens bij in de volgende sessies: Geplande orders (cprrp1100m000) Geplande order - voorraadverloop (cprrp0511m000) Capaciteitsgebruik per geplande order (cprrp2100m000) Artikelen - planning (cprpd1100m000) Gerelateerde onderwerpen RRP-run, een overzicht Gesimuleerde tijdsperiode (RRP-run) Projectartikelen in Enterprise Planning Genereren van geplande orders (RRP-run) Planningssignaleringen in Enterprise Planning Op te gebruiken en alternatieve materialen in Enterprise Planning |