| # Productconfiguratie (PCF) In een traditioneel productiebeheersysteem bestaat de productstructuur over het algemeen uit het volgende: Artikelgegevens, zoals levertijd en kostprijs. Gegevens over de structuur van artikelen, zoals stuklijsten. Gegevens over bewerkingen, zoals routings. Dit systeem voldoet wellicht voor bedrijven die een beperkt aantal producten produceren. Als er echter een groot aantal varianten van een eindproduct worden geproduceerd, begint de assemblage of productie van een product meestal pas op het moment dat de order van de opdrachtgever is ontvangen. Een traditioneel informatiesysteem is hierop niet ingesteld, en er kunnen problemen optreden als gevolg van de omvang, de complexiteit en de beheersbaarheid van de productgegevens. Ook de tijdige beschikbaarheid van de informatie kan een probleem vormen. Bijna elk bedrijf dat op order assembleert heeft te maken met productvarianten. Het is dan onmogelijk om voor alle versies van eindproducten van te voren een productstructuur te definiëren. De oplossing voor dit probleem is configuratiebeheer. Er moet een vertaalslag worden gemaakt naar een goed doordacht, modulair productontwerp waarbij het informatiesysteem de juiste functies voor validatie en besluitvorming biedt die het logistiek beheer op een hoger niveau kunnen brengen. In de module Productconfiguratie (PCF) wordt een productmodel aangemaakt waarmee alle kenmerken van het productmodel worden bepaald. U kunt de gewenste productvariant definiëren door de opties van de kenmerken te selecteren. Uw eisen worden vertaald naar de productstructuur van de variant met behulp van een set besluitvormingsregels en constraints. Deze constraints geven aan welke componenten en bewerkingen op een bepaalde versie van toepassing zijn. Prestatieaspecten De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie PCF zonder PCS. Gerelateerde onderwerpen PCF-procedures |