| # Seriedragende artikelen in Productie (TI) Serienummers kunt u gebruiken voor het tracken en traceren van voorraadartikelen, productieorders, inkooporders, verkooporders, service, enz. U bepaalt bijvoorbeeld tot welke productieorder een eindproduct behoort, welke componenten worden gebruikt en waar deze componenten vandaan komen. In dit onderwerp wordt ingegaan op de aspecten van het gebruik van serienummers in Productie (TI). As-built structuur De as-built structuur is een belangrijk concept voor seriedragende (eind)producten in Productie (TI), aangezien deze de configuratie van een product weergeeft. Van belang zijn twee additionele concepten: As-built kopregels De as-built kop bevat de afzonderlijke seriedragende eindproducten van een bepaalde productie- of assemblageorder. As-built component U kunt vanaf een seriedragend artikel in de as-built structuur zoomen naar de as-built componenten, d.w.z. de componenten die in de configuratie voorkomen. De componenten kunnen seriedragend of niet-seriedragend zijn. Afhankelijk van de instelling van het veld Alleen seriedragende en partijgestuurde artikelen in as-built componenten in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000), kunnen alle componenten of alleen de seriedragende en partijgestuurde componenten worden bekeken. De as-built structuur en de serienummers daarin zijn bestemd voor de volgende doeleinden: Om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de wijze waarop het product wordt geassembleerd en welke componenten worden gebruikt. Indien u alleen informatie over de configuratie wilt opvragen, kunt u ervoor kiezen het selectievakje Tracking serienummers in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) uit te schakelen. Daarmee worden de gegevens niet opgeslagen voor tracken en traceren. Als basis voor een productstructuur ( fysieke specificatie), die u in Service (TS) kunt gebruiken voor service- en onderhoudsdoeleinden. Voor meer informatie, zie de onderwerpen Een fysieke specificatie aanmaken op basis van een as-built structuur en Fysieke specificaties muteren. Indien een servicemedewerker gebruikmaakt van een as-built structuur, is het handig wanneer anonieme artikelen zichtbaar zijn. In dat geval moet u het selectievakje Alleen seriedragende en partijgestuurde artikelen in as-built componenten in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) uitschakelen. Voor het bijwerken van tracking-sessies in Magazijnbeheer (WH), zodat u de seriedragende artikelen die tijdens de productie worden gebruikt, kunt traceren in inkooporders, verkooporders, enz. U moet het selectievakje Tracking serienummers in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) inschakelen om serienummers voor tracking-doeleinden te kunnen gebruiken. Serienummers Het zijn meestal de productiemedewerkers op de productievloer die de serienummers in de as-built structuur invoeren. Dit kan handmatig worden gedaan of met een scan. Het is ook mogelijk de serienummers voor de eindproducten in de as-built structuur te genereren. U moet dan wel een masker definiëren. Het moment waarop de serienummers in de kop worden gegenereerd, wordt bepaald door de instelling van het veld Serienummers genereren in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000). Deze parameter is belangrijk, omdat u daarmee zelf bepaalt op welk moment tijdens het productieproces u serienummers toekent aan de artikelen van een productieorder. U kunt de as-built kop opvragen en muteren in de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) en de as-built componenten in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Voor meer informatie, zie Muteren van as-built kopregels en componenten Maskers Als u serienummers wilt kunnen genereren, moet u gebruikmaken van maskers. Dit kunt u doen op drie niveaus: Artikelniveau U kunt een masker voor een artikel vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4105s000). Artikelgroepniveau U kunt een masker voor een artikelgroep vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4105s000). Bedrijfsniveau U kunt een masker voor een bedrijf vastleggen in de sessie Parameters COM (tccom0000s000). Als u serienummers wilt genereren, zoekt ERP LN naar een masker op achtereenvolgens artikelniveau, artikelgroepniveau en bedrijfsniveau. Indien u geen masker heeft vastgelegd, wordt er geen as-built structuur gegenereerd en moet u de serienummers handig invoeren (handmatig of met een scan). De parameter Serienummers genereren in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) heeft dan geen functie. Zie ook Een masker definiëren. Gebruikmaken van serienummers tijdens het productieorderproces De verwerking van serienummers maakt in Productie (TI) deel uit van het productieorderproces. Het veld Beheer as-built status in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) bepaalt hoe in Productie (TI) wordt omgegaan met seriedragende artikelen: Automatisch Als het veld Beheer as-built status op Automatisch staat en er acties op de productieorder worden uitgevoerd, wordt de status van het seriedragende eindproduct gewijzigd. Als bijvoorbeeld een aantal artikelen van een productieorder wordt gereedgemeld of afgekeurd, wordt de status van die artikelen in de as-built kop automatisch gewijzigd in Toegekend of Afgekeurd. Handmatig Indien het veld Beheer as-built status op Handmatig staat, moet u eerst de status van de artikelen in de as-built kop bijwerken om de artikelen van de laatste bewerking van een productieorder of de productieorder zelf te kunnen gereedmelden. Als u bijvoorbeeld twee seriedragende artikelen hebt gereedgemeld en een ander artikel hebt afgekeurd, moet u eerst de status van de twee artikelen in de as-built kop in Toegekend wijzigen en de status van het andere artikel op Afgekeurd zetten. Alleen dan kunt u voor de productieorder de hoeveelheden gereed en de hoeveelheid afgekeurd opgeven. Voor meer informatie, zie Gebruik van seriedragende artikelen in Productie (TI) Als u seriedragende artikel meer gedetailleerd wilt beheren, moet u gebruikmaken van de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000). Deze sessie is vooral bedoelt voor de afgifte, retournering en annulering van seriedragende componenten voor een bepaald eindproduct. Vastleggen van seriedragende artikelen Indien u in ERP LN gebruik wilt maken van serienummers, moet u eerst de gegevens instellen. Voor meer informatie, zie Seriedragende artikelen instellen. Voor het gebruik van serienummers in Productie (TI), moet u een aantal parameters in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) instellen: Serienummers genereren Alleen seriedragende en partijgestuurde artikelen in as-built componenten Beheer as-built status. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van seriedragende artikelen Gebruik van seriedragende artikelen in Productie (TI) Muteren van as-built kopregels en componenten |