| # Werklastbeheersing, productievolumes versus productiewaarden De planningsmethode Werklastbeheersing kan op twee manieren worden uitgevoerd: Op basis van productievolumes (hoeveelheden) Op basis van de waarde van productievolumes De wijze waarop het planningsproces verloopt, wordt bepaald door de instelling van de selectievakjes Materiaalkosten meenemen en Productiekosten meenemen in de sessie Parameters werklastbeheersing (cpwlc2101m000). Dit is bepalend voor de weergave van de prestatie-indicatoren in de sessie Prestatie-indicatoren werklastbeheersing (cpwlc2520m000). Productievolumes Indien de selectievakjes Materiaalkosten meenemen en Productiekosten meenemen beide zijn uitgeschakeld, plant ERP LN op basis van volume. Telkens wanneer het productieplan moet worden gewijzigd vanwege beperkingen, zal ERP LN de totale hoeveelheid die voor op achter op het schema ligt, zo klein mogelijk houden. Productiewaarde Als ten minste een van de selectievakjes Materiaalkosten meenemen en Productiekosten meenemen is ingeschakeld, plant ERP LN op basis van waarde. Als het productieplan moet worden gewijzigd door de aanwezigheid van beperkingen, zal ERP LN de totale waarde van de artikelen die vroeger of later moeten worden geproduceerd, zo laag mogelijk houden. De productiewaarde wordt gedefinieerd als:
    Productievolume x (Materiaal- en/of productiekosten)
Gerelateerde onderwerpen Werklastbeheersing, planningsalgoritme |