| # Stuklijstregel kopiëren of overslaan (tipcs2235m000) Met deze subsessie kunt u tijdens een interactieve kopieeractie een stuklijstregel kopiëren of overslaan. Maakartikel De code van het maakartikel. Positie Een referentienummer waarmee een bepaalde combinatie van maak- en componentartikelen in een stuklijst wordt aangeduid. Het positienummer wordt onderverdeeld door volgnummers die verwijzen naar het gebruik van een component tussen twee datums in. / Met het stuklijstvolgnummer kunt u per positie meerdere component-artikelen vastleggen. Wanneer deze uitwisselbare componenten geldig zijn, kunnen ze verschillende datums hebben. ERP LN gebruikt ook volgnummers bij het vervangen van artikelen in stuklijsten. Voorbeeld Voor de productie van fietsen gebruikt u frames die tot en met augustus van het huidige jaar worden betrokken van leverancier. Na augustus koopt u dezelfde frames in bij leverancier B. In dat geval gebruikt u niet een nieuw stuklijstpositienummer, maar een nieuw volgnummer. Artikel Een inkoopartikel, materiaal, halffabrikaat of eindproduct dat doorgaans aanwezig is. Alle artikelen die niet klantspecifiek voor een bepaald project worden geproduceerd, worden standaardartikelen genoemd. Het tegenovergestelde van een standaardartikel is een klantspecifiek artikel. Het bestelbeleid van een standaardartikel is: Anoniem Op order Bestelbeleid De orderparameter die de methode bepaalt waarop een artikel wordt geproduceerd of besteld. Dat kan één van de volgende methoden zijn: Anoniem: het artikel wordt geproduceerd of ingekocht, onafhankelijk van klantorders. Op order: het artikel wordt alleen geproduceerd of ingekocht als er klantorders voor het artikel aanwezig zijn. Maakartikel Een niet-bestaand maakartikel waar het bronartikel naar toe wordt gekopieerd om een nieuw maakartikel aan te maken. Artikel Dit is het artikel waar de stuklijst naar toe wordt gekopieerd. |