| # Lijnstationorders starten en gereedmelden Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Stations\Lijnstation – assemblageorders (tiasl6510m000) OF Assemblageorders - buffer (tiasl6520m000). Als de lijnstationorder de status Bevroren of Gereed voor uitvoering heeft, kunt u de assemblageorder starten. Nadat de order is gestart, wordt deze uit de buffer verwijderd en overgeboekt naar het eerste lijnstation. De status van de lijnstationorder van het volgende lijnstation is dan Gereed voor uitvoering. De start van een assemblageorder leidt tot de gereedmelding van de lijnstationorder die zich in de buffer bevindt. De status van de lijnstationorder is daarom Gereedgemeld als de lijnstationorder die zich onmiddellijk na de buffer bevindt, de status Gereed voor uitvoering heeft. Zowel de start als de gereedmelding van een assemblageorder kan worden geïnitieerd vanuit de sessie Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000) of de sessie Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000). U kunt ervoor kiezen om de lijnstationorders afzonderlijk per assemblagelijn gereed te melden, of om meerdere lijnstationorders voor meerdere assemblagelijnen tegelijk gereed te melden. De laatste optie is alleen beschikbaar als de assemblagelijnen zich in hetzelfde logistieke bedrijf bevinden. U kunt een lijnstationorder gereedmelden voor elk lijnstation. Dat heeft het voordeel dat de werkelijk bestede tijd juist wordt gerapporteerd. Het nadeel van het gereedmelden van een lijnstationorder voor elk lijnstation is dat de taak tijdrovend kan zijn. Als u de lijnstationorders afzonderlijk gereed meldt, moet u beginnen met de buffer van het eerste lijnsegment van de assemblagelijn. Daartoe gebruikt u de sessie Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000). Na gereedmelding van de lijnstationorder van de buffer, moet u doorgaan met het lijnstation dat volgt op de buffer. Daartoe gebruikt u de sessie Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000). Op dit lijnstation meldt u de lijnstationorder gereed en gaat u verder met het volgende station, dat een buffer of een lijnstation kan zijn, en meldt u dat gereed. Volg deze procedure totdat u alle buffers en lijnstations van de assemblagelijn gereed hebt gemeld. Als u meerdere lijnstationorders tegelijk gereed wilt melden, selecteert u een lijnstationorder dichter bij het einde van de assemblagelijn en meldt u die gereed. In dat geval worden alle voorafgaande lijnstationorders van de assemblagelijn en gekoppelde aanvoerlijnen automatisch gereedgemeld. Het voordeel van deze aanpak is dat u de tijd uitspaart voor de afzonderlijke lijnstations door elke lijnstationorder gereed te melden. Het nadeel van deze aanpak is dat voor alle lijnstations de lijnstationorder gereed wordt gemeld door de geplande eindtijd in te stellen als de werkelijke eindtijd, zodat niet altijd de werkelijk bestede tijd op het lijnstation bekend is. U kunt ook gebruik maken van streepjescodes om de lijnstationorder gereed te melden. Als u de lijnstationorders gereed wilt melden, voert u de onderstaande stappen uit. Met beide methoden voor gereedmelden moet u de lijnstationorder selecteren in de sessie Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000) of de sessie Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000) en dan op Lijnstationorder gereedmelden in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties klikken. Wanneer u de lijnstationorders gereed hebt gemeld, stelt ERP LN de gereedgemelde orders in op de status Gereed. Geassembleerde artikelen in voorraad ontvangen NB Deze sectie is alleen van toepassing waanneer u geassembleerde eindproducten in voorraad neemt. Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Assemblageorders\Assemblageorders - tiasc2502m000. Voor meer informatie, zie Voltooide generieke artikelen opslaan. Selecteer een assemblageorder. Klik op Magazijnorder - statusoverzicht in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Om het geassembleerde artikel in voorraad te ontvangen, voert u de resterende activiteiten uit. U moet een logistieke eenheid genereren. Het gebruik van logistieke eenheden is verplicht voor FAS-maakartikelen als de parameter Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen is geselecteerd. Logistieke eenheden worden gebruikt om de ontvangen serienummers en specificaties te koppelen aan het volgende: Te verzenden serienummers Specificatie in de uitslagprocedure Nadat u de activiteiten gereed hebt gemeld, wordt de status van de assemblageorder ingesteld op Gereed. Voorraad van geassembleerde artikelen controleren Open de sessie \ Infor ERP Magazijnbeheer\Dashboard voorraad (whwmd4300m000). Selecteer het geassembleerde artikel. Klik op Magazijnvoorraad in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De sessie Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000) wordt gestart. Selecteer in deze sessie het magazijn waar het geassembleerde artikel is opgeslagen. Om te verifiëren dat de juiste configuratie en hoeveelheid van het geassembleerde artikel aanwezig en beschikbaar is, klikt u op Voorraad per specificatie in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) wordt gestart. U kunt de sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) ook starten vanuit de sessie Dashboard artikelen (timfc1500m000). Klik op Beeld, Specifiek, Referenties of Acties > Artikelvoorraad om de sessie Artikelvoorraad (tcibd1500s100) te starten. Klik op Gegevens om de sessie Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000) te starten. Klik op Beeld, Specifiek, Referenties of Acties > Voorraad per specificatie om de sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) te starten. De productvariant bevat de configuratiegegevens van het geassembleerde artikel. Voor meer informatie, zie Productvarianten in Magazijnbeheer (WH). NB Als u de serienummers wilt zien die horen bij het geconfigureerde artikel in voorraad in een bepaald magazijn, klikt u op Voorraad per specificatie in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De sessie Voorraad per specificatie (whwmd2519m000) wordt gestart. Klik in deze sessie op Logistieke eenheden. De sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000) wordt gestart. In de sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000) worden alle gerelateerde logistieke eenheden weergegeven. Voor de logistieke eenheden worden ook de serienummers weergegeven. Een andere manier om uw voorraad per geconfigureerd artikel op te vragen is het gebruik van de sessie \ Productie (TI)\Assemblageplanning\Configuratie\Productvarianten – voorraad & configuratie (tiapl3600m000). |