| # Inspectieorderregels (qmptc1101m000) Deze sessie kunt u gebruiken om inspectieorderregels te muteren. Voor elke combinatie van een aspect en een kenmerk is een inspectieregel beschikbaar. De gegevens die aan het kenmerk zijn gerelateerd, kunnen voor deze specifieke inspectieorder worden gewijzigd. Tabbladen Algemeen Gegevens over het kenmerk. Testgegevens Gegevens over de testmethode. Normen Gegevens over de norm en de grenzen van de testresultaten. NB U kunt een record niet wijzigen als de testgegevens van de regel al aanwezig zijn. Als de orderregelstatus op Gereed staat, kunnen er voor deze order van herkomst geen nieuwe regels worden toegevoegd. Gerelateerde onderwerpen Standaardinspecties Order Een order op basis waarvan inspecties worden uitgevoerd op producten die worden ingekocht, geproduceerd of verkocht. Regelnummer Het positienummer van de order waaraan de inspectieorder is gekoppeld. Dit kan het positienummer zijn van een verkooporderregel, een inkooporderregel of een positienummer in de stuklijst. Order De orderregelstatus geeft de huidige status van de inspectieregel aan. De status wordt gewijzigd tijdens het uitvoeren van de verschillende sessies: Inspectieorderregels (qmptc1101m000) (vrij) Inspectieorders afdrukken (qmptc1400m000) (afgedrukt) Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) (actief) Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) (actief) Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) (gereed) Aspect Een onderdeel van een artikel. Bijvoorbeeld, een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan één of meer kenmerken hebben. Een kop kan bijvoorbeeld een diameter en een lengte hebben en de schroefdraad een diameter en een kleur. Kenmerk Een verwijzing naar een bijzondere kwaliteit of een onderscheidingsteken van een artikel of een onderdeel/component van een artikel. Bijvoorbeeld: diameter, lengte, gewicht. Soort kenmerk De soort waarde die wordt gemeten. Kenmerkeenheid Een expressie die gebruikt wordt om een kenmerk te berekenen door middel van andere variabelen of vaste kenmerken. NB U kunt het veld Algoritme alleen gebruiken, als u op het veld Methode Algoritme hebt geselecteerd. Toets de naam in van het algoritme dat wordt gebruikt voor het berekenen van het kenmerk. Kenmerk voor algoritme Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt dit kenmerk gebruikt als variabele of constante in het algoritme van een ander kenmerk. Optieset Een verzameling van mogelijke waarden van een kenmerk. U kunt voor elke waarde (optie) aangeven of deze acceptabel is of niet. De opties blauw en rood vormen samen een optieset. Voorbeeld
Kenmerk | pH-waarde
Testen | Lakmoesproef
Opties | blauw = acceptabel
rood = niet acceptabel
NB U kunt een optieset intoetsen als het veld Soort kenmerk op Optie staat. Methode Het type kenmerkwaarde of de wijze waarop de kenmerkwaarde wordt berekend. Algoritme Een expressie die gebruikt wordt om een kenmerk te berekenen door middel van andere variabelen of vaste kenmerken. NB U kunt het veld Algoritme alleen gebruiken, als u op het veld Methode Algoritme hebt geselecteerd. Toets de naam in van het algoritme dat wordt gebruikt voor het berekenen van het kenmerk. Werkelijke startdatum De datum waarop de eerste gegevens zijn ingevoerd voor de inspectieorderregel. Deze datum wordt in de sessies Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) en Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) bijgewerkt en kan dus niet worden gewijzigd. Werkelijke datum gereed De datum waarop de inspectieorder is gereedgemeld. Deze datum wordt in de sessie Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) bijgewerkt en kan dus niet worden gewijzigd. Test Een controle die op een kenmerk wordt uitgevoerd. Aan een kenmerk kunnen een of meer tests worden gekoppeld. Testlocatie De fysieke locatie waar testen plaatsvinden. Duurzaamheidsproef Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de duurzaamheid getest en kan het artikel na het testen niet meer worden gebruikt. Soort resultaat Het soort resultaat dat door gebruiker wordt gemeld. Testeenheid Eenheid die van toepassing is op de test. Bijvoorbeeld meter, liter of kilogram. NB De kenmerkeenheid is de default waarde. De testeenheid en de kenmerkeenheid moeten dezelfde grootheid hebben. Teststandaard De standaardndie doorgaans voor de test wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, een DIN-norm. Kennisgebieden Specifieke kennis of bekwaamheid die een medewerker moet hebben om activiteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld kennis van elektriciteit, specifiek materieel, enz. Medewerker De persoon die de test op dit kenmerk uitvoert. Instrument Een gereedschap waarmee kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om bepaalde kenmerken van een artikel te testen. Voorbeeld
Instrument | zuurmeter
Kenmerk | pH-waarde
Vaste kenmerkwaarde Een kenmerkwaarde die eenmalig wordt bepaald. Een kenmerkwaarde die eenmalig wordt bepaald. De vaste kenmerkwaardewordt vergeleken met de testresultaten die zijn ingevoerd in een van devolgende sessies: Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Methode op Vast staat. Als het veld Soort kenmerk op Geheel getal staat, wordt de waarde van het veld Vaste kenmerkwaarde afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Voorbeeld
Gebruikersinvoer | Afgeronde waarde
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Kenmerkstandaard De standaardnorm die doorgaans voor kenmerken wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, een DIN-norm. Norm De norm is de gewenste kwaliteit van dit kenmerk, uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB Dit veld is niet van toepassing als u Vast selecteert op het veld Methode of Optie op het veld Soort kenmerk. Norm De norm is de gewenste kwaliteit van dit kenmerk, uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB Dit veld is niet van toepassing als u Vast selecteert op het veld Methode of Optie op het veld Soort kenmerk. Bovengrens De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Bovengrens Toets de hoogste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Bovengrens moet groter zijn dan gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Ondergrens Toets de laagste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Ondergrens moet kleiner zijn dan gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Ondergrens Toets de laagste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Ondergrens moet groter zijn dan gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Algoritme valideren HIermee wordt de geldigheid van de orderspecifieke algoritme-gegevens gecontroleerd. |