| # Deel van een orderblok afsplitsen Als de uitvoering van het orderblok teveel tijd vergt, kunt u het orderblok opsplitsen in twee of meer kleinere orderblokken. Dit is van toepassing in de volgende situaties: Indien een machine overbezet is, kunt u een aantal van de productieorders van een orderblok naar een andere machine verplaatsen. Als orderblokken te groot zijn, kunt u kleinere orderblokken aanmaken om vaker van omstelstatus te wisselen. Overzicht Een orderblok bevat een lijst van productieorders. Als u een orderblok opsplitst, maakt ERP LN een nieuw orderblok aan. Het oorspronkelijke orderblok bevat het eerste deel van de productieorders, terwijl het nieuwe orderblok het tweede deel van de productieorders bevat. U moet aangeven bij welke productieorder ERP LN het orderblok moet opsplitsen. Deel van een orderblok afsplitsen Als u een deel van een orderblok wilt afsplitsen, voert u de volgende stappen uit: Hiermee start u de sessie Orderblokplanning (tisfc0151m000). Selecteer het orderblok dat moet worden opgesplitst. Klik in het menu Specifiek op Blok opsplitsen. Hiermee start u de sessie Productieorders per blok (tisfc0152m000). Selecteer de productieorder waarna ERP LN de lijst van productieorders moet opsplitsen. Klik op Opsplitsen en afsluiten. The Productieorders per blok (tisfc0152m000) wordt afgesloten tenzij een fout is opgetreden. ERP LN genereert een volgnummer voor het nieuwe orderblok. Het nieuwe volgnummer bevindt zich tussen het volgnummer van het huidige orderblok en het volgnummer van het volgende orderblok. ERP LN werkt de orderblokgegevens bij volgens de gegevens van de productieorders in de orderblokken. NB U kunt ook de sessie Productieorders per blok (tisfc0152m000) rechtstreeks uitvoeren en vandaar verdergaan. Gerelateerde onderwerpen Orderblokplanning Plannen op basis van orderblokken |