| # Where-used componenten in constructiestuklijsten (tiedm1550m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de constructiestuklijst op te vragen waarin een component wordt gebruikt. Gebruik de knop Zoeken om de combinatie van revisie en c-artikel te selecteren waarvoor u gegevens wilt opvragen. U kunt ook een bepaalde stuklijstpositie selecteren en aangeven of de component een c-artikel of een artikel is. Als u op een component dubbelklikt, wordt de detailsessie Where-used componenten in constructiestuklijsten (tiedm1550m000) gestart. De sessie Where-used componenten in constructiestuklijsten (tiedm1550m000) toont de gegevens van de c-stuklijst van de constructierevisie en de component. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten Constructieartikel Het C-artikel waarin de component wordt gebruikt. Positie De component van de positie van de constructierevisie in de constructiestuklijst. NB Dit is vergelijkbaar met de positie van een productiestuklijst. Revisie De revisie van het C-artikel waarin de component wordt gebruikt. Tekst constructiestuklijst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Component Het artikel waarvan u wilt weten in welke artikelen het als component wordt gebruikt. Het artikel kan een C-artikel of een standaardartikel zijn. U kunt dit artikel wijzigen door op de knop Zoeken te klikken. Eenheid De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Componentsoort Hiermee geeft u aan dat de component waarnaar u zoekt een C-artikel of een standaardartikel is. U kunt dit wijzigen door op de knop Zoeken te klikken. Nettohoeveelheid De nettohoeveelheid van de component op de constructiestuklijstregel. De hoeveelheid van het componentartikel dat in het c-artikel wordt gebruikt. U kunt de nettohoeveelheid als volgt berekenen: Aantal eenheden * Lengte * Breedte = Nettohoeveelheid. Voorbeeld: als u 10 stuks van een component opgeeft die 2 cm lang en 3 cm breed is, is de nettohoeveelheid 60. Als de breedte niet wordt opgegeven, is de nettohoeveeheid 20. NB De nettohoeveelheden mogen niet negatief zijn. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Afval en opbrengst Lengte De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Lengte De lengte van de component op de constructiestuklijstregel. Tekst constructiestuklijst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Breedte De breedte van de component op de constructiestuklijstregel. Extra informatie Een korte omschrijving die u voor de c-stuklijstregel intoetst in de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000). Als u een langere tekst hebt ingevoerd, is het selectievakje Tekst ingeschakeld. U kunt de tekst opvragen door op de knop Tekst te klikken. Aantal eenheden Het aantal keren dat de component in de constructiestuklijst voorkomt. Bij een fysiek artikel is dit het aantal eenheden dat binnen de lengte of de oppervlakte voorkomt. NB Het kan ook worden gebruikt om de Nettohoeveelheid te berekenen: Nettohoeveelheid = ( Lengte * Omrekeningsfactor stuklijst) * ( Breedte * Omrekeningsfactor stuklijst) * Aantal eenheden/ Omrekeningsfactor Als er voor de component geen Breedte aanwezig is, wordt de waarde van ( Breedte * Omrekeningsfactor stuklijst) in de formule weggelaten. U kunt omrekeningsfactoren vastleggen in de sessie Omrekeningsfactoren (tcibd0103m000). ERP LN gebruikt de omrekeningsfactor voor het omrekenen van de eenheden van artikelen of constructieartikelen. De omrekeningsfactor van de stuklijst is de factor waarmee de basiseenheid wordt omgerekend naar de stuklijsteenheid. Deze wordt afgeleid van de Stuklijstmaateenheid. Revisie De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Constructiestuklijst Klik om de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) te starten. |