| # Uitval van productieorders Als een in een productieorder geproduceerd artikel defect is of als de kwaliteit onder de norm ligt, moet u het artikel afkeuren. Als u een artikel wilt afkeuren, voert u de afgekeurde hoeveelheid in op het veld Afgekeurd in de detailsessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000). U kunt artikelen afkeuren bij elke bewerking van de productieorder. Als een productieorder geen bewerkingen heeft, kunt u artikelen afkeuren met de sessie Orders gereedmelden (tisfc0520m000). Als de producten worden geïnspecteerd met een duurzaamheidsproef, moet de afgekeurde hoeveelheid minstens gelijk zijn aan de geteste hoeveelheid. Afval en opbrengst In fabricageprocessen is het vaak nodig om meer van een product te plannen dan werkelijk nodig is, omdat een gedeelte van het product buiten de specificatie kan vallen. Sommige componenten kunnen ook beschadigd raken of ongeschikt zijn voor productie. Dit effect kan worden beheerd door middel van afval en opbrengst. Zie Afval en opbrengst voor meer informatie. Reden voor uitval Als het veld Redencodes voor afgekeurde artikelen gebruiken in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0500m000) op Optioneel of Verplicht staat en u een bewerking gereedmeldt terwijl de afgekeurde hoeveelheid hoger of lager is dan de geplande afgekeurde hoeveelheid, kunt u een reden voor de uitval opgeven. Gebruik een reden met redensoort Afkeuring productieresultaat. U kunt de redenen voor uitval definiëren in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). Geplande afgekeurde hoeveelheid De geplande afgekeurde hoeveelheid wordt gebaseerd op het geplande afval en de geplande opbrengst. Als de opbrengstsoort Niet-discreet is, is de geplande afgekeurde hoeveelheid nul (0). U kunt de opbrengstsoort definiëren in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Als de opbrengstsoort Discreet is, wordt de geplande afgekeurde hoeveelheid als volgt berekend:
    Geplande afgekeurde hoeveelheid = ((geplande invoer - afval) * (1- opbrengstpercentage /100)) + afval.
U kunt de gedefinieerde redenen gebruiken in processen ter verbetering van de kwaliteit. Herbewerkingsorders Als de kwaliteit van een product van een productieorder niet acceptabel is maar het product kan worden hersteld, kunt u het product gereedmelden en een herbewerkingsorder aanmaken. Zie voor meer informatie Herbewerkingsorders. Analyse van afgekeurde artikelen Als u de afgekeurde artikelhoeveelheden wilt afdrukken, gebruikt u de sessie Uitval afdrukken (tisfc0403m000). Het verslag toont de afgekeurde hoeveelheden en de redenen voor de uitval. Daarnaast wordt aangegeven in welke bewerking, taak en afdeling de uitval is opgetreden. U kunt bijvoorbeeld alle uitval voor een bepaalde machine afdrukken. Als u de uitvalhistorie wilt opvragen, gebruikt u de sessie Uitvalhistorie afdrukken (ticst3403m000). Magazijn voor uitval U kunt afgekeurde artikelen ook gereedmelden en tegelijkertijd naar een apart magazijn overzetten. Om te voorkomen dat in het planningsproces van ERP LN de afgekeurde artikelen worden meegeteld als beschikbare artikelen, kunt u ze opslaan in een magazijn dat in Enterprise Planning wordt genegeerd. Om een magazijn te definiëren dat in Enterprise Planning wordt genegeerd, definieert u het magazijn in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) en schakelt u het selectievakje In Enterprise Planning meenemen uit. Gerelateerde onderwerpen Gereedmelden Bewerkingen gereedmelden QM gebruiken voor productiebewerkingen Hoeveelheden gereedmelden en afkeuren Afval en opbrengst Herbewerkingsorders |