| # Historie inspectieorderregels (qmptc3506m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de orderregels van een uitgevoerde inspectieorder op te vragen. De gegevens van de orderregels kunnen in de detailsessie worden opgevraagd. Gerelateerde onderwerpen Standaardinspecties Inspectieorder Een order op basis waarvan inspecties worden uitgevoerd op producten die worden ingekocht, geproduceerd of verkocht. Regelnummer Het regelnummer dat de inspectieorderregel identificeert. Aspect Een onderdeel van een artikel. Bijvoorbeeld, een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan één of meer kenmerken hebben. Een kop kan bijvoorbeeld een diameter en een lengte hebben en de schroefdraad een diameter en een kleur. Kenmerk Een verwijzing naar een bijzondere kwaliteit of een onderscheidingsteken van een artikel of een onderdeel/component van een artikel. Bijvoorbeeld: diameter, lengte, gewicht. Soort kenmerk De soort waarde die wordt gemeten. Kenmerkeenheid De eenheid waarin het kenmerk van het artikel uitgedrukt wordt, bijvoorbeeld, meters, kilogrammen. NB Als u Breuk of Geheel getal hebt geselecteerd op het veld Soort kenmerk, moet het veld Kenmerk-eenheid worden gevuld. Als u Optie hebt geselecteerd, kunt u het veld Kenmerk-eenheid leeg laten. Kenmerk voor algoritme Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt dit kenmerk gebruikt als variabele of constante in het algoritme van een ander kenmerk. Optieset Een verzameling van mogelijke waarden van een kenmerk. U kunt voor elke waarde (optie) aangeven of deze acceptabel is of niet. De opties blauw en rood vormen samen een optieset. Voorbeeld
Kenmerk | pH-waarde
Testen | Lakmoesproef
Opties | blauw = acceptabel
rood = niet acceptabel
Methode Het type kenmerkwaarde of de wijze waarop de kenmerkwaarde wordt berekend. Algoritme Een expressie die gebruikt wordt om een kenmerk te berekenen door middel van andere variabelen of vaste kenmerken. NB Als u op het veld Methode Algoritme hebt geselecteerd, kunt u op het veld Algoritme alleen gegevens intoetsen. Toets de naam in van het algoritme dat wordt gebruikt voor het berekenen van het kenmerk. Werkelijke startdatum De datum waarop de eerste gegevens zijn ingevoerd voor de inspectieorderregel. Deze datum wordt in de sessies Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) en Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) bijgewerkt en kan dus niet worden gewijzigd. Werkelijke datum gereed De datum waarop de inspectieorder is gereedgemeld. Deze datum wordt in de sessie Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) bijgewerkt en kan dus niet worden gewijzigd. Test Een controle die op een kenmerk wordt uitgevoerd. Aan een kenmerk kunnen een of meer tests worden gekoppeld. Testlocatie De fysieke locatie waar testen plaatsvinden. Duurzaamheidsproef Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de duurzaamheid getest en kan het artikel na het testen niet meer worden gebruikt. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de duurzaamheid niet getest en is het artikel na het testen nog geschikt voor gebruik. Soort resultaat Het soort resultaat dat door gebruiker wordt gemeld. Testeenheid Eenheid die van toepassing is op de test. Bijvoorbeeld meter, liter of kilogram. NB De kenmerkeenheid is de default waarde. De testeenheid en de kenmerkeenheid moeten dezelfde grootheid hebben. Teststandaard De standaardnorm die doorgaans voor de test wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, een DIN-norm. Kennisgebieden Specifieke kennis of bekwaamheid die een medewerker moet hebben om activiteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld kennis van elektriciteit, specifiek materieel, enz. Medewerker De persoon die de test op dit kenmerk uitvoert. Instrument Het default instrument voor het meten van het kenmerk. Vaste kenmerkwaarde De waarde van een constante (d.w.z. een vast kenmerk) die wordt gebruikt in algoritmen. Bijv.: het Kenmerk Zwaartekracht heeft als Vaste kenmerkwaarde 13,4. NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Methode op Vast staat. Als het veld Soort kenmerk op Geheel getal staat, wordt de vaste kenmerkwaarde afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Voorbeeld
Gebruikersinvoer | Afgeronde waarde
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Kenmerkstandaard De standaardnorm die doorgaans voor kenmerken wordt gebruikt. Dit veld dient alleen om informatie te verschaffen. Bijv. een DIN-norm of ISO-norm. Norm De norm is de gewenste kwaliteit van dit kenmerk, uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB Dit veld is niet van toepassing als u op het veld Methode Vast selecteert of op het veld Soort kenmerk Optie selecteert. Norm De norm is de gewenste kwaliteit van dit kenmerk, uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB Dit veld is niet van toepassing als u op het veld Methode Vast selecteert of op het veld Soort kenmerk Optie selecteert. Bovengrens Toets de hoogste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De waarde van het veld Bovengrens moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Bovengrens De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Ondergrens Toets de laagste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De Ondergrens moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. Ondergrens Toets de laagste kenmerkwaarde in waarvoor de kwaliteit acceptabel is. Deze wordt uitgedrukt in de kenmerkeenheid. NB De Ondergrens moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van het veld Norm. |