| # Assemblagelijn - status (tiasc7520m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een lijst weer te geven met alle statussen van een assemblagelijn, gesorteerd op datum. Statussen Een assemblagelijn kan een van de volgende twee statussen hebben: Openstaand Afgesloten Financiële mutaties Als u een assemblagelijn afsluit, vinden de volgende financiële mutaties plaats: Lijntoeslagen worden op het werkelijke OHW toegepast. Het productieresultaat wordt berekend en geboekt. Het OHW wordt overgezet naar het calculatiebureau. Dit gebeurt alleen als de hoofdassemblagelijn is afgesloten. NB Assemblagelijnen sluit u af met de sessie Assemblagelijnen afsluiten (tiasc7220m000). Een afgesloten assemblagelijn wordt automatisch heropend wanneer u nieuwe orders voor die lijn plant. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Bezetting assemblagelijnstations Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Kosten assemblageorders Backflushing assemblage Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Datum De datum waarop de status is gewijzigd. Status assemblagelijn Een assemblagelijn kan een van de volgende twee statussen hebben: Openstaand en Afgesloten. |