| # Kostenvoorcalculatie per eenheid eindproduct van een productieorder Dit zijn de geplande kosten van één eindproduct voor een bepaalde productieorder. ERP LN berekent de kosten per eenheid eindproduct met de voorgecalculeerde uren en materialen (inclusief artikeltoeslagen). De bepaling van de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct voor een productieorder, zoals beschreven in de volgende paragrafen. ERP LN bepaalt de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct als: U de productieorderstatus wijzigt. Afhankelijk van de waarde van het veld Moment voorcalculaties bevriezen in de sessie Productieorders (tisfc0101s000), bepaalt ERP LN de voorgecalculeerde kosten van één eindproduct als volgt: Tijdens aanmaak van order: Als de productieorder wordt gepland. Tijdens vrijgave van order: Als de productieorder wordt vrijgegeven. Vóór eerste OHW-mutatie: Voordat de eerste OHW-mutatie wordt uitgevoerd. U maakt gebruik van de sessie Voorgecalc. kosten per eh. berek. (eindprod.) (ticst0210m000). U maakt gebruik van de sessie Verschillen tussen bevroren en actuele VC-kosten afdrukken (ticst0411m000). Als u deze sessie gebruikt, worden de kosten niet opgeslagen, maar wel afgedrukt. Indien u de verschillen tussen de actuele voorcalculaties en de vorige berekende waarden afdrukt met de sessie Verschillen tussen bevroren en actuele VC-kosten afdrukken (ticst0411m000) berekent ERP LN de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct. De bewerkings- en materiaalkosten worden bepaald tijdens het aanmaken van de productieorder. Deze kosten die betrekking hebben op het eindproduct, worden berekend op het moment dat de kosten worden bevroren. Op dat moment worden de gegevens in de sessies VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000) en VC versus NC uurkosten (ticst0502m000) ingevuld. Tijdens het bepalen van de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct, voert ERP LN de volgende actie uit: Stap 1. Bewerkingskosten bepalen Met behulp van de sessie VC versus NC uurkosten (ticst0502m000) bepaalt ERP LN de bewerkingskosten per eenheid eindproduct door gebruik te maken van de productietijden en bewerkingstarieven. ERP LN berekent de bewerkingstarieven op basis van de totale kosten van lonen, machines en overhead. In ERP LN worden de bewerkingskosten opgeslagen met behulp van kostencomponenten. De bewerkingskosten worden berekend per eenheid eindproduct. Als de resultaten per afdeling worden berekend (zie het veld Financiële mutaties per afdeling in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000)), berekent ERP LN de kosten per afdeling. De kosten worden geaggregeerd in de op artikelen gebaseerde weergave van het calculatiebureau met behulp van de geaggregeerde kostencomponenten. Stap 2. Materiaalkosten berekenen ERP LN bepaalt de benodigde materialen die zijn opgeslagen in de sessie VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000). ERP LN berekent de materiaalkosten per component door gebruik te maken van de standaardkostprijs. In deze standaard kostprijs zijn de magazijngerelateerde toeslagen die aan het artikel zijn toegekend, verwerkt. Indien het materiaal aan een ander magazijn is gekoppeld, moet u het magazijn waarop de toeslag van toepassing is, wijzigen. Als de afdeling waar het materiaal wordt afgegeven, wordt opgeslagen als een productiemagazijn, moet u de toeslagen van dat productiemagazijn selecteren. ERP LN reserveert het materiaal voor het productiemagazijn tijdens de vrijgave van de order. Zelfs als de berekening wordt uitgevoerd en de orderstatus nog niet op Vrijgegeven staat, bepaalt ERP LN de toeslag van het productiemagazijn. Als het materiaal behoort tot het type Rechtstreekse ontvangst in OHW, wordt er geen materiaaltoeslag bepaald. Indien de kostprijs niet voor een materiaal wordt berekend, zal ERP LN de materiaalkosten niet bepalen. Als u de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct berekent met de sessie Voorgecalc. kosten per eh. berek. (eindprod.) (ticst0210m000), kunt u het selectievakje Controle op aanwezigheid materiaalkostprijzen inschakelen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, voert ERP LN een controle uit op de aanwezigheid van alle maateriaalkostprijzen, zodat ERP LN een correcte voorcalculatie kan uitvoeren. Stap 3. Toeslagen voor eindproducten berekenen Na de berekening van alle materiaal- en bewerkingskosten, berekent ERP LN de toeslagen. De berekening wordt uitgevoerd in de volgorde (artikelgroep-, artikel- en magazijnniveau) zoals die is vastgelegd in de module Kostprijsberekening. Stap 4. Verrekenprijzen berekenen De OHW-overboekingen kunnen alleen worden bepaald als in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) het selectievakje Financiële mutaties per afdeling is ingeschakeld en de Methode OHW-overboeking Altijd of Alleen bij gereedmelden is. De berekende prijs is de verhoogde prijs tot en met de laatste bewerking van de leverende afdeling. Voorbeeld
Orderhoeveelheid = 100 stuks
| Afdeling 1
| bewerking 10 | bewerking 20
perc. opbrengst. | 100 | 50
hoev.plan in | 200 | 200
hoev.plan uit | 200 | 100
netto mat. per 10 stuks | 1 stuks | 3 stuks
hoev. voorgecalculeerd materiaal | 20 stuks | 60 stuks
kosten per stuks | $ 5 | $ 10
Totale kosten | $ 100 | $ 600
per stuks, per afdeling | $ 100 | $ 600
| Afdeling 2
| bewerking 30
perc. opbrengst. | 100
hoev.plan in | 100
hoev.plan uit | 100
netto mat. per 10 stuks | 2 stuks
hoev. voorgecalculeerd materiaal | 20 stuks
kosten per stuks | $ 6
Totale kosten | $ 120
per stuks, per afdeling | $ 1.20
De verrekenprijs van afdeling 1 naar afdeling 2 =
    ($100 + $600) / 7 = $100
De verrekenprijs van afdeling 2 naar calculatiebureau =
     $7,- + $1,20= $8,20
De basis voor de berekening zijn alle kostprijscomponenten van materiaal- en bewerkingskosten. De bedragen worden samen geaggregeerd en vastgelegd in een verrekenprijs voor de Kostencomponent OHW-overboeking die is vastgelegd in de sessie Productieorders (tisfc0101s000). Voor details over financiële mutaties, zie de help van de sessies Financiële mutaties SFC (ticst3500m000) en Financiële mutaties PCS naar herkomst en financiële mutatie (tipcs3500m000). Gerelateerde onderwerpen Aggregatie-kostencomponenten Bewerkingskosten berekenen (loon, machine, overhead) Bewerkingskosten berekenen (man- en machine-uren) Toeslagen OHW-overboeking |