| # Overzicht van reference designators In dit onderwerp worden reference designators behandeld. U kunt reference designators gebruiken in ERP LN. Met een reference designator wordt aangegeven waar een component op een artikel kan worden bevestigd, bijvoorbeeld de positie van een weerstand op een printplaat. Reference designators worden vaak toegepast in de elektronicabranche en kunnen afkomstig zijn van een CAD-station. Reference designators en (constructie)stuklijsten In ERP LN kunt u aan de artikelen op een stuklijst- of constructiestuklijstregel een of meer reference designators koppelen om aan te geven waar de artikelen op het hoofdartikel moeten worden bevestigd. U kunt het volgende doen: Een enkele reference designator koppelen aan een enkele (constructie)stuklijstregel. Een of meer identieke artikelen op de (constructie)stuklijstregel hebben dezelfde reference designator. Meerdere reference designators koppelen aan een enkele (constructie)stuklijstregel. De identieke artikelen op de (constructie)stuklijstregel hebben verschillende reference designators. Een enkele reference designators koppelen aan meerdere (constructie)stuklijstregels. Verschillende artikelen op meerdere (constructie)stuklijstregels hebben dezelfde reference designator. Een enkele reference designator koppelen aan meerdere (constructie)stuklijstregels die hetzelfde artikel bevatten. Met andere woorden, identieke artikelen op meerdere (constructie)stuklijstregels hebben dezelfde reference designator. U kunt reference designators zowel aan artikelen in de stuklijst koppelen als aan constructieartikelen in de constructiestuklijst. Hieronder worden de procedures beschreven waarmee u reference designators in ERP LN kunt koppelen: Procedure voor het koppelen van reference designators in de stuklijst Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst Reference designators en collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's) In constructiestuklijsten kunt u door middel van collectieve stuklijstwijzigingen (MBC's) (constructie)artikelen toevoegen, verwijderen of vervangen. Als aan artikelen in de constructiestuklijst reference designators zijn gekoppeld, kunt u ook de reference designators toevoegen, verwijderen of vervangen. Zie Reference designators en MBC's voor informatie over hoe u kunt werken met MBC's als er gebruik wordt gemaakt van reference designators. Reference designators en voorgecalculeerde materialen Reference designators voor voorgecalculeerde materiaalregels voor een productieorder kunt u bekijken en muteren in de sessie Reference designators per voorgecalculeerd materiaal (ticst0106m000). Deze sessie kunt u starten vanuit de sessie VC materialen (ticst0101m000). Als u reference designators hebt gedefinieerd voor (constructie)stuklijstregels, komen deze automatisch voor in de sessie Reference designators per voorgecalculeerd materiaal (ticst0106m000). U kunt ook nieuwe reference designators voor voorgecalculeerde materialen definiëren. Reference designators en micro-routing Bewerkingsstappen die deel uitmaken van een micro-routing, worden aan een routingbewerking gekoppeld in de sessie Bewerkingsstappen (tirou1105m000). Een bewerkingsstap kan een reference designator bevatten. U kunt stapsgewijze informatie aan de bewerkingsstappen koppelen, bijvoorbeeld procedures en werkinstructies. Deze informatie, die ook gerelateerd kan zijn aan de reference designator, wordt afgedrukt op de bewerkingsbonnen en kan door medewerkers op de werkvloer worden gebruikt ter ondersteuning van hun taken. In de instructies kunt u bijvoorbeeld uitleggen op welke manier een specifiek artikel moet worden bevestigd op de plaats die is aangegeven door de reference designator. Instructies kunnen alleen op bewerkingsbonnen worden afgedrukt als het veld Instructies afdrukken in de sessie Afdelingen (tirou0101m000) is ingesteld op Ja. Zie Micro-routing voor meer informatie. Reference designators en as-built structuren Reference designators die zijn gedefinieerd in de (constructie)stuklijst van een seriedragend (constructie)artikel, komen voor in de as-built structuur in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Infor ERP maakt een afzonderlijke as-built componentregel aan voor elke reference designator. Bij reference designators worden zelfs voor een niet-seriedragende component in de (constructie)stuklijst afzonderlijke as-built componentregels aangemaakt. U kunt reference designators bekijken, muteren en toevoegen. Gerelateerde onderwerpen Procedure voor het koppelen van reference designators in de stuklijst Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst Reference designators en MBC's Micro-routing |