| # Herbewerkingsorders Een herbewerkingsorder is een productieorder waarmee een maak- of inkoopartikel wordt hersteld of geüpgraded. Als u een herbewerkingsorder voor een artikel aanmaakt, worden aan deze order geen bewerkingen gekoppeld. Het is namelijk vooraf niet bekend welke bewerkingen nodig zijn om het artikel te herstellen. Er wordt slechts één artikel ingevoegd als voorgecalculeerd materiaal voor de herbewerkingsorder: het eindproduct zelf. Andere bewerkingen en materialen die nodig zijn voor het herstellen of upgraden van het eindproduct, moeten handmatig worden ingevoegd. Procedure voor herbewerkingsorders Als u een artikel wilt herbewerken, voert u de volgende stappen uit: Maak de productieorder van het artikel dat u wilt herbewerken gereed en verzend de eindproducten naar het magazijn. Maak in de sessie Productieorders (tisfc0101s000) of de sessie Productieorder (tisfc0101m100) een nieuwe productieorder aan voor het artikel dat u wilt herbewerken. Schakel het selectievakje Herbewerkingsorder in om aan te geven dat de productieorder een herbewerkingsorder is. Sla de herbewerkingsorder op. Het eindproduct wordt nu weergegeven als voorgecalculeerde materiaalregel in de sessie Productieorder (tisfc0101m100) op het tabblad VC materiaalregel of in de sessie VC materialen (ticst0101m000). U kunt extra materiaalregels koppelen. U kunt bijvoorbeeld regels koppelen voor het materiaal dat u hebt gebruikt om het artikel op de herbewerkingsorder te herstellen. U kunt ook bewerkingen aan de herbewerkingsorder koppelen. U kunt de herbewerkingsorder op dezelfde manier verwerken als een productieorder. Gerelateerde onderwerpen Procedure voor herbewerkingsorders voor effectivity-units Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen Productieorders - functieoverzicht |