| # Lev.geg. assemblagedelen bijwerken (lijnstationvarianten) (tiasc2222m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de instellingen voor de lijnaanvoer van assemblagedelen bij te werken. U voert deze sessie uit als deze instellingen voor een of meer specifieke assemblageorders moeten verschillen van de instellingen in het pakket Warehouse Management. Indien het selectievakje Leveringsgegevens wijzigen is uitgeschakeld, kunt u de instellingen voor de lijnaanvoer van assemblagedelen alleen bevriezen door de lijnstationvariant orderspecifiek te maken en door het selectievakje Vaste leveringsgegevens in de sessie Lijnstationvariant - assemblagedelen (tiasc2121m000) in te schakelen. Bevroren instellingen voor lijnaanvoer van assemblagedelen worden niet meer bijgewerkt in de module Aassemblagebeheer wanneer deze zijn gewijzigd in het pakket Warehouse Management. Indien het selectievakje Leveringsgegevens wijzigen is ingeschakeld, is het mogelijk om de instellingen voor de lijnaanvoer van assemblagedelen bij te werken aan de hand van de velden in het groepsvak Nieuwe leveringsgegevens. Indien het selectievakje Vaste leveringsgegevens ook bijwerken is ingeschakeld, worden zelfs assemblagedelen bijgewerkt waarvoor het selectievakje Vaste leveringsgegevens in de sessie Lijnstationvariant - assemblagedelen (tiasc2121m000) is ingeschakeld. U kunt deze sessie alleen uitvoeren als aan de volgende condities wordt voldaan: De Status lijnstationorder is hoger dan of gelijk aan Bevroren en lager dan of gelijk aan Gereed. Er zijn assemblagedelen gereserveerd voor de lijnstationorder. Het selectievakje Gereserveerde assemblagedelen in de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) is ingeschakeld. Leveringsgegevens wijzigen Zie de sessiehelp voor meer informatie. Vaste leveringsgegevens ook bijwerken Zie de sessiehelp voor meer informatie. Soort aanvoer Assemblagedelen kunnen worden geleverd door een magazijn in uw eigen bedrijf of worden gekocht van een externe leverancier. Aanvoercode De code van het hoofdmagazijn of de leverancier waardoor de assemblagedelen aan het SFC-magazijn worden geleverd. U kunt deze code invoeren in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000). Verzenden-van relatie Als het assemblagedeel is gekocht bij een externe leverancier, wordt op dit veld de verzenden-van relatie weergegeven die het deel verzendt. Assemblagekit Bij de toeleveringsmethode SILS worden delen geleverd als assemblagekits. De assemblagekit waarin het assemblagedeel wordt geleverd, wordt gedefinieerd in de sessie Assemblagekit (whwmd4550m000). Assemblageorder Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen. Assemblageorder Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen. Lijnstation Een afdeling die deel uitmaakt van een assemblagelijn. Deze wordt gebruikt voor de productie van FAS-artikelen (FAS = eindassemblageschema). Een lijnstation kan meerdere posities hebben, waardoor er per lijnstation meerdere artikelen aanwezig kunnen zijn. Lijnstation Een afdeling die deel uitmaakt van een assemblagelijn. Deze wordt gebruikt voor de productie van FAS-artikelen (FAS = eindassemblageschema). Een lijnstation kan meerdere posities hebben, waardoor er per lijnstation meerdere artikelen aanwezig kunnen zijn. Productiemagazijn Een magazijn voor de opslag van tussenvoorraden om afdelingen te bevoorraden. Een productiemagazijn is gekoppeld aan een of meer afdelingen en kan van goederen worden voorzien via aanvulorders of middels een pull-gestuurde levering van materialen. Als het gaat om de pull-gestuurde levering van materialen, kunt u uit twee methoden kiezen: Ordergestuurd/batch (alleen van toepassing in Assemblagebeheer). Ordergestuurd/SILS (alleen van toepassing in Assemblagebeheer). Ordergestuurd/enkelvoudig (alleen van toepassing in Productiebeheer (SFC)). KANBAN. Tijdgefaseerd bestelniveau. De artikelen in het productiemagazijn maken geen deel uit van het onderhanden werk (OHW). Wanneer artikelen vanuit het productiemagazijn naar de productie worden overgezet, wordt hun waarde bij het onderhanden werk opgeteld. Productiemagazijn Een magazijn voor de opslag van tussenvoorraden om afdelingen te bevoorraden. Een productiemagazijn is gekoppeld aan een of meer afdelingen en kan van goederen worden voorzien via aanvulorders of middels een pull-gestuurde levering van materialen. Als het gaat om de pull-gestuurde levering van materialen, kunt u uit twee methoden kiezen: Ordergestuurd/batch (alleen van toepassing in Assemblagebeheer). Ordergestuurd/SILS (alleen van toepassing in Assemblagebeheer). Ordergestuurd/enkelvoudig (alleen van toepassing in Productiebeheer (SFC)). KANBAN. Tijdgefaseerd bestelniveau. De artikelen in het productiemagazijn maken geen deel uit van het onderhanden werk (OHW). Wanneer artikelen vanuit het productiemagazijn naar de productie worden overgezet, wordt hun waarde bij het onderhanden werk opgeteld. Van assemblagedeel De component die op een assemblagelijn wordt gebruikt. Een assemblagedeel vormt de koppeling tussen de pakketten Configuration en Enterprise Planning. Configuration genereert de behoefte aan assemblagedelen, terwijl Enterprise Planning de productie of inkoop van het artikel plant. T/m assemblagedeel De component die op een assemblagelijn wordt gebruikt. Een assemblagedeel vormt de koppeling tussen de pakketten Configuration en Enterprise Planning. Configuration genereert de behoefte aan assemblagedelen, terwijl Enterprise Planning de productie of inkoop van het artikel plant. Bijwerken Hiermee worden de aanvoergegevens van de assemblagedelen van de lijnstationvariant bijgewerkt. Meldingen Hiermee worden foutmeldingen weergegeven die tijdens het proces zijn opgetreden. |