| # Net-change datum vóór time fence Als ERP LN wijzigingen vindt die van invloed zijn op geplande orders, bijvoorbeeld een gewijzigde stuklijst, wordt de net-change datum gelijkgesteld aan de datum van deze wijzigingen. ERP LN Als er in plaats van een net-change datum een nul is ingevuld, dan zijn er sinds de laatste simulatie geen wijzigingen geweest. Nadat de simulatie van een artikel zet ERP LN de net-change datum op nul. Ligt de net-change datum vóór de datum van de time fence, dan kunnen zich twee problemen voordoen: Als de simulatie niet binnen de time fence plaatsvindt, is uw planning mogelijk niet up to date. U kunt dan niet zien of de net-change datum wel of niet moet worden teruggezet. Terugzetten van net-change datum Als u een ordersimulatie uitvoert met de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000) of Orderplanning genereren (artikel) (cprrp1220m000), bepaalt het selectievakje Net-change in time fence terugzetten of ERP LN een net-change datum die binnen de time fence valt, terugzet. NB Als het selectievakje Binnen time fence genereren is ingeschakeld, zal ERP LN de net-change datum altijd terugzetten. Het selectievakje Net-change in time fence terugzetten is dan niet beschikbaar. Indien u het selectievakje Net-change in time fence terugzetten uitschakelt, zal ERP LN een net-change datum die binnen de time fence valt, niet terugzetten. Deze instelling heeft verschillende gevolgen: Het voordeel hiervan is dat als u tijdens een volgende simulatie de time fence negeert, de juiste net-change informatie nog aanwezig is. Een nadeel is dat zolang deze net-change datum bestaat, alle net-change simulaties bij de time fence zullen beginnen. Daarmee wordt in feite het voordeel van de net-change methode tenietgedaan. Als u het selectievakje Net-change in time fence terugzetten inschakelt, zal ERP LN de net-change datum altijd terugzetten. Deze instelling heeft verschillende gevolgen: Het voordeel hiervan is dat de net-change methode na het uitvoeren van de simulatie nog steeds van toepassing is. Een nadeel is dat na het uitvoeren van de simulatie, de teruggezette net-change status aangeeft dat de planning up to date is, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. Zelfs als u tijdens een volgende simulatie de time fence negeert, is de juiste net-change informatie niet meer aanwezig. NB Bij een hoofdplangestuurde planning wordt tijdens een simulatie een net-change datum die binnen de time fence valt, altijd teruggezet. Gerelateerde onderwerpen Net-change simulaties RRP-run, een overzicht RRP-run, basisberekening voor één artikel Gesimuleerde tijdsperiode (RRP-run) |