| # Assemblagedelen voor kritische assemblagedelen genereren (tiasc2245m000) Deze sessie kunt u gebruiken om lijsten te genereren met assemblageorders die niet kunnen worden uitgevoerd in verband met een tekort aan assemblagedelen. Van deze orders wordt een overzicht weergegeven in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000). NB ERP LN beperkt de controle altijd tot orders die betrekking hebben op kritische assemblageonderdelen. Zie de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000) voor artikelen die kritisch zijn. Dubbelklik op een artikel en klik op het tabblad Methoden om het veld Controle op kritisch voor voorraad weer te geven. De lijsten met assemblageorders die u wilt genereren, zijn gebaseerd op de lijst met delen waaraan een tekort is, die is gegenereerd in de sessie Voorraad controleren (tiasc2240m000). U moet er daarom voor zorgen dat de lijst met assemblagedelen is bijgewerkt voordat u de lijst met orders genereert. Als u lijsten met orders wilt genereren, moet u een reeks behoeftedatums en assemblagedelen opgeven. Orders die een of meer van deze delen nodig hebben op deze datums, worden in de lijst opgenomen. Bij het genereren van de orderlijsten wordt rekening gehouden met het volgende: De vraag of er geblokkeerde orders zijn voor de combinaties van behoeftedatums en assemblagedelen binnen de opgegeven reeks. Als dat zo is, worden alle geblokkeerde orders weergeven. De hoeveelheid van het tekort wordt niet gebruikt als beperking van het aantal geblokkeerde orders dat wordt geselecteerd. Geblokkeerde orders zijn belangrijk omdat deze worden meegenomen in de voorraadcontrole. Omdat de behoeften aan delen ook wordt gecontroleerd voor geblokkeerde orders (hoewel deze delen niet worden gebruikt zo lang de order is geblokkeerd), is het zeer belangrijk om na te gaan of de hoeveelheid van het tekort groter is dan de geblokkeerde hoeveelheid. Geblokkeerde orders zijn ook orders waarop een bepaalde actie moet worden ondernomen. Het is daarom van belang om geblokkeerde orders te bewaken. De hoeveelheid assemblagedelen waaraan een tekort is. Indien nodig voegt ERP LN niet-geblokkeerde orders aan de lijsten toe totdat de totale hoeveelheid van tekorten aan assemblagedelen is bereikt. Het aantal dat u opgeeft op het veld Aantal extra orders. Extra orders op de lijst kunnen handig zijn als u andere orders wilt blokkeren dan ERP LN voorstelt, of als u wilt controleren of orders opnieuw kunnen worden gepland (op een eerdere datum). De selectiecriteria die u opgeeft op het veld Orders selecteren op basis van. Mogelijk zijn er verschillende (niet-geblokkeerde) orders beschikbaar die kunnen worden geblokkeerd, en kunt u daarmee het tekortenprobleem oplossen. In dat geval is het beter om orders met een lage prioriteit te blokkeren. Daarom heeft ERP LN criteria nodig om de juiste orders te selecteren. Deze criteria worden in twee groepen onderverdeeld: Geplande einddatum assemblage en Status assemblageorder. Zie de sessiehelp voor meer informatie. De vraag of het selectievakje Orderlijsten (her)genereren is ingeschakeld. Als u deze sessie uitvoert, wordt een lijst met orders gegenereerd voor elke combinatie van een behoeftedatum en een assemblagedeel die binnen de opgegeven reeks valt. Indien u dit selectievakje inschakelt, verwijdert ERP LN eventuele bestaande orderlijsten die binnen de opgegeven reeks vallen. De bestaande lijsten worden door de nieuwe lijsten vervangen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de bestaande lijsten alleen bijgewerkt. Dit betekent dat ERP LN de nieuwe lijsten met de oude vergelijkt. Nieuwe lijsten worden opgeslagen en nieuwe orders voor een bestaande lijst worden toegevoegd aan de bestaande lijst. NB De voorraad kan alleen worden gecontroleerd als het bestelsysteem van het artikel in Enterprise Planning Gepland is. Zie het veld Bestelsysteem op het tabblad Instellingen in de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100s000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Kritische artikelen Assemblageorders Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Bezetting assemblagelijnstations Behoeftedatum Hier geeft u de datum of de periode op waarvoor de controle moet worden uitgevoerd. Orderlijsten (her)genereren Bij het uitvoeren van deze sessie worden er lijsten met orders aangemaakt voor elke opgegeven combinatie van datums en assemblagedelen, tenzij er voor die combinatie geen tekorten optreden of geen orders worden gevonden. Ook kunt u op het veld Aantal extra orders opgeven dat er extra orders aan de lijst moeten worden toegevoegd. Deze lijsten worden voor elke combinatie van een dag en een assemblagedeel weergegeven in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000). Indien u dit selectievakje inschakelt, verwijdert ERP LN eventuele bestaande orderlijsten voor elke combinatie van een dag en een assemblagedeel die binnen de opgegeven reeks valt. De bestaande lijsten worden dus door de nieuwe lijsten vervangen. Als voor een bepaalde combinatie van een assemblagedeel en datum geen nieuwe lijst kan worden gegenereerd, wordt een eventuele bestaande lijst toch verwijderd. Indien u dit selectievakje uitschakelt, vergelijkt ERP LN de nieuwe lijsten met de bestaande lijsten. Lijsten die nog niet bestaan, worden als nieuwe lijsten toegevoegd. Nieuwe orders voor een bestaande lijst worden door ERP LN aan de bestaande lijst toegevoegd. Alle orders op de bestaande lijst blijven bewaard, zelfs als deze niet meer actueel zijn. Het gaat hierbij dus alleen om een gedeeltelijke update. Met het oog op de performance verdient het daarom aanbeveling deze optie alleen te gebruiken, wanneer u een nieuwe controle direct na een eerdere controle uitvoert. Orders selecteren op basis van Hiermee selecteert u de set met criteria waarmee ERP LN rekening moet houden bij het toevoegen van orders aan de lijst als er moet worden gekozen uit meerdere orders. De orders met de laagste prioriteit worden het eerst geselecteerd. Er zijn twee sets met criteria: Geplande einddatum assemblage en Status assemblageorder. Beide sets bestaan uit vier criteria. Alle criteria komen als velden voor in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000). De sets verschillen met betrekking tot de volgorde van het tweede en derde criterium. De criteria van deze sets in volgorde van prioriteit zijn als volgt: Geplande einddatum assemblage Geblokkeerd (Ja heeft prioriteit ten opzichte van Nee). Geplande afleverdatum (een eerdere datum heeft prioriteit ten opzichte van een latere datum). Status (Op volgorde heeft prioriteit ten opzichte van Gepland). Soort vraag (een verkooporder heeft prioriteit ten opzichte van een phantom-order). Status assemblageorder Geblokkeerd (Ja heeft prioriteit ten opzichte van Nee). Status (Op volgorde heeft prioriteit ten opzichte van Gepland). Geplande afleverdatum (een eerdere datum heeft prioriteit ten opzichte van een latere datum). Soort vraag (een verkooporder heeft prioriteit ten opzichte van een phantom-order). NB Het eerste criterium wordt op een andere manier gebruikt dan de andere drie. Voor een bepaalde combinatie van een behoeftedatum en een assemblagedeel worden altijd alle geblokkeerde orders geselecteerd. Als dit onvoldoende inzicht geeft in de totale hoeveelheid van het tekort, worden de andere drie criteria gebruikt om andere orders te selecteren, totdat de hoeveelheid van het tekort duidelijk is. De geplande afleverdatum heeft betrekking op de afleverdatum van de parent-order. De criteria worden genoemd in volgorde van prioriteit, maar de lijst met orders wordt in omgekeerde volgorde weergegeven. De orders met de laagste prioriteit komen eerst, omdat zij als eerste voor blokkering in aanmerking komen. De exacte volgorde waarin de orders worden weergegeven, wordt echter niet bepaald door deze criteria, maar door de weergave die is geselecteerd in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000). Aantal extra orders Voor elke combinatie van een datum en assemblagedeel genereert ERP LN een lijst met orders die samen de hoeveelheid assemblagedelen bevatten waaraan op die dag een tekort is. Als u een langere lijst wilt, geeft u op hoeveel extra orders u wilt toevoegen. Ook deze orders worden geselecteerd op basis van de set met criteria die u hebt opgegeven. Genereren Klik hierop om de lijst met assemblageorders te (her)genereren waarvoor een tekort aan kritische delen is. |