| # Orderspecifieke inspecties (qmptc0150m000) Deze sessie kunt u gebruiken om orderspecifieke inspectieorders voor een order van herkomst op te vragen. Inspectieorders zijn gebaseerd op de basisgegevens, maar in deze sessie kunnen de basisgegevens klantspecifiek worden gemaakt voor een bepaald artikel. De klantspecifieke gegevens kunnen niet worden beïnvloed door wijzigingen in de basisgegevens. In de detailsessie kunt u orderspecifieke inspectieorders voor een order van herkomst toevoegen en/of wijzigen. Als u Orderregels selecteert in het menu Specifiek, kunt u voor elke inspectieorder de inspectieorder regels opvragen en muteren. Gerelateerde onderwerpen Orderspecifieke inspecties Herkomst Een geïntegreerde module of een geïntegreerd pakket waarin een (inspectie)order is aangemaakt. Regelnummer Het nummer van de orderregel waarop de inspectieorder van toepassing is. Dit kan het positienummer zijn van een verkooporderregel, van de inkooporderregel of van de voorgecalculeerde materialen. Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. Een kwaliteitsinspectie moet tijdens of na deze bewerking plaatsvinden. Voorraadeenheid De eenheid waarin de voorraad wordt vastgelegd. Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Volgnummer Het volgnummer van de order. Per volgnummer worden voor het testen van de kenmerken een of meer steekproeven genomen. Kwaliteitscode De code waaraan gegevens zijn gekoppeld om te controleren of een artikel voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Met deze code kunt u veel tijd besparen, omdat een kwaliteitscode kan worden gebruikt voor een groep producten die aan dezelfde normen moeten voldaan en die op dezelfde wijze moeten worden getest. Testgroep Hiermee legt u de frequentie en grootte van steekproeven vast. Soort test Geeft aan hoe de steekproeven van de orderhoeveelheid worden genomen. [ De eenheid waarin de frequentie wordt uitgedrukt. Frequentie Het interval tussen twee steekproeven, uitgedrukt in de frequentie-eenheid. Uitleg: op elke 100 stuks worden voor een nieuwe steekproef 10 stuks genomen. Er zijn dan 11 steekproeven van elk 10 stuks. Voorbeeld
Steekproef | 10 stuks
Frequentie | 100 stuks
Orderhoeveelheid | 1150 stuks
Steekproefpercentage De steekproefgrootte, uitgedrukt in een percentage van de orderhoeveelheid. Steekproefeenheid De eenheid waarin de steekproefgrootte wordt uitgedrukt. Als de steekproefgrootte wordt uitgedrukt in een percentage, gebruikt ERP LN de voorraadeenheid van het artikel. NB De steekproefeenheid en de voorraadeenheid van het artikel behoeven niet aan elkaar gelijk te zijn. Wel moet er dan een juiste omrekeningsfactor aanwezig zijn. Steekproefgrootte De totale hoeveelheid van steekproeven van de te testen orderhoeveelheid, uitgedrukt in de eenheid van de steekproefgrootte. De steekproefgrootte kan als een vaste hoeveelheid worden ingevoerd of als een percentage van óf de orderhoeveelheid óf de frequentie (voor het geval u "Steekproefname continu" als testsoort hebt geselecteerd). Acceptabel kwaliteitsniveau Het minimum percentage van een steekproef dat goedgekeurd moet worden om de gehele artikelhoeveelheid goed te keuren. Bijvoorbeeld: als het aanvaardbaar kwaliteitsniveau is vastgesteld op 90 en het goedgekeurde percentage ligt onder dit getal, dan wordt de hele hoeveelheid afgekeurd. Gerelateerde onderwerpen Voorbeelden van acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) Regels Hiermee wordt de sessie Orderspecifieke inspectieregels (qmptc0151m000) gestart. |