| # C-stuklijstwijzigingen verwerken (tiedm3205m000) Deze sessie kunt u gebruiken om c-stuklijsten te genereren voor revisies die zijn gegenereerd of gewijzigd door MBCs. De c-stuklijsten zijn gebaseerd op de c-artikelen uit de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) en op de orderregels uit de sessie MBC-acties (tiedm3120m000). Beperkingen aan het gebruik van deze sessie In deze sessie kunnen constructiestuklijsten alleen gewijzigd worden indien het volgende van toepassing is: De orderstatus is Goedkeuring door engineering. C-artikelen zijn gegenereerd met de sessie C-artikelen per MBC genereren (tiedm3201m000) of gewijzigd via de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) voor de huidige MBC. Revisies Wijzigingen die tot stand komen via MBC's zijn gebaseerd op de meest recente revisie. Als die revisie: Gekoppeld is aan een order, moet de orderstatus van de MBC Goedkeuring door engineering zijn. Niet aan een MBC is gekoppeld, maar handmatig is vastgelegd in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000), moeten er voor die revisie c-stuklijstregels aanwezig zijn in de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000). Verschilt van de revisie op het veld Oude revisie in de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000), wordt de Oude revisie overschreven door de revisie waarop de wijziging is gebaseerd. C-stuklijstwijzigingen verwerken Voor het wijzigen van c-stuklijsten zijn twee stappen nodig: De oude revisie van het c-artikel van de c-stuklijst wordt gekopieerd naar de nieuwe revisie. (Zie de velden Oude revisie en Nieuwe revisie in de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000).) De acties die u heeft opgegeven in de sessie MBC-acties (tiedm3120m000) worden uitgevoerd op de nieuwe c-stuklijst. Nadat u de c-stuklijsten hebt gewijzigd, voert ERP LN de volgende acties uit: De orderstatus wordt Goedkeuring door productie. De revisies die gegenereerd zijn met de MBC, worden automatisch vrijgegeven. Het is overigens ook mogelijk dat u de revisies handmatig vrijgeeft in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000)). De automatische vrijgave is niet mogelijk voor een c-artikel waarvoor geen relatie aanwezig is met artikelen. Eventueel worden de velden Aantal eenheden, Lengte, Breedte en Nettohoeveelheid in de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) gevuld. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Constructiegegevens actualiseren MBC-nummer Toets een reeks MBC's in waarvan u de wijzigingen in de c-stuklijsten wilt verwerken. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken MBC-nummer Toets een reeks MBC's in waarvan u de wijzigingen in de c-stuklijsten wilt verwerken. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Goedkeuring nieuwe revisies door engineering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de status van nieuwe revisies automatisch gezet op Goedkeuring door engineering nadat de bijbehorende c-stuklijsten zijn gegenereerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u revisies goedkeuren met de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000). |