| # Phantom-bewerkingen hernummeren Als een stuklijst phantom-artikelen bevat, wordt de routing van het phantom samengevoegd met de routing van het hoofdartikel om een netwerkrouting te vormen. De bewerkingen van de phantom-artikelen worden opnieuw genummerd om ervoor te zrogen dat elke bewerking in de netwerkrouting een uniek nummer heeft. De hernummering is gebaseerd op de volgende parameters in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000): Beginwaarde voor hernummeren bewerkingen Stapgrootte voor hernummeren bewerkingen Voorbeeld De routing van het hoofdartikel bestaat uit de bewerkingen 10, 20, 30, 40 en 50. De routing van het phantom-artikel bestaat uit de bewerkingen 10, 20, 40 en 45. De parameter Beginwaarde voor hernummeren bewerkingen is op 200 gezet. De parameter Stapgrootte voor hernummeren bewerkingen is op 5 gezet. Als de netwerkrouting wordt aangemaakt, worden de phantom-bewerkingen hernummerd: 200, 205, 210 en 215. Belangrijk! Bewerkingsnummers kunnen niet groter zijn dan 999. Gerelateerde onderwerpen Netwerkroutings Phantoms Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren |