| # Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de actuele as-built productstructuur van een seriedragend artikel te muteren en op te vragen. Direct na het genereren van de as-built structuur zijn de componenten in deze sessie gelijk aan de voorgecalculeerde materialen van de productieorder. Als de component een seriedragend artikel is en de stuklijsthoeveelheid van het artikel groter is dan 1, is er van elke instance van het artikel een record aanwezig. Per record kunt u een serienummer intoetsen. Met andere woorden, het aantal records van een seriedragend artikel is gelijk aan de stuklijsthoeveelheid van het artikel. Bij elk record is de waarde van het veld Hoeveelheid gebruikt gelijk aan 1. Indien een stuklijstmateriaal een partijgestuurd artikel is en de stuklijsthoeveelheid van dat artikel groter is dan 1, toont het veld Hoeveelheid gebruikt de stuklijsthoeveelheid. In de sessie ziet u slechts één record voor dat artikel met het bijbehorende partijnummer. Indien echter reference designators in de stuklijst worden vastgelegd voor niet-seriedragende componenten, wordt voor elke reference designator een afzonderlijke as-built component aangemaakt. Productiebeheer (SFC) Als het selectievakje Alleen seriedrag. en partijgestuurde art. in as-built componenten in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) is ingeschakeld, worden in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000) alleen seriedragende en partijgestuurde artikelen weergegeven. Als het selectievakje Alleen seriedrag. en partijgestuurde art. in as-built componenten niet is ingeschakeld, worden ook niet-seriedragende en niet-partijgestuurde artikelen weergegeven. Assemblagebeheer (ASC) Indien het veld Assembly Parts in As-Built in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) op Met serie- en partijnummer staat, worden in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000) alleen seriedragende en partijgestuurde artikelen weergegeven. Als het veld Assembly Parts in As-Built op Alle staat, worden ook niet-seriedragende en niet-partijgestuurde artikelen weergegeven. NB De sessie toont de structuur van het artikel na het gereedkomen van het artikel. Deze structuur behoeft niet gelijk te zijn aan de as-designed of as-planned structuur. Merk op dat wijzigingen in het voorgecalculeerde materiaal niet automatisch resulteren in wijzigingen in de as-built structuur en vice versa. U bent vrij om as-built componentregels toe te voegen of te verwijderen. Dit kan op zeer flexibele wijze, omdat er geen validatiecontroles worden uitgevoerd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van seriedragende artikelen Seriedragende artikelen in Productie (TI) Overzicht van reference designators Productie-/assemblageorder De productie- of assemblageorder waarvoor het seriedragende artikel wordt geproduceerd. Artikel Het parent-artikel dat as-built componenten bevat. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. ERP LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Artikel De component van het seriedragende artikel. Serienummer component Het serienummer van de component. Partijcode Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Effectivity unit artikel De effectivity-unit van de component. Hoeveelheid gebruikt De benodigde hoeveelheid van de component. De stuklijstcomponenten die in deze sessie worden weergegeven, zijn gelijk aan de voorgecalculeerde materialen van de procuctieorder. Als de component een seriedragend artikel is en de stuklijsthoeveelheid van het artikel groter is dan 1, is er van elke instance van het artikel een record aanwezig. Per record kunt u een serienummer intoetsen. Met andere woorden, het aantal records van een seriedragend artikel is gelijk aan de stuklijsthoeveelheid van het artikel. Bij elk record is de waarde van het veld Hoeveelheid gebruikt gelijk aan 1. Indien een specifiek stuklijstmateriaal een partijgestuurd artikel is en de stuklijsthoeveelheid van dat artikel groter is dan 1, ziet u in de sessie slechts één artikel met het bijbehorende partijnummer. Reference designator Geeft aan op welke positie van een artikel een component kan worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld de positie van een weerstand op een printplaat. Reference designators worden vaak toegepast in de elektronicabranche en kunnen afkomstig zijn van een CAD-station. U kunt het veld alleen wijzigen indien het veld Serienummers genereren in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) op Handmatig staat. Vanaf dit veld kunt u zoomen naar de sessie Reference designators per artikel (tcibd0120m000). Indien reference designators in de stuklijst zijn vastgelegd, wordt voor elke reference designator een afzonderlijke as-built componentregel aangemaakt, zelfs als de component niet seriedragend is. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Omschrijving De omschrijving van de reference designator. Dit kan bijv. een code zijn die verwijst naar de positie waarop een componentartikel moet worden bevestigd. Status serienummer De status van het serienummer van het eindproduct. Toegestane waarden Status serienummer Gerelateerde onderwerpen Gebruik van seriedragende artikelen in Productie (TI) Positie Het positienummer van de component. Componenten genereren ERP LN genereert de componenten van het seriedragende artikel. |