| # Verwerking van gebackflushte materialen ERP LN backflusht de materialen die gekoppeld zijn aan bewerkingen waarvan de hoeveelheden zijn gereedgemeld. Als er voor een productieorder geen bewerkingen aanwezig zijn, backflusht ERP LN alle materialen. Zie Backflush-hoeveelheid berekenen voor meer informatie over de calculatie van de hoeveelheden die moeten worden afgegeven door middel van backflushing. De resultaten van het backflushen van materialen kunt u opvragen in de sessie Productieorders (tisfc0101s000). ERP LN trekt de materiaalhoeveelheid die is gebackflushed, af van het veld Nalevering en telt dezelfde hoeveelheid op bij het veld Af te geven hoev.. De bijbehorende magazijnorder wordt direct uitgevoerd. NB ERP LN maakt de waarde van het veld Nalevering niet kleiner dan nul. ERP LN drukt ook een overzicht af van de resultaten van het backflushen van materialen. Gerelateerde onderwerpen Backflushing (procedure) Materialen aan bewerkingen koppelen Backflush-hoeveelheid berekenen Overzicht van materiaalafgifte Backflushen |