| # Tijdsinterval crossdocking De crossdocking-orderregels die moeten worden gegenereerd, moeten bedoeld zijn voor inslagorderregels die een geplande ontvangstdatum hebben die overeenkomt met de geplande leverdatum van de uitslagorderregel, rekening houdend met de doorlooptijd voor crossdocking die tussen deze twee datums ligt. Als de doorlooptijd voor crossdocking wordt afgetrokken van de geplande leverdatum van de uitslagorderregel, is het resultaat de geplande ontvangstdatum van inslagorderregels die in aanmerking komen voor koppeling aan een crossdocking-order. De geplande ontvangstdatum van een inslagorderregel zal nooit exact overeenkomen met de geplande leverdatum van een uitslagorderregel, aangezien de datums en tijden worden uitgedrukt in seconden. Daarom moeten inslagorderregels worden meegenomen als deze een geplande ontvangstdatum hebben die kort voor of na deze berekende datum valt. Hiervoor kunt u een minimum en maximum tijdsmarge opgeven in de sessie Crossdocking-orders en crossdocking-orderregels genereren (whinh6200m000), waarmee een tijdsinterval voor de geplande ontvangstdatum wordt aangemaakt. Daardoor komen bij het aanmaken van de crossdocking-orderregels alle inslagorderregels met een geplande ontvangstdatum die binnen dit tijdsinterval valt, in aanmerking. Als u zowel de minimum als de maximum tijdsmarge op nul instelt, negeert ERP LN het tijdsinterval. Voorbeeld In de volgende afbeelding ziet u de berekening van een doorlooptijd zonder een tijdsinterval. Toelichting De doorlooptijd voor crossdocking wordt teruggepland vanaf de geplande leverdatum van de crossdocking-order (= de uitslagorderregel) om de berekende geplande ontvangstdatum te verkrijgen. Bij het aanmaken van crossdocking-orderregels komt de inslagorderregel die op deze datum/tijd (slechts één regel) wordt ontvangen, in aanmerking. Voorbeeld In de volgende afbeelding ziet u de berekening van een doorlooptijd met een tijdsinterval. Toelichting De verticale lijn links van de berekende geplande ontvangstdatum geeft de minimum tijdsmarge aan en de verticale lijn rechts van de berekende geplande ontvangstdatum geeft de maximum tijdsmarge aan. In dit geval worden de andere inslagorderregels bij het aanmaken van crossdocking-orderregels wel meegenomen. Sommige goederen kunnen vóór de berekende ontvangstdatum worden ontvangen en andere na die datum. De goederen die eerder binnenkomen, kunnen worden gecrossdockt en eerder worden verzonden of moeten op de ontvangst- of uitslaglocatie blijven liggen tot zij op de geplande leverdatum worden verzonden. De goederen die na de berekende ontvangstdatum maar binnen het tijdsinterval binnenkomen, worden ook voor deze crossdocking-order gecrossdockt. Deze goederen zijn te laat om te worden verzonden, maar het crossdocken van de goederen gaat sneller dan inslag en uitslag toe te passen op de goederen. Inslagorderregels met een geplande ontvangstdatum die buiten het tijdsinterval valt, komen niet in aanmerking voor deze crossdocking-order, maar kunnen wel in aanmerking komen voor een andere crossdocking-order. Deze andere crossdocking-order is voor een andere uitslagorderregel die wellicht een andere geplande leverdatum heeft. Dit heeft als resultaat een andere, berekende geplande ontvangstdatum en een verschoven tijdsinterval. Inslagorderregels worden in de volgende volgorde aan een crossdocking-order gekoppeld: Reeds ontvangen inslagorderregels. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdsinterval. De overige inslagorderregels. Deze regels worden gekoppeld op basis van de geplande ontvangstdatums. Inslagorderregels met de vroegste geplande ontvangstdatums worden het eerst gekoppeld. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het tijdsinterval. NB Uw branche bepaalt hoe de tijdsmarges worden ingesteld. U krijgt de beste resultaten door verschillende instellingen uit te proberen. Tijdsmarges kunnen worden uitgedrukt in uren of dagen. Gerelateerde onderwerpen Prioriteiten crossdocking-orders Crossdock-beperkingen Dynamisch crossdocking Bereik gedwongen crossdocking Effect van instellingen voor crossdocking Prioriteitsregels voor planning Wat gebeurt er als... Problemen oplossen |