| # Historie testgegevens steekproef per serienummer (qmptc3516m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de historie van de testgegevens per serienummer op te vragen. De gegevens zijn voorheen ingeevoerd in de detailsessie Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000). Testgegevensregels die voor elke positie van de inspectieorder zijn aangemaakt. Voorbeeld Als een inspectieorder 4 posities met een kenmerk heeft, worden er 4 regels gegenereerd. NB De sessie Historie testgegevens steekproeven per kenmerk (qmptc3515m000) toont de testgegevens die per kenmerk zijn ingevoerd. Welke sessie u gebruikt voor het invoeren van uw testgegevens, hangt af van de instelling van de parameter Methode testgegevens intoetsen in de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000). Gerelateerde onderwerpen Standaardinspecties Inspectieorder De code van de inspectieorder. Steekproef Een kleine hoeveelheid die genomen is van de totale (order) hoeveelheid en die de kwaliteit van de orderhoeveelheid aangeeft. Aspect Een onderdeel van een artikel. Bijvoorbeeld, een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan één of meer kenmerken hebben. Een kop kan bijvoorbeeld een diameter en een lengte hebben en de schroefdraad een diameter en een kleur. Serienummer Een uniek nummer dat door ERP LN wordt gegenereerd om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende metingen voor één steekproefhoeveelheid. Het aantal metingen is gebaseerd op de testhoeveelheid.
Voorbeeld
Steekproefhoeveelheid | 100 stuks
Testhoeveelheid | 20 stuks
Uitleg: u moet 5 proeven van elk 20 stuks uitvoeren om eensteekproefhoeveelheid van 100 stuks (100/20=5) te krijgen. Er worden dus 5 proefregels gegenereerd, met elk een uniek volgnummer. NB Het totale aantal serienummers mag niet groter zijn dan de waarde die het resultaat is van de deling van de steekproefhoeveelheid door de testhoeveelheid. Kenmerk Een verwijzing naar een bijzondere kwaliteit of een onderscheidingsteken van een artikel of een onderdeel/component van een artikel. Bijvoorbeeld: diameter, lengte, gewicht. Positie Het positienummer van een kenmerk dat wordt gemeten. De gemeten waarde wordt als testgegeven ingevoerd in de sessie Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) of Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000). Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Methode Het type kenmerkwaarde of de wijze waarop de kenmerkwaarde wordt berekend. Testdatum De datum en tijd waarop de test plaatsvond. Meetwaarde Het resultaat van de test. Een numerieke waarde wordt weergegeven indien u Kwantitatief hebt geselecteerd op het veld Soort resultaat en als het veld Soort kenmerk niet op Optie stond. Als een algoritme voor de inspectieorderregel is opgegeven, wordt met het algoritme de waarde van dit veld berekend. Eenheid De eenheid waarin de testresultaten worden vastgelegd of berekend. NB Dit veld is niet van toepassing als u Optie hebt geselecteerd op het veld Soort kenmerk. Optieset Een verzameling van mogelijke waarden van een kenmerk. U kunt voor elke waarde (optie) aangeven of deze acceptabel is of niet. De opties blauw en rood vormen samen een optieset. Voorbeeld
Kenmerk | pH-waarde
Testen | Lakmoesproef
Opties | blauw = acceptabel
rood = niet acceptabel
Optie De optie die is gevonden. NB De optie is Acceptabel of Niet acceptabel, afhankelijk van de waarde die u heeft ingevoerd op het veld Soort optie in de sessie Opties (qmptc0114m000). Testlocatie De fysieke locatie waar testen plaatsvinden. Medewerker De persoon die de test op dit kenmerk uitvoert. Instrument Het default instrument voor het meten van het kenmerk. Resultaat Het resultaat van de inspectie. NB De waarde van dit veld wordt automatisch door ERP LN gegenereerd, afhankelijk van de kwaliteitsgrenzen die u hebt vastgelegd in de sessie(s) Kenmerken kwaliteitscode (qmptc0115m000) en/of Opties (qmptc0114m000). |