| # Mogelijke waarden Best fit ERP LN reduceert de buffertijden om de nieuwe productiedatums die u in de huidige sessie hebt ingevoerd, in te passen. Hierbij wordt een schatting gemaakt van het percentage waarmee de buffertijden gelijkmatig moeten worden gereduceerd om de nieuwe productiedatums in te passen. De schatting kan verschillende malen worden herhaald totdat de productietijd haalbaar is op de gewijzigde datums. Het maximum aantal keren dat de procedure wordt herhaald, toetst u in op het veld Max. aantal iteraties verdichting buffertijd van de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000). De verdichting van een buffertijd met een percentage kan resulteren in een gebroken getal, bijv. 1,88 uren of dagen. Als de buffertijd wordt uitgedrukt in dagen, is een breuk niet toegestaan. De waarde wordt dan afgerond op het dichtst bijzijnde gehele getal. Na de afronding wordt gecontroleerd of de gewijzigde productiedatums haalbaar zijn. Als dat zo is, wordt het proces beëindigd. De buffertijd wordt gereduceerd met het percentage dat u hebt ingetoetst op het veld Doelpercentage verdichting van de sessie Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000). Doelpercentage ERP LN reduceert de buffertijden van alle bewerkingen met het percentage dat u heb ingetoetst op het veld Doelpercentage verdichting van de sessie Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000). Indien de buffertijd met slechts 3 procent moet worden gereduceerd, wordt de buffertijd toch met 100% gereduceerd indien u 100% invoert op het veld Doelpercentage verdichting. |