| # Verdichting buffertijden Bij het plannen van de productie van een order is het aan te raden enige speling in te bouwen, bijvoorbeeld door buffertijden te definiëren. Dit stelt u in staat flexibel in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen, bepaalde bewerkingen die meer tijd in beslag nemen dan verwacht, enzovoort. Het kan echter ook voorkomen dat u de hoeveelheid geplande speling wilt verlagen, bijvoorbeeld wanneer de startdatum is vertraagd en u de originele leverdatum nog steeds wilt halen. Met de sessie Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000) kunt u de buffertijd verdichten. U start deze sessie via het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Productieorders (tisfc0501m000) en de sessie Productieplanning (tisfc0110m000). In de sessie Geautomatiseerde verdichting buffertijden (tisfc1103s000) biedt ERP LN twee methoden om de buffertijd van de resterende bewerkingen van een productieorder te verlagen. Doelpercentage: ERP LN verlaagt de buffertijden van alle bewerkingen eenvoudigweg met het percentage dat u opgeeft. U kunt selecteren of dit ook moet gelden voor knelpuntafdelingen. Best fit: u voert een nieuwe startdatum en/of leverdatum in en ERP LN verlaagt de buffertijden zodanig dat de nieuwe datums worden gehaald. Ook hier kunt u aangeven of dit moet gelden voor knelpuntafdelingen. Het is ook mogelijk om de buffertijden in afzonderlijke bewerkingen te verlagen: In de sessie Productieorders (tisfc0101s000) kunt u de planningsdatums van een productieorder wijzigen. ERP LN plant de orders na elke wijziging opnieuw. In de sessie Productieplanning (tisfc0110m000) kunt u de datums en de buffertijd wijzigen. ERP LN plant de productieorder na elke wijziging opnieuw. In de sessie Productieplanning per planbord (tisfc1120m000) kunt u de datums en de buffertijd wijzigen met behulp van een grafische interface. ERP LN plant de order na elke wijziging opnieuw. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Datums in nota bepalen |