| # Assemblageorders genereren (tiapl3201m000) Deze sessie kunt u gebruiken om assemblageorders in Assemblagebeheer aan te maken voor productvarianten die in Assemblageplanning voorkomen. NB U kunt de huidige sessie alleen starten als uw huidige bedrijf is gedefinieerd als basisbedrijf in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000). Assemblageorders worden alleen aangemaakt als aan de volgende criteria is voldaan: Het veld Assemblagestatus in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) heeft de waarde Openstaand. Het selectievakje Te verwijderen in de details van de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) is uitgeschakeld. De Geplande einddatum assemblage in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) valt binnen de time fence van de assemblageorder voor de roll-off lijn. De time fence van de assemblageorder is gedefinieerd per assemblagelijn in de details van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). De Status assemblagelijnstructuur van de roll-off assemblagelijn, die wordt weergegeven in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000), is Geactualiseerd. Het artikel heeft de volgende kenmerken: Het soort artikel is Generiek. Het artikel is Seriedragend. Er bestaan bestelgegevens voor het artikel. Het bestelsysteem van het artikel is FAS. Als u de gegevens in de huidige sessie selecteert door naar de gerelateerde sessies te zoomen, kunt u alleen de assemblagelijnen, productvarianten en generieke artikelen selecteren die aan deze criteria voldoen. De time fence van de assemblageorder en de geplande afleverdatum zijn echter niet van invloed op de selectie die u kunt maken. Het aanmaken van assemblageorders is een complex proces, omdat een groot aantal gegevens moet worden gecombineerd. De processtroom kan als volgt worden samengevat: Op basis van de productvarianten die in de huidige sessies zijn geselecteerd, worden de productvariantstructuren gegenereerd. Voor uitgebreide informatie over dit proces, zie de online-help van de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000). De productvariantstructuur wordt alleen gegenereerd als het selectievakje Externe productvariantstructuur in de details van de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is uitgeschakeld. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt ERP LN de huidige productvariantstructuur. De assemblagelijnstructuur wordt geïnitialiseerd in Assemblagebeheer. De lijnstructuur moet zijn vastgesteld, omdat voor elke aanvoerassemblageorder de parent-assemblageorder bekend moet zijn. Deze structuur wordt doorlopen van het einde van de roll-off lijn tot het begin van de aanvoerlijnen. Tijdens het doorzoeken van de lijnstructuur worden de volgende gegevens geregistreerd. Ten eerste, of generieke subartikelen in een ander bedrijf worden geassembleerd en ten tweede de assemblagedelen en bewerkingen die gerelateerd zijn aan een engineering-module. De eerste actie wordt gebruikt om te bepalen welke assemblageorders moeten worden gegenereerd. Elk bedrijf heeft een eigen assemblageorder nodig. Bij de tweede actie worden gegevens verzameld voor het aanmaken van lijnstationvarianten (LSV's). Deze gegevens zijn afkomstig van de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen, en worden geëvalueerd op basis van ingangsdatums en units. De benodigde materialen en bewerkingen worden per lijnstation opgeslagen. De lijnstationvarianten worden vastgesteld en/of aangemaakt in Assemblagebeheer. In lijnstationvarianten zijn per lijnstation de assemblagedelen en bewerkingen opgeslagen die nodig zijn voor specifieke assemblageorder. U kunt lijnstationvarianten opnieuw gebruiken. Dit wil zeggen dat lijnstationvarianten ook voor andere assemblageorders kunnen worden gebruikt als voor deze orders dezelfde assemblagedelen en bewerkingen op het betreffende lijnstation nodig zijn. Met lijnstationvarianten voorkomt u onnodige gegevens en kunt u sneller werken. De assemblageorders worden aangemaakt, te beginnen met de roll-off lijn. Voor elk lijnstation wordt een lijnstationorder aangemaakt op basis van de betreffende lijnstationvariant. Het veld Assemblagestatus in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) wordt ingesteld op Gepland. Als het aanmaken van de assemblageorders niet helemaal goed is verlopen, blijft de Assemblagestatus Openstaand en worden de assemblagelijnen waarvoor geen assemblageorders zijn aangemaakt, meegenomen bij de volgende uitvoering van de sessie. Nadat de assemblageorders zijn aangemaakt, wordt een overzicht aangemaakt. Als er fouten zijn opgetreden, is de knop Meldingen beschikbaar. Klik op deze knop om de foutmeldingen te bekijken. Klik op Job aanmaken om de huidige sessie toe te voegen aan een job om de sessie in batchmodus uit te voeren. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblageplanning Assemblageorders Roll-off assemblagelijn De roll-off lijn waarop de productvariant tot een eindproduct wordt geassembleerd. Verder zijn de volgende kenmerken van de assemblagelijn belangrijk: De time fence van de assemblageorder. Deze time fence wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Er worden alleen productvarianten meegenomen met een Geplande einddatum assemblage (weergegeven in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000)) die binnen de time fence van de assemblageorder voor deze roll-off lijn valt. De Status assemblagelijnstructuur van de roll-off assemblagelijn, die wordt weergegeven in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Deze status moet Geactualiseerd zijn. Indien u een assemblagelijn selecteert door te zoomen van dit veld naar de gerelateerde sessie, kunnen alleen die assemblagelijnen worden geselecteerd waarvan de Status assemblagelijnstructuur Geactualiseerd is. Roll-off assemblagelijn De roll-off lijn waarop de productvariant tot een eindproduct wordt geassembleerd. Verder zijn de volgende kenmerken van de assemblagelijn belangrijk: De time fence van de assemblageorder. Deze time fence wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Er worden alleen productvarianten meegenomen met een Geplande einddatum assemblage (weergegeven in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000)) die binnen de time fence van de assemblageorder voor deze roll-off lijn valt. De Status assemblagelijnstructuur van de roll-off assemblagelijn, die wordt weergegeven in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Deze status moet Geactualiseerd zijn. Indien u een assemblagelijn selecteert door te zoomen van dit veld naar de gerelateerde sessie, kunnen alleen die assemblagelijnen worden geselecteerd waarvan de Status assemblagelijnstructuur Geactualiseerd is. Productvariant De productvariant waarvoor assemblageorders worden aangemaakt. Alleen productvarianten die aan de volgende criteria voldoen, worden in aanmerking genomen: Het veld Assemblagestatus in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) heeft de waarde Openstaand. Het selectievakje Te verwijderen in de details van de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) is uitgeschakeld. Als u een productvariant selecteert door van dit veld naar de gerelateerde sessie te zoomen, kunt u alleen productvarianten selecteren die aan deze criteria voldoen. Ook moet de Geplande einddatum assemblage (weergegeven in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000)) binnen de time fence van de assemblageorder voor deze roll-off lijn vallen. De time fence van de assemblageorder is gedefinieerd per assemblagelijn in de details van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Productvariant De productvariant waarvoor assemblageorders worden aangemaakt. Alleen productvarianten die aan de volgende criteria voldoen, worden in aanmerking genomen: Het veld Assemblagestatus in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) heeft de waarde Openstaand. Het selectievakje Te verwijderen in de details van de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) is uitgeschakeld. Als u een productvariant selecteert door van dit veld naar de gerelateerde sessie te zoomen, kunt u alleen productvarianten selecteren die aan deze criteria voldoen. Ook moet de Geplande einddatum assemblage (weergegeven in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000)) binnen de time fence van de assemblageorder voor deze roll-off lijn vallen. De time fence van de assemblageorder is gedefinieerd per assemblagelijn in de details van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). Van artikel De code van het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Meldingen Klik op deze knop om eventuele foutmeldingen te bekijken. |