| # Capaciteitsgebruik per geplande order Deze sessie kunt u gebruiken om het capaciteitsgebruik per resource of geplande order op te vragen. Voor elke bewerking toont ERP LN het capaciteitsgebruik op een afzonderlijke regel. Indien dezelfde resource wordt gebruikt voor twee bewerkingen, verschijnen er dus twee afzonderlijke regels. In de detailsessie kunt u de doorlooptijd en de algemene instellingen van elke orderregel opvragen. U kunt de capaciteitsgegevens op drie verschillende manieren opvragen: Per resource, op volgorde van datum (default). Per combinatie van resource/ordernummer, gesorteerd op bewerking. Per ordernummer, gesorteerd op bewerking. Indien u de capaciteitsgegevens per resource opvraagt, toont ERP LN alle geplande orders waarvoor resourcecapaciteit is benodigd. U kunt op een specifieke order dubbelklikken om de detailgegevens over de benodigde resourcecapaciteit te bekijken. Voor een meer algemeen overzicht van de benodigde capaciteit van een specifieke resource, selecteert u achtereenvolgens de optie Resource in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties en de optie Resourceorderplan opvragen. ERP LN start dan de sessie Orderplan resources (cprrp0530m000) waarin ERP LN alle orders kan weergeven waarvoor resourcecapaciteit benodigd is binnen een definieerbare tijdsbucket. Indien u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. NB De gegevens in de huidige sessie worden bijgewerkt indien u de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000) of Geplande orders fiatteren (cprrp1200m000) uitvoert. Per geplande order wordt het capaciteitsgebruik alleen gegenereerd binnen de horizon van de vaste doorlooptijd en de opslaghorizon van de resource die tot het orderartikel behoren. NB De sessie Capaciteitsgebruik per geplande order (cprrp2100m000) bevat geen gegevens over de kritische capaciteitsbehoefte, maar alleen over het capaciteitsgebruik voor geplande orders. ERP LN slaat de gegevens over de kritische capaciteitsbehoefte op in de sessie Kritische capaciteitsbehoefte (cprmp3560m000). Deze gegevens dienen als invoe voor het resourcehoofdplan. Gerelateerde onderwerpen RRP-run, een overzicht RRP-run, basisberekening voor één artikel Een overzichtssessie gebruiken Simulatie De aanduiding voor een totale planningsoplossing. Elke simulatie vertegenwoordigt een totale planningsoplossing met bepaalde instellingen voor de planning van artikelen en resources. Met behulp van simulaties kunt u verschillende planning-opties analyseren en met elkaar vergelijken om zo tot de beste planningsoplossing te kunnen komen. U kunt bijvoorbeeld verschillende vraagprognosen of sourcingstrategieën invoeren. Een van de simulaties is de actuele simulatie die correspondeert met de actuele planningssituatie. U kunt alleen geplande orders en productieplannen van de actuele simulatie naar het uitvoeringsniveau van ERP LN overzetten. Gerelateerde onderwerpen Simulaties in Enterprise Planning Simulatie De simulatie is de actuele simulatie. Planniveau Het niveau binnen een hiërarchische planningsstructuur. Plant u op een hoger planniveau, dan zijn de plannen algemener en minder gedetailleerd. Voorbeeld Planniveau 1 is het hoogste niveau; hoe hoger het nummer, des te lager is het planniveau. Gerelateerde onderwerpen Planniveaus en productfamilies Ordersoort De soort order waarvoor u het capaciteitsgebruik van de resource weergeeft. Geplande order Het nummer van de geplande order. Positie Het identificatienummer van de orderregel. Planartikel Het bestelde planartikel waarvoor resourcecapaciteit benodigd is. Bewerking De bewerking waarvoor resourcecapaciteit benodigd is. Geplande invoerhoeveelheid De hoeveelheid waarvoor ERP LN de productie daadwerkelijk plant. De Geplande invoerhoeveelheid van een bewerking kan groter zijn dan de Geplande uitvoerhoeveelheid van de bewerking vanwege het afval en de opbrengst. De hoeveelheid afval en het percentage opbrengst worden vastgelegd in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Geplande uitvoerhoeveelheid De verwachte uitvoerhoeveelheid van de bewerking. ERP LN houdt rekening met het afval en de opbrengst. Orderhoeveelheid Het totale hoeveelheid van de orderregels van de geplande order. Capaciteitsgebruik De som van de gemiddelde omsteltijd en de totale cyclustijd in uren voor de orderhoeveelheid van het artikel. Mancapaciteit productie De mancapaciteit in uren die nodig is om de geplande invoerhoeveelheid te produceren. ERP LN berekent de waarde van dit veld door de waarde van het veld Manbezetting voor productie in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) te vermenigvuldigen met de waarde van het veld Productiecyclustijd. Machinecapaciteit productie De machinecapaciteit in uren die nodig is om de geplande invoerhoeveelheid te produceren. ERP LN berekent de waarde van dit veld door de waarde van het veld Machinebezetting in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) te vermenigvuldigen met de waarde van het veld Productiecyclustijd. Productiecyclustijd De resourcecapaciteit in uren die nodig is om de geplande invoerhoeveelheid te produceren. ERP LN berekent de productiecyclustijd door de waarde van het veld Geplande invoerhoeveelheid te vermenigvuldigen met de waarde van het veld Cyclustijd. Gemiddelde omsteltijd De gemiddelde omsteltijd voor de bewerking die is vastgelegd in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Vaste omsteltijd De tijd die nodig is om een machine om te stellen voor een volgende bewerking. Deze tijd staat los van de bewerkingsvolgorde. Cyclustijd De cyclustijd voor de productie van één artikel. Buffer De buffertijd van de opgegeven bewerking. Tijdseenheid buffertijd De tijdseenheid waarin ERP LN de buffertijd uitdrukt. Vaste duur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de cyclustijd een vaste duur. Wachten De tijd dat een order op een afdeling blijft nadat een bewerking is gereedgemaakt . ERP LN plant geen wachttijden volgens een specifieke kalender. De planning van de wachttijd is gebaseerd op 7 dagen per week en 24 uur per dag. Een typisch voorbeeld is de tijd die na het verven nodig is voor het drogen. Tijdseenheid wachttijd De tijdseenheid waarin ERP LN de wachttijd uitdrukt. Verplaatsen De verplaatsingstijd aan het einde van de bewerking. Resource De resource waarvoor ERP LN het capaciteitsgebruik weergeeft. Machine De machine van de resource waarvan capaciteit benodigd is. Transfereerbare seriegrootte Het aantal artikelen waarvoor een bewerking moet zijn beëindigd om met de volgende bewerking te kunnen beginnen. Zelfs indien een bewerking nog niet gereed is voor alle artikelen van een productieorder, kunt u toch met de bewerking van de gereedgekomen artikelen beginnen. Dit concept is in de plaats gekomen van het concept van overlappingspercentage voor bewerkingen. Hoeveelheid afval Een vaste hoeveelheid onbruikbaar materiaal, zoals defecte componenten of materiaal dat verloren is gegaan tijdens het knippen of zagen. De bruto materiaalbehoefte moet worden vergroot ter compensatie van het verwachte verlies aan afval. Soort opbrengst Bepaalt of en hoe afgekeurde producten uit de productie komen indien het opbrengstpercentage lager is dan 100%. Twee soorten opbrengst zijn aanwezig: Discreet Producten die tijdens de productie verloren gaan, worden gezien als uitval. Niet-discreet Producten gaan verloren door bijvoorbeeld verdamping. Percentage opbrengst De bruikbare uitvoer van een proces, dat wordt uitgedrukt in een percentage van de invoer. Voorbeeld 1 De productie van gloeilampen kent een opbrengstpercentage van 98%. Dus van elke 100 gloeilampen zijn er 98 van voldoende kwaliteit. De overige gloeilampen zijn defect en worden daarom afgekeurd. Voorbeeld 2 Staaldraden worden in elkaar gedraaid tot een staalkabel. Door het draaien wordt de kabel 10% korter dan de losse draden. De opbrengst is dan 90%. Buffer De datum en tijd waarop het materiaal nodig is om met de productie op tijd te kunnen beginnen. Productie / Geplande start De starttijd van de bewerking. Indien u een orderplan simuleert, bepaalt ERP LN de start- en eindtijd van de bewerkingen door achteruit te plannen. ERP LN plant achteruit op basis van de extra doorlooptijd, veiligheidstijd en routing van het planartikel. ERP LN begint met achteruitplannen vanaf de behoeftedatum van de geplande order. ERP LN berekent eerst de som van de veiligheidstijd en de extra doorlooptijd. Dit resulteert in een aantal dagen. Hierna ziet ERP LN de datum, d.w.z. het berekende aantal dagen vóór de behoeftedatum, als de einddatum van de order. Vanaf de einddatum plant ERP LN de start- en eindtijd van de bewerkingen vooruit op basis van de routing. De laatst geplande bewerking moet gereed zijn op de einddatum van de order. De lengte van de periode tussen de start- en eindtijd is gelijk aan de som van de omsteltijd en de productietijd. ERP LN haalt de extra doorlooptijd van het planartikel op uit de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) en de veiligheidstijd van het planartikel uit de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100s000). NB De wijze waarop een order wordt gepland, kunt u handmatig wijzigen op het veld Planningsmethode van de sessie Geplande orders (cprrp1100m000). Gerelateerde onderwerpen Herplannen van orders. Geplande einddatum De eindtijd van de bewerking. Indien u een orderplan simuleert, bepaalt ERP LN de start- en eindtijd van de bewerkingen door achteruit te plannen. ERP LN plant achteruit op basis van de extra doorlooptijd, veiligheidstijd en routing van het planartikel. ERP LN begint met achteruitplannen vanaf de behoeftedatum van de geplande order. ERP LN berekent eerst de som van de veiligheidstijd en de extra doorlooptijd. Dit resulteert in een aantal dagen. Hierna ziet ERP LN de datum, d.w.z. het berekende aantal dagen vóór de behoeftedatum, als de einddatum van de order. Vanaf de einddatum plant ERP LN de start- en eindtijd van de bewerkingen vooruit op basis van de routing. De laatst geplande bewerking moet gereed zijn op de einddatum van de order. De lengte van de periode tussen de start- en eindtijd is gelijk aan de som van de omsteltijd en de productietijd. ERP LN haalt de extra doorlooptijd van het planartikel op uit de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) en de veiligheidstijd van het planartikel uit de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100s000). NB De wijze waarop een order wordt gepland, kunt u handmatig wijzigen op het veld Planningsmethode van de sessie Geplande orders (cprrp1100m000). Zie Herplannen van orders. Start buffer (vervolgbewerking) De precieze en vroegste startdatum/tijd van de volgende bewerking. ERP LN berekent de startdatum/tijd door de waarde van de velden Wachten en Verplaatsen op te tellen bij de waarde van het veld Startdatum wachttijd. Materiaalmagazijn Dit veld wordt alleen gebruikt indien de order wordt gepland door een planner, waarbij ERP LN laat zien uit welk magazijn de planner de materialen haalt. Machine Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de resource waarvan de geplande order capaciteit nodig heeft, gebruik van de machinecapaciteit voor de planning. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, maakt de resource waarvan de geplande order capaciteit nodig heeft, gebruik van de mancapaciteit voor de planning. ERP LN houdt rekening met de machine- of mancapaciteit, afhankelijk van of u een waarde hebt ingetoetst op het veld Machinebezetting in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Als u een waarde hebt ingetoetst, gebruikt ERP LN het aantal machines om de planning uit te voeren. Als u het aantal machines niet opgeeft, plant ERP LN de capaciteit op basis van de waarde die u hebt ingetoetst op de velden Manbezetting voor omstelling en Manbezetting voor productie. Geplande orders Hiermee start u de sessie Geplande orders (cprrp1100m000). Gepland capaciteitsgebruik per geplande order afdrukken Hiermee start u de sessie Gepland capaciteitsgebruik per geplande order afdrukken (cprrp2400m000). Gepland capaciteitsgebruik per resource afdrukken Hiermee start u de sessie Gepland capaciteitsgebruik per resource afdrukken (cprrp2401m000). Resourcehoofdplan afdrukken Hiermee start u de sessie Resourcehoofdplan afdrukken (cprmp3410m000). Kritische capaciteitsbehoefte Hiermee start u de sessie Kritische capaciteitsbehoefte (cprmp3560m000). Reserveringen capaciteit-CTP Hiermee start u de sessie Reserveringen capaciteit-CTP (cprmp5520m000). Afdelingsbezetting Hiermee start u de sessie Afdelingsbezetting per dag (tisfc1506m000). Resourcehoofdplan Hiermee start u de sessie Resourcehoofdplan (cprmp3501m000). Werktijden per kalender Hiermee start u de sessie Werktijden per kalender (tcccp0120m000). Simulatie - beschikbaarheid Hiermee start u de sessie Simulatie - beschikbaarheid (cprpd4160m000). Chart resourcehoofdplan Hiermee start u de sessie Chart resourcehoofdplan (cprmp3703m000). Resource - signaleringen Hiermee start u de sessie Resource - signaleringen (cprao1130m000). Prestatie-indicatoren Hiermee start u de sessie Prestatie-indicatoren (cprao2201s000). Geplande orders Hiermee start u de sessie Geplande orders (cprrp1100m000). |