| # Labels in Productie (TI) Inleiding In Productie (TI) kunnen twee soorten labels worden gebruikt: Kanban-kaarten Labels voor productieorders Kanban-kaarten worden gebruikt als trigger voor de aanvoer van materiaal op de werkvloer, terwijl labels voor productieorders dienen ter identificatie van voltooide productieorders. NB Er is een duidelijk verschil tussen Kanban-kaarten en labels voor productieorders. Kanban-kaarten en labels worden in Productie (TI) op een andere manier gedefinieerd en gebruikt. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt hieronder beschreven. Kanban-kaarten in Productie (TI). Als u de layout van de werkvloer in een pull-productieomgeving ontwerpt, kunt u ervoor kiezen om Kanban-kaarten te gebruiken voor het triggeren van de aanvoer van tussenproducten aan afdelingen. Gebruik de sessie Kanban-kaarten afdrukken (tirou2402m000) om de Kanban-kaarten aan te maken waarmee aanvoer aan de werkvloer wordt getriggerd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om voor elke bewerking in een bepaalde routing Kanban-kaarten aan te maken. Als een specifieke bewerking van een product is voltooid, wordt de Kanban-kaart uitsluitend gebruikt om tussenproducten van de vorige bewerking te vragen, zodat het werk kan worden voortgezet. Voer de kaart-layout in op het veld Kaart-layout in de sessie Kanban-kaarten afdrukken (tirou2402m000). Definieer de layout van de kaart in de sessie Etiketlayouts (whwmd5520m000). De kaart-layout geeft aan welk type informatie de Kanban-kaart bevat. U moet het type informatie invoeren door middel van omschrijvingen en specifieke codes. Zie Etiketlayout en afdrukken voor meer informatie. De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van de omschrijvingen en codes die u kunt gebruiken op Kanban-kaarten.
Omschrijving | Code in de tekst van de kaart-layout
Omschrijving op kanban | #lb.item
Hoeveelheid verpakkingsvorm | #lb.quan.item
Verzenden-van afdeling | #lb.shfr.code
Verzenden-aan afdeling | #lb.shto.code
Verpakkingsvorm | #lb.pack.item
De informatie op een Kanban-kaart kan er als volgt uitzien:
Omschrijving op kanban | Fietsframe
Hoeveelheid verpakkingsvorm | 5
Verzenden-van afdeling | Afdeling Lassen
Verzenden-aan afdeling | Afdeling Assemblage
U kunt de Kanban-informatie op de kaart afdrukken door deze in te voeren in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000). Labels voor productieorders in Productie (TI) Op labels voor productieorders in Productie (TI) worden de gereedgemelde hoeveelheden aangegeven. De labels vormen een hulpmiddel bij het verplaatsen van de productieorder naar het magazijn. Een dergelijk label bevat informatie zoals het nummer van de productieorder, het soort artikel in de productieorder, het magazijn waarnaar de artikelen moeten worden overgezet, enzovoort. Labels worden voor gereedgemelde productieorders afgedrukt als het volgende geldt: Er is een label-layout ingevoerd op het veld Etiket-layout voor etiketten afdrukken in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0500m000). Het selectievakje Etiket tijdens gereedmelding orders afdrukken in de detailsessie Orders gereedmelden (tisfc0520m000) is ingeschakeld. De default instelling voor dit selectievakje wordt opgegeven in de detailsessie Default productieordergegevens (tisfc0102m000). Of er labels moeten worden afgedrukt wanneer een order is gereedgemeld, kan ook in de volgende sessie worden aangegeven: Productieschema's gereedmelden (tirpt1201m000) Productieorders uit productieschema's gereedmelden (tirpt1502m000) De label-layout wordt gedefinieerd in de sessie Etiketlayouts (whwmd5520m000). De label-layout geeft aan welk type informatie de productieorder bevat. In Etiketlayout en afdrukken vindt u de codes die u op labels voor productieorders kunt gebruiken. Gerelateerde onderwerpen Etiketlayout en afdrukken Kanban instellen, etiketlayout en orders genereren |