| # Buffer-, wacht- en verplaatsingstijden verwijderen (tirou1220m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de volgende doorlooptijdelementen tussen opeenvolgende bewerkingen in dezelfde afdeling te verwijderen: Buffertijd Wachttijd Verplaatsingstijd Wanneer u deze elementen verwijdert, worden de corresponderende velden ingesteld op nul. De sessie zoekt naar de ketens van routingbewerkingen met dezelfde afdeling. Belangrijk! Met de sessie worden routingbewerkingen voor een bepaalde reeks artikelen geselecteerd. Een bewerking wordt alleen geselecteerd als deze voldoet aan deze criteria: De bewerking is geldig op de opgegeven Peildatum. De routingbewerking hoort bij een routing die deel uitmaakt van de standaardconfiguratie van het artikel. Dat wil zeggen dat het selectievakje Standaardconfiguratie in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000) ingeschakeld moet zijn. De status van het project mag niet groter zijn dan Actief. Deze conditie geldt alleen voor klantspecifieke artikelen. NB De volgende tijden worden niet ingesteld op nul: De buffertijd van de eerste bewerking in de keten. De wacht- en verplaatsingstijd van de laatste bewerking in de keten. Bij het omstellen of muteren van de routing kunnen bewerkingen worden toegevoegd of verwijderd, dus elke bewerking kan de eerste of de laatste zijn. Het is daarom niet handig om de doorlooptijd te verwijderen bij het omstellen of muteren van de routing. In deze sessie kunt u selecties opgeven voor: Maakartikel Routing Afdeling Taak Machine Zie Van- en T/m-velden gebruiken. De sessie biedt extra voorzieningen, zoals: Een opdracht Tellen Een optioneel rapport van de bijgewerkte records Een simulatie Van maakartikel Geef een selectie op. Peildatum Geef een datum op. De sessie selecteert bewerkingen die geldig zijn op de peildatum: een bewerking wordt geselecteerd als de peildatum tussen de Ingangsdatum en de Vervaldatum van de bewerking valt. Gerelateerde onderwerpen Ingangsdatum van materialen en bewerkingen Standaardroutings meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de sessie een routingartikel vindt dat verwijst naar een standaardrouting die geen deel uitmaakt van de selectie, wordt deze standaardrouting ook verwerkt. U geeft bijvoorbeeld deze selectie op: Van maakartikel: XXXX T/m maakartikel: XXXX Standaardroutings meenemen: Ja Alle andere selectievelden: Volledige reeks Artikel XXXX bevat twee routings: 0 en 001, die beide verwijzen naar standaardrouting CNV. De sessie verwerkt CNV, ook al maakt die geen deel uit van de selectie. NB Als standaardroutings deel uitmaken van de selectie, worden ze altijd verwerkt, ook als het selectievakje Standaardroutings meenemen uitgeschakeld is. U geeft bijvoorbeeld deze selectie op: Van maakartikel: [Leeg] T/m maakartikel: [Leeg] Standaardroutings meenemen: Nee Alle andere selectievelden: Volledige reeks De sessie verwerkt standaardrouting CNV, omdat deze deel uit van de selectie. Gerelateerde onderwerpen Standaard routing Buffertijd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de buffertijden op nul gezet. NB De buffertijd van de eerste bewerking wordt niet op nul gezet. Wachttijd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de wachttijden op nul gezet. NB De wachttijd van de laatste bewerking wordt niet op nul gezet. Verplaatsingstijd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de verplaatsingstijden op nul gezet. NB De verplaatsingstijd van de laatste bewerking wordt niet op nul gezet. Alleen simulatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert de sessie een simulatie uit. Er worden geen wijzigingen aangebracht. De sessie drukt een rapport af van de tijden die zouden worden gewijzigd op basis van de selectiecriteria. Afdrukverslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt de sessie een verslag van de wijzigingen af. Verwerken Hiermee wordt de verwijdering gestart. Tellen Worden de records geteld die zouden worden gewijzigd op basis van de selectiecriteria. |