| # Assemblageorders herplannen (tiasl4220m000) Deze sessie kunt u gebruiken om orders handmatig te verschuiven of om te wisselen zodat u kunt inspelen op onvoorziene omstandigheden. De richting waarin u een order verschuift, is gebaseerd op tijd. Als u een order achteruit verschuift, verschuift u de order naar een eerder tijdstip. Dit betekent dat de order ook een lager positienummer in de lijnvolgorde krijgt. Als u een order vooruit verschuift, verschuift u de order naar een later tijdstip. Dit betekent dat de order ook een hoger positienummer in de lijnvolgorde krijgt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten wijzigingen: verschuiven en omwisselen. U moet eerst de gewenste wijziging selecteren. Voorbeeld De originele volgorde is 1-2-3-4-5. Bij het omwisselen van bijvoorbeeld de orders 1 en 4 wisselen deze orders van plaats zonder dat er verder iets wordt gewijzigd. De volgorde 1-2-3-4-5 wordt dus 4- 2-3- 1-5. Bij het verschuiven van een order wordt de order uit de huidige positie gelicht en op een andere positie ingevoegd. Alle orders tussen de initiële en de nieuwe positie schuiven één positie op in de richting van de initiële positie. Als gevolg daarvan verschuiven de orders tussen deze posities in de richting van de verschoven order. Als u order 4 drie posities achteruit verschuift, is de nieuwe volgorde 4-1-2-3-5. Orders 1, 2 en 3 zijn één positie vooruit verschoven. Maar als u order 1 drie posities vooruit verschuift, is de nieuwe volgorde 2-3-4- 1-5 en zijn de orders 2, 3 en 4 één positie achteruit verschoven. NB U kunt alleen assemblageorders met de status Gepland omwisselen en verschuiven. Als de omgewisselde/verschoven order een nieuwe geplande afleverdatum heeft die vóór de peildatum van de order ligt, wordt u gevraagd of u wilt doorgaan. Dit gebeurt om de volgende reden. Met behulp van de peildatum wordt bepaald of de inhoud van een order geldig is. De inhoud van een order bestaat onder andere uit de vereiste materialen en bewerkingen. Als de afleverdatum vóór de peildatum ligt, kunnen zich problemen voordoen, omdat de productie in dat geval wordt gebaseerd op een orderinhoud die nog niet geldig is. Zo kan een bepaald kenmerk van het product op dat moment mogelijk nog niet worden geproduceerd, omdat de vereiste machines nog niet operationeel zijn. Daarom vraagt ERP LN u in een dergelijke situatie om een bevestiging. Als u doorgaat, worden meldingen geregistreerd. U kunt de meldingen bekijken in de sessie Assemblagemeldingen (tiasc0501m000). De planner kan desgewenst actie ondernemen op deze orders. De nieuwe geplande afleverdatums van de assemblageorders (productvarianten) worden doorgegeven aan Configurator. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Type herplanning Selecteer de gewenste wijziging. Omwisselen: twee orders wisselen van plaats zonder dat er verder iets wordt gewijzigd. Verschuiven: een order wordt uit de huidige positie gelicht en op een andere positie ingevoegd. De verschoven order verplaatst de orders tussen de initiële en de nieuwe positie één positie in de richting van de initiële positie. Zie de sessiehelp voor meer informatie. Lijnsegment Het lijnsegment waarvoor de assemblageorders moeten worden herpland. Orders worden ingepland per segment. De ordervolgorde kan per lijnsegment verschillen. / Het lijnsegment waarvoor de assemblageorders moeten worden herpland. Orders worden ingepland per segment. De ordervolgorde kan per lijnsegment verschillen. Eerste order De eerste van twee orders die worden omgewisseld.
Omwisselbewerking
Volgorde | 1-2-3-4-5
Eerste order | 1
Tweede order | 4
Resultaat | 4-2-3-1-5
Tweede order ... Te verschuiven order Selecteer de order die u wilt herplannen. Richting van verschuiving U kunt kiezen uit Vooruit of Achteruit (in de tijd). Zie de sessiehelp voor meer informatie. Aantal posities verschuiving Typ het aantal posities waarmee u de geselecteerde order in de lijnvolgorde wilt verschuiven. Zie de sessiehelp voor meer informatie. Herplannen Klik hierop om orders te verschuiven of om te wisselen. Meldingen Klik hierop om foutmeldingen weer te geven, zoals lijnstationorders waarvan de vereisten niet zijn gebackflushed of OHW-overboekingen die niet kunnen worden aangemaakt. |