| # Werklastbeheersing, berekening van planningsprioriteiten Als het gewenste productievolume in een planperiode te groot is vanwege capaciteits- of materiaalbeperkingen, zal ERP LN een selectie maken. Bepaalde planartikelen kunnen direct worden gepland. De overige artikelen moeten naar de volgende of voorgaande planperiode worden verschoven. Deze selectie is gebaseerd op de volgende plannings- en artikelgegevens: Planningsgegevens: Productievolume Verschoven volume Aantal verschoven perioden Artikelgegevens: Totale materiaalkosten Productiekosten Artikelprioriteit Artikelgegevens kunnen worden gedefinieerd in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). De wijze waarop de planningsprioriteiten worden berekend, kunt u wijzigen in de sessie Parameters werklastbeheersing (cpwlc2101m000). Het effect van de velden in die sessie wordt weergegeven in de online-handleiding Werklastbeheersing, een uitgebreid voorbeeld. Prioriteitsniveau Voor elk planartikel wordt een prioriteitsniveau berekend. Er zijn drie verschillende benaderingen beschikbaar. Het prioriteitsniveau kan gebaseerd zijn op: Planningsgegevens, zoals het productievolume Voorgedefinieerde artikelprioriteiten (zoals hoog, gemiddeld, laag) Een combinatie van planningsgegevens en artikelprioriteiten Dit bepaalt u op het veld Prioriteit artikel meenemen.. Planningsgegevens Als het veld Prioriteit artikel meenemen op Nee staat, is het prioriteitsniveau gebaseerd op de planningsgegevens, zoals het productievolume. Het prioriteitsniveau wordt berekend aan de hand van de volgende methode: Regels achterwaarse/voorwaartse planning Eerst wordt het prioriteitsniveau als volgt ingesteld: Productievolume Het productievolume is de hoeveelheid die in een planperiode wordt geproduceerd. Verschoven volume Het productievolume dat naar een andere planperiode is verschoven. Aantal verschoven perioden Het aantal perioden waarmee een bepaald productievolume vooruit of achteruit is verschoven. Verschoven volume en perioden Het volume en de verschoven perioden worden gedefinieerd als:
    Verschoven volume * Aantal verschoven perioden
Voor de achterwaartse en voorwaartse planning kunt u afzonderlijke regels definiëren op de velden Vooruitplanningsregel en Achteruitplanningsregel. Materiaal- en productiekosten Het prioriteitsniveau dat bij de vorige stap is bepaald, kan worden aangepast door de waarde daarvan te vermenigvuldigen met de materiaal- of productiekosten van het planartikel. Dit wordt bepaald op basis van het selectievakje Materiaalkosten meenemen of Productiekosten meenemen in de sessie Parameters werklastbeheersing (cpwlc2101m000). Voorgedefinieerde artikelprioriteiten Indien het veld Prioriteit artikel meenemen op Alleen staat, is het prioriteitsniveau gebaseerd op voorgedefinieerde artikelprioriteiten. Een artikelprioriteit kan bijvoorbeeld laag, gemiddeld of hoog zijn. De prioriteit van elk planartikel wordt vastgelegd op het veld Productiekosten meenemen in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). Combinatie van planningsgegevens en artikelprioriteiten Als het veld Prioriteit artikel meenemen op Ja staat, is het prioriteitsniveau gebaseerd op een combinatie van planningsgegevens en voorgedefinieerde artikelprioriteiten. Het prioriteitsniveau wordt als volgt berekend: De wijze waarop een prioriteitsniveau wordt berekend, vindt u onder het kopje "Planningsgegevens". Het prioriteitsniveau wordt vervolgens vermenigvuldigd met een prioriteitsfactor die het relatieve belang van een planartikel weergeeft. De prioriteitsfactor is gebaseerd op de volgende tabel:
Prioriteit | Prioriteitsfactor
--- | ---
Hoogst | 1.8
Zeer hoog | 1.6
Hoger | 1.4
Hoog | 1.2
Gemiddeld | 1
Laag | 0.8
Lager | 0.6
Zeer laag | 0.4
Laagst | 0.2
De prioriteit van een planartikel wordt vastgelegd op het veld Productiekosten meenemen in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). NB In het criterium van het productievolume wordt er geen rekening gehouden met de maateenheid. Als de planartikelen verschillende maateenheden hebben, zoals stuks, kg of liter, is het productievolume niet geschikt als criterium. In dat geval kunt u beter de financiële waarde van het productievolume gebruiken. Daartoe schakelt u het selectievakje Materiaalkosten meenemen of Productiekosten meenemen in. Als de planningsregels resulteren in hetzelfde prioriteitsniveau voor twee artikelen, wordt het artikel met het hoogste productievolume het eerste gepland. Gerelateerde onderwerpen Werklastbeheersing Werklastbeheersing, planningsalgoritme |