| # Reference designators per voorgecalculeerd materiaal (ticst0106m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de reference designators die aan het voorgecalculeerde materiaal zijn gekoppeld, op te vragen en te muteren. Indien een reference designator is gekoppeld aan een stuklijstregel, wordt de reference designator in deze sessie automatisch weergeven tijdens het genereren van een SFC-productieorder. U kunt ook nieuwe reference designators aan het voorgecalculeerde materiaal toevoegen. NB U kunt geen reference designators vastleggen voor de stuklijstregels van phantoms. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Procedure voor het koppelen van reference designators in de stuklijst Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst Reference designators en MBC's Productieorder Een order voor het produceren van een hoeveelheid van een artikel voor een bepaalde leverdatum. Positie Het nummer van de stuklijstregel. Reference designator Geeft aan op welke positie van een artikel een component kan worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld de positie van een weerstand op een printplaat. Reference designators worden vaak toegepast in de elektronicabranche en kunnen afkomstig zijn van een CAD-station. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Omschrijving De omschrijving van de reference designator. Dit kan bijv. een code zijn die verwijst naar de positie waarop een componentartikel moet worden bevestigd. Nettohoeveelheid Het aantal artikelen op de regel van het voorgecalculeerde materiaal waarop de reference designator van toepassing is. Een reference designator kan gebruikt worden voor een of meer artikelen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Procedure voor het koppelen van reference designators in de stuklijst Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst |