| # Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een volgorde van assemblageorders te genereren voor een assemblagelijn. De volgorde van orders wordt gegenereerd op basis van de lijnmix die is aangemaakt in de module Assemblagebeheer. U kunt de lijnmixen opvragen in de sessie Assemblagelijn - lijnmix (tiasc2501m000). De volgorde van orders die deel uitmaken van de lijnmix, wordt bepaald met behulp van volgorderegels. De volgordebepaling is bedoeld om de meest efficiënte ordervolgorde tot stand te brengen. Telkens wanneer ERP LN een volgordebepalingsrun uitvoert, worden de kosten van het resultaat van de run in deze sessie weergegeven. Raadpleeg Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer voor details over de volgordebepaling. Parameters wijzigen U moet verschillende parameters instellen, bijvoorbeeld hoeveel volgordebepalingsruns door ERP LN voor elke assemblagelijn worden uitgevoerd. Hiervoor gebruikt u de sessie Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000). De parameters die u definieert, worden aan een assemblagelijn gekoppeld en zijn specifiek voor uw aanmeldcode. Procedure Voer voor het genereren van lijnvolgorden de volgende procedure uit. Niet alle beschikbare opties worden hieronder beschreven. Selecteer opties voor de volgordebepaling, zoals Achterstand elimineren of Volgorde fiatteren. Selecteer de assemblagelijn, de afleverdatums, de lijnsegmenten en het kernsegment in het vak Selectie volgorde. Klik op de knop Genereren om een volgordebepalingsrun voor de selectie te genereren. In het vak Resultaten volgordebepaling worden de resultaten weergegeven, uitgedrukt in kosten. Herhaal stap drie totdat er geen sprake meer is van een duidelijke optimalisatie van de kosten of totdat u tevreden bent over het resultaat. Klik op de knop Evalueren om een overzicht af te drukken met de volgorde en de optiecombinaties van de orders. U kunt maximaal 25 runs uitvoeren. Wanneer u op de knop Fiatteren klikt, voert ERP LN een offsetting van de orders uit op het niveau van het lijnsegment en wordt het selectievakje Offsetting ingeschakeld dat wordt weergegeven in de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) voor offsetting op het niveau van het lijnstation. Bovendien worden alle fouten en waarschuwingen geregistreerd in ERP LN. De kwaliteit van elke run wordt weergegeven in de keuzelijst Resultaten volgordebepaling. U kunt de resultaten van de vorige of volgende volgordebepalingsrun weergeven door op de knop Omhoog of Omlaag te klikken. Nadat u deze sessie hebt uitgevoerd, voert u een offsetting uit voor de orders op het niveau van het lijnstation in de sessie Lijnstationorders offsetten (tiasl4230m000). NB Met behulp van de peildatum wordt bepaald of de inhoud van een order geldig is. De inhoud van een order bestaat onder andere uit de vereiste materialen en bewerkingen. Als de afleverdatum vóór de peildatum ligt, kunnen zich problemen voordoen, omdat de productie in dat geval wordt gebaseerd op een orderinhoud die nog niet geldig is. Zo kan een bepaald kenmerk van het product op dat moment mogelijk nog niet worden geproduceerd, omdat de vereiste machines nog niet operationeel zijn. Als na het fiatteren van een volgorde blijkt dat de afleverdatum van een order vóór de peildatum ligt, geeft ERP LN een melding weer om u voor dergelijke situaties te waarschuwen. In de huidige sessie worden twee volgorden gegenereerd: De volgorde Actueel die niet kan worden gewijzigd in de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000). De volgorde Gegenereerd die u kunt wijzigen in de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000). U kunt de volgorden die door de huidige sessies zijn gegenereerd, opvragen in de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Lijnstationvarianten en lijnstationorders Kosten assemblageorders Backflushing assemblage Bezetting assemblagelijnstations Assemblageorders Opties volgordebepaling Segmentspecifieke optimalisatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert ERP LN de volgorde alleen voor het segment dat is geselecteerd op het veld Kernsegment. U kunt ook het selectievakje Controle aangrenzende segmenten inschakelen om de volgorde voor een segment te optimaliseren. Controle aangrenzende segmenten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN houdt bij het optimalisatieproces rekening met de segmenten die onmiddellijk voorafgaan en volgen op de opgegeven segmenten. Hierdoor ontstaat een volgorde die kan worden geconverteerd naar de aangrenzende segmenten. Dit betekent dat de volgorde kan worden gewijzigd. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als het selectievakje Segmentspecifieke optimalisatie is ingeschakeld. Als het selectievakje Lijnspecifieke optimalisatie is ingeschakeld, schakelt ERP LN automatisch het huidige selectievakje in. Lijnspecifieke optimalisatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN optimaliseert de volgorde voor alle segmenten die u in deze sessie selecteert. Opties offsetting Achterstand elimineren houdt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN bij het offsetten rekening met achterstallige orders. Dit betekent dat de eerste order wordt gepland aan het begin van de periode die u in deze sessie opgeeft. Werkelijke tijden gereedmelding Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en ERP LN de offset berekent, wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop de laatste order gereed is gemeld op het laatste lijnstation van een segment. Wanneer u deze sessie de volgende keer uitvoert om de lijnvolgorde opnieuw te plannen, houdt ERP LN rekening met het verschil tussen de geplande eindtijd en de werkelijke eindtijd. Opties genereren Volgorde fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de volgorde die door ERP LN wordt gegenereerd, automatisch gefiatteerd. Voor de orders in de volgorde wordt een offsetting uitgevoerd, en de planningsgegevens voor ASC-orders, zoals de starttijd en de eindtijd van het segment, worden berekend. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de volgorde zelf fiatteren. Hiervoor selecteert u het runnummer van een eerder gegenereerde volgorde en klikt u op de knop Fiatteren. Selectie volgorde Assemblagelijn De assemblagelijn waarvoor u de volgorde wilt bepalen. Kernsegment Het segment waarvoor u parameters hebt gedefinieerd in de sessie Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000) en waarmee ERP LN volgorden genereert. Als u de volgorde van meerdere segmenten bepaalt, begint ERP LN met het kernsegment. Dit segment wordt vervolgens naar de andere segmenten in de reeks gekopieerd, waarna de volgorde van deze segmenten wordt bepaald. Als u het selectievakje Lijnspecifieke optimalisatie hebt ingeschakeld, is dit het segment waarvoor u parameters hebt gedefinieerd. U kunt andere parameters laden door op dit veld een ander kernsegment in te voeren. NB Selecteer een segment dat bij uw assemblagelijn past. U kunt lijnvolgorden voor uw assemblagelijn simuleren aan de hand van diverse kernsegmenten en zo kijken welk segment de meest efficiënte volgorde oplevert. Lijnsegment Een aantal opeenvolgende assemblagelijnafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment. Geplande afleverdatum De actuele afleverdatum van nieuwe orders die worden meegenomen en toegevoegd aan de volgorde bij de volgordebepaling. ERP LN houdt altijd rekening met orders waarvoor eerder een volgorde is bepaald, ongeacht het datumbereik dat u op dit veld opgeeft. Resultaten volgordebepaling Runnummer Het identificatienummer van de volgordebepalingsrun. Klik op de knop Omhoog of Omlaag als u de resultaten van andere runnummers wilt zien. Boetekosten De theoretische kosten indien niet wordt voldaan aan bepaalde regels. Converteerbaar Geeft aan of de volgorde kan worden geconverteerd tussen de verschillende segmenten van de assemblagelijn. Voortgang volgordebepaling Volgorde initialiseren De waarde van dit veld geeft aan of er een volgorde is gestart door een nieuwe assemblageorder toe te voegen voor de selectie die u in deze sessie hebt opgegeven. Initiële boetekosten Boetekosten voor de volgorde voordat optimalisatie heeft plaatsgevonden. Geselecteerde volgorde Het runnummer van de geselecteerde run. Genereren Hiermee wordt volgorde gegenereerd. Evalueren Hiermee drukt u een overzicht af van de ordervolgorde en de optiecombinaties voor elk segment van het geselecteerde runnummer. Fiatteren Hiermee slaat u de ordervolgorde van het geselecteerde runnummer op. Parameters wijzigen Hiermee start u de sessie Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000). Meldingen Hiermee kunt u fouten en waarschuwingen weergeven. Omhoog Klik hierop om de resultaten van een vorige run te bekijken. Omlaag Klik hierop om de resultaten van een volgende run te bekijken. |