| # Overzicht van unit-effectivity Unit-effectivity is een methode om de geldigheid van variaties op een eindproduct te controleren. U kunt unit-effectivity gebruiken voor pegging of voor het vastleggen van uitzonderingen op een standaard eindproduct, zodat u variaties kunt maken zonder dat u aparte artikelcodes hoeft te definiëren. Hierdoor hoeft u geen aparte stuklijsten te muteren voor elke afzonderlijke combinatie van variaties. Eindproducten zijn bijvoorbeeld vliegtuigen of touringcars. De afwijkingen bestaan uit relatief kleine variaties op het eindproduct. Bijvoorbeeld, rode stoelen in plaats van blauwe of een speciaal type radar of airconditioning in een standaarduitvoering van een vliegtuig. U kunt unit-effectivity gebruiken om wijzigingen toe te passen indien: Er weinig wijzigingen zijn. De wijzigingen van toepassing zijn op relatief kleine subsets van het eindproduct. De wijzigingen het resultaat zijn van klantspecifieke verzoeken, constructie of productie. Hoofdconcepten in unit-effectivity In unit-effectivity kunnen een aantal concepten worden onderscheiden: Effectivity unit Behoefte Uitzondering Effectivity unit Een effectivity unit is een code die ter identificatie is gekoppeld aan een eindproduct, waarmee de afwijkingen van het standaard eindproduct kunnen worden aangeduid. U kunt een effectivity unit koppelen aan maakartikelen en inkoopartikelen. Zie voor meer informatie Effectivity units. Behoefte Een requirement in unit-effectivity is een bedrijfsmatige reden die u definieert om de wijzigingen en variaties (de uitzonderingen) voor een artikel te omschrijven. De requirement wordt uitgedrukt in uitzonderingen, welke hieronder worden toegelicht. Requirements kunnen bijvoorbeeld voorschriften bevatten: USA: Amerikaanse voorschriften EUR: Europese voorschriften ASIA: Aziatische voorschriften Requirements kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een artikelmodel: BEPERKT: model met beperkte functies NORMAAL: model met standaard functies GEAVANCEERD: model met geavanceerde functies Uitzondering Een uitzondering in unit-effectivity is de definitie van een afwijking die van toepassing is op een unit-effective artikel. Een uitzondering geeft bijvoorbeeld aan of er een specifieke stuklijstregel of een specifieke routingbewerking is gebruikt voor een effectivity unit. Uitzonderingen worden vaak aangemaakt op basis van klantspecifieke eisen of technologische upgrades. Zie Uitzonderingen in unit-effectivity voor meer informatie. Unit-effectivity gebruiken U kunt unit-effectivity op drie verschillende manieren toepassen: Effectivity units configureren Als een lean configurator in Verkoop Voor pegging. Effectivity units configureren Gebruik effectivity units om uitzonderingen vast te leggen voor de serie van een artikel of voor de subset van een serie. Deze benadering kan worden toegepast bij laagvolume productie van complexe producten, zoals in de luchtvaart- en defensiebranche. Series worden gedefinieerd voor een specifiek eindproduct, bijvoorbeeld voor een vliegtuig. Vervolgens worden uitzonderingen gedefinieerd voor bijvoorbeeld de nummers 50-100 van een artikelserie. Op deze wijze werd unit-effectivity in eerdere releases gebruikt. Zie voor een voorbeeld van deze benadering Effectivity units configureren. Lean configurator Gebruik effectivity units om artikelen te configureren op individuele verkooporderregels. Deze benadering kan worden toegepast in hoogvolume industrieën, zoals de elektronicabranche. Unit-effectivity wordt vervolgens gebruikt als een lean configurator. Zie voor een voorbeeld van deze benadering Unit-effectivity als lean configurator in Verkoop. Pegging Met uitzondering van het vastleggen van afwijkingen kunt u unit-effectivity gebruiken voor pegging. Indien een effectivity unit is opgegeven voor het artikel op een verkoopofferteregel, een verkooporderregel of een verkoopcontractregel, voorziet Enterprise Planning Productie (TI), Inkoop en Magazijnbeheer (WH) van deze effectivity unit. Op deze manier kunt u het specifieke unit-effective artikel traceren tijdens het productieproces. Het peggingproces is een multi-level proces. De effectivity unit die aan het artikel op de verkooporderregel is gekoppeld, is tevens gekoppeld aan alle (maak- en inkoop)componenten van de productstructuur van het artikel. Materiaal dat is ingekocht met inkooporders en dat wordt gebruikt in productieorders kan, op alle niveaus van de productiestructuur, worden getraceerd naar de verkooporderregel, de verkoopofferteregel of de verkoopcontractregel. Gerelateerde onderwerpen Unit-effectivity instellen Effectivity units Uitzonderingen in unit-effectivity Effectivity units configureren Unit-effectivity als lean configurator in Verkoop Voorbeeld van unit-effectivity Unit-effectivity en gereedmelding productieorders Uitwisselbaarheid van effectivity units Identieke configuraties van effectivity units Gebruikersspecifieke constraints in unit-effectivity definiëren Procedure voor herbewerkingsorders voor effectivity-units Unit-effectivity in PCS Unit-effectivity in EDM Unit-effectivity in Enterprise Planning Overzicht van seriedragende artikelen |