| # Segmentplanningen (tiapl4500m000) Deze sessie kunt u gebruiken om segmentplanningen te berekenen en weer te geven. Een segmentplanning is een planning die aangeeft wanneer de benodigde assemblagedelen voor een lijnsegment aan het productiemagazijn moeten worden geleverd. Per lijnsegment is een reeks afleverperioden vastgelegd. Per periode is een datum ingepland waarop de assemblagedelen benodigd zijn. Dit betekent dat voor elke productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum binnen een van die perioden valt, de benodigde assemblagedelen op die datum in het betreffende segment aanwezig moeten zijn. Het voordeel van deze plannen is dat het aantal benodigde assemblagedelen vanuit de planning kan worden bepaald, mits de gevraagde afleverdatum van de productvariant en het segment van de assemblagedelen bekend zijn. Vergelijk dit met de volgende procedure die wordt gevolgd wanneer er geen sprake is van een segmentplanning: Bepaal in welk segment een assemblagedeel benodigd is. Offset dat lijnsegment: bereken de tijd tussen de start van het segment en het einde van de roll-off lijn. Bereken de datum waarop het assemblagedeel nodig is. Bepaal de planperiode waarin deze datum valt. Bepaald de leverdatum van het assemblagedeel. Deze datum is ook de startdatum van de planperiode. Segmentplanningen worden gebruikt voor het maken van een ruwe planning van de benodigde assemblagedelen, vooral in de nabije toekomst, d.w.z. de periode na de time fence van de reservering, maar vóór de time fence van de vraag. De planningen dekken echter de volledige periode in de time fence van de vraag, incl. de time fence van de reservering. NB Om te voorkomen dat er geen datum kan worden gepland voor productvarianten waarvan de gevraagde afleverdatum vóór de eerste periode van een segment valt, is het veld Geplande afleverdatum van van de eerste periode van een segment leeg. Daarom geldt de ingeplande datum van die periode voor alle datums die vóór de Geplande afleverdatum t/m liggen. De velden in de huidige sessie moeten als volgt geïnterpreteerd worden: De Geplande afleverdatum t/m en de Geplande afleverdatum van geven de perioden weer die zijn vastgelegd voor de segmenten van het veld Lijnsegment. Een productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum in deze periode valt, heeft op de Ingeplande datum assemblagedelen nodig voor het betreffende segment. Deze segmenten bevinden zich op de weergegeven Assemblagelijn. Deze assemblagelijn is een aanvoerlijn voor de weergegeven Roll-off assemblagelijn als de codes van deze lijnen verschillen. Als de codes gelijk zijn, is de Assemblagelijn zelf de Roll-off assemblagelijn. Belangrijk! In de sessie Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) wordt de meest recente planning gebruikt. Zodra een wijziging heeft plaatsgevonden die van invloed is op de planningen, worden de segmenten automatisch bijgewerkt. Echter, niet alle wijzigingen kunnen automatisch worden gesignaleerd. In bepaalde gevallen moet de planning handmatig worden bijgewerkt met de optie Bijwerken in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de huidige sessie of door het selectievakje Segmentplanningen bijwerken in de sessie Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) in te schakelen. De planningen moeten handmatig worden bijgewerkt indien: De lijnstructuur is gewijzigd. De gegevens van de planperiode van de actuele simulatie is gewijzigd, terwijl de peildatum ongewijzigd is. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblageplanning Segmentplanningen Roll-off assemblagelijn De code van de roll-off lijn waar het eindproduct de assemblagelijn verlaat. De roll-off lijn wordt gebruikt om de lijnsegmenten te offsetten. Dit betekent dat de tijd tussen het begin van een lijnsegment en het einde van de roll-off lijn wordt berekend. Assemblagelijn De assemblagelijn waarvoor de benodigde assemblagedelen worden berekend op basis van de segmentplanning die in deze sessie wordt weergegeven. Het lijnsegment dat op het veld Lijnsegment wordt weergegeven, is een segment van deze lijn. Als de code van deze lijn verschilt van de code van het veld Roll-off assemblagelijn, is de lijn een aanvoerlijn. Lijnsegment Het lijnsegment waarvoor de benodigde assemblagedelen worden berekend op basis van de segmentplanning die in deze sessie wordt weergegeven. Het segment is een segment van de assemblagelijn op het veld Assemblagelijn. Geplande afleverdatum van De eerste van de reeks startdatums voor het weergegeven lijnsegment. Een productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum binnen dit bereik ligt en waarvn de assemblagedelen nodig zijn voor het weergegeven lijnsegment op de datum van het veld Ingeplande datum. NB De eerste periode van een segment heeft geen startdatum. Het huidige veld is dan leeg. De Ingeplande datum van het record geldt dan voor alle benodigde assemblagedelen tot en met de Geplande afleverdatum t/m. Geplande afleverdatum t/m De laatste van de reeks startdatums voor het weergegeven lijnsegment. Een productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum binnen dit bereik ligt en waarvn de assemblagedelen nodig zijn voor het weergegeven lijnsegment op de datum van het veld Ingeplande datum. Ingeplande datum De datum waarop de assemblagedelen op het weergegeven segment benodigd zijn als de gevraagde afleverdatum van de productvariant tussen de Geplande afleverdatum t/m en de Geplande afleverdatum van ligt. Bijwerken Hiermee worden de segmentplanningen bijgewerkt. Aangezien in de sessie Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) de meest recente planning moet worden gebruikt, werkt die sessie automatisch de segmenten bij indien een wijziging is gesignaleerd die van invloed is op de planningen. Echter, niet alle wijzigingen kunnen automatisch worden gesignaleerd. In bepaalde gevallen moet de planing handmatig worden bijgewerkt, met de opdracht Bijwerken of door het selectievakje Segmentplanningen bijwerken in de sessie Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) in te schakelen. De planningen moeten handmatig worden bijgewerkt indien: De lijnstructuur is gewijzigd. De gegevens van de planperiode van de actuele simulatie is gewijzigd, terwijl de peildatum ongewijzigd is. |