| # Reference designators per constructiestuklijst (tiedm2110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om reference designators aan een c-stuklijstregel te koppelen. U start deze sessie door een c-stuklijstregel in de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) te selecteren en vervolgens te klikken op Reference designators per constructiestuklijst op de werkbalk of in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Om reference designators te selecteren klikt u in deze sessie op Nieuw. U kunt op het veld Reference designator naar de sessie Reference designators per constructieartikel (tiedm0120m000) zoomen om de reference designators te selecteren. Als u nog geen reference designators per constructieartikel hebt gedefinieerd, kunt u vanuit de sessie Reference designators per constructieartikel (tiedm0120m000) naar de sessie Reference designators (tcmcs0190m000) zoomen om reference designators te selecteren. Een reference designator kan worden toegepast op een of meer artikelen op de constructiestuklijstregel. U moet het veld Hoeveelheid in deze sessie gebruiken om aan te geven op hoeveel artikelen op de c-stuklijstregel de reference designator van toepassing is. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst Reference designators en MBC's Constructieartikel Een artikel dat ontwikkeld wordt. Van een constructieartikel kunt u meerdere revisies definiëren. Doorgaans zijn de meest recente revisies nog in de ontwerp- of testfase, zijn andere revisies al in productie en worden verouderde revisies niet meer geproduceerd. Een normaal artikel kan alleen revisiegestuurd worden indien het gekopieerd wordt vanuit de module Constructiegegevensbeheer. Constructierevisie Een versie of herziene versie van een constructieartikel of een revisiegestuurd artikel, d.w.z. een artikel dat aan een constructieartikel gekoppeld is. Van een constructieartikel kunnen meerdere revisies aanwezig zijn. Voorbeeld C-artikel: Fiets C-MB01
Revisie | Omschrijving | Projectstatus
--- | --- | ---
A1 | Concepttekening van fiets | Niet vrijgegeven
A2 | Tekening van fiets | Niet vrijgegeven
A3 | Parent c-artikel van fiets MB01 | Vrijgegeven
A4 | Verouderde fiets | Geannuleerd
Positie Het nummer van de c-stuklijstregel. Nettohoeveelheid Het aantal artikelen op de c-stuklijstartikel dat nodig is om het eindproduct te produceren. Reference designator Geeft aan op welke positie van een artikel een component kan worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld de positie van een weerstand op een printplaat. Reference designators worden vaak toegepast in de elektronicabranche en kunnen afkomstig zijn van een CAD-station. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Reference designator De omschrijving van de reference designator. Dit kan bijvoorbeeld een code zijn die verwijst naar de positie waarop een componentartikel moet worden bevestigd. Hoeveelheid Het aantal artikelen op de c-stuklijstregel waarop de reference designator van toepassing is. Een reference designator kan worden toegepast op een of meer artikelen op de c-stuklijstregel. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst |